MINH CHỨNG:

Tiêu chí 2: Năng lực và kỹ năng                                         GV: PHAN VĂN THÀNH
Nhiệm vụ 1: Tham gia sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm đầy đủ: đủ số tiết quy định, thông báo kịp thời các thông báo của trường đến SV . 
Nhiệm vụ 2: Tham gia đánh giá trường chất lượng cao: tham gia nhóm GV-CNV được chọn trả lời phỏng vấn của đoàn đánh giá trường chất lượng cao.
Nhiệm vụ 7: Tham gia phục vụ lễ khai giảng/Lễ tốt nghiệp/Triển lãm thiết bị đào tạo/Ngày hội tuyển dụng việc làm/Hội nghị CBCCVC/Hội thảo khoa học cấp Trường/Các lớp tập huấn do Tổng cục GDNN và các Sở ngành tổ chức tại trường/ Khám sức khỏe cho HSSV
 -Tham gia trực ở gian hàng triển lãm thiết bị đào tạo của khoa Cơ khí nhân dịp khai giảng năm học mới và kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
- Vận động SV lớp 18C1-CCK3 khám sức khỏe đầu năm học tỷ lệ đạt trên 95%
Nhiệm vụ 11 Hoàn thành các công việc vượt tiến độ (ngoài công tác giảng dạy) có chất lượng và hiệu quả, không sai sót chuyên môn:
· Tiện mới tay gạt chỉnh tự động tiện trơn máy tiện 8, xưởng tiện 2 ( mất tay gạt, lỗ ren M10 bị loe rộng do hỏng ren)
· Thay 4 đá mài của hai máy mài dao ở xưởng tiện 2, 1 đá mài dao hợp kim ở xưởng phay
· Tiện mới 7 nắp chặn có ren của mũi tâm quay lớn  ở  xưởng tiện 1( mũi tâm bị mất nắp chặn sẻ không tháo được mũi tâm quay ra khỏi nòng ụ sau được, học sinh dùng búa đóng vào vỏ mũi tâm quay sẽ làm hỏng nòng ụ sau máy tiện và hỏng mũi tâm).
· Sửa hộp tốc độ của ba máy tiện 1,12,13 bảo đảm đủ 16 tốc độ quay như thiết kế:
Hiện trạng trước khi sửa chửa và công việc thực hiện:
 + Máy tiện 1 không chỉnh được 4 tốc độ quay ở 1 vị trí tốc độ quay trung bình do bị đứt chốt  của tay gạt và thay chốt, chỉnh lại vị trí đầu ống dẩn dầu 
+ Máy tiện 12 chỉ chỉnh được 3 tốc độ quay và ở 1 vị trí tốc độ quay trung bình đầu bánh răng bị chạm khi mở máy, gây tiếng ồn. Khi sửa máy :1 tay gạt chỉnh tốc độ bị kẹt cứng và  sút chốt tay gạt xuống đáy hộp tốc độ. Đã sửa và gắn lại chốt. Máy hoạt động đủ 16 tốc độ như ban đầu.
+ Máy tiện 13 chỉ chỉnh được 4 tốc độ quay và gây tiếng ồn khi mở máy. Khi sửa máy :1 tay gạt chỉnh tốc độ bị kẹt cứng và  ống dẫn dầu hộp tốc độ bị tắc nghẽn. Đã sửa và chỉnh lại . Máy hoạt động đủ 16 tốc độ như ban đầu.


