MÁY HÀN TIG MILLER SYNCROWAVE 350LX (2 máy)
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	Bảo hành: 12 Tháng
	Nguồn gốc: Chính hãng

	Hãng sản xuất
	Miller

	Chức năng
	• Hàn Tig

	Dòng hàn tối đa (A)
	350

	Chu kỳ tải (%)
	40

	Trọng lượng (kg)
	225

	Xuất xứ
	Mỹ


Mô tả sản phẩm
	Chức năng
	TIG (GTAW)
	

	
	Hàn Que (SMAW)
	

	
	Hàn TIG xung (GTAW-P).
	

	Các đặc điểm kỹ thuật
	Dòng vào
	Nguồn 1 pha 50/60Hz

	
	Dòng ra
	350A tại 34V chu kỳ tải 40%

	
	KHối lượng
	225KG









MÁY HÀN MIG MILLER Cp-302 (6 máy)
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Đặc điểm:
- Có khả năng thay đổi chế độ hàn ổn đình ( cảm kháng cao hoặc thấp ) giúp tối ưu đặc tính hồ quang. Ổn định cao cho hàn thép không gỉ, chế độ ổn định thấp cho thép và nhôm.
- Công tắc hàn chuyển mạch mang lại cho dòng sản phẩm độ bền, tính tin cậy cao.
- Ổ cắm 115V xoay chiều cung cấp nguồn dự phòng 15Amp.
- Ổ cắm 14 chân cung cấp kết nối nhanh máy với bộ cấp dây và các thiết bị phụ trợ khác.
- Thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí điện năng.
- Bộ phận điều khiển đơn giản chỉ với một cần điều khiển.
- Tấm chắn thấp bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn của môi trường hàn.
- Máy phục vụ trong các lĩnh vực: chế tạo, ô tô, nội thất, nông nghiệp, chế tạo sửa chữa xe tải, thiết bị sản xuất nhỏ.
	Chức năng
	MIG (GMAW)
	 

	
	Flux Cored (FCAW)
	 

	Các đặc điểm kỹ thuật
	Dòng vào
	Yêu cầu nguồn 3 pha

	
	Dòng ra
	Dòng 300A tại 32VDC, 100% chu kỳ tải
Dòng 390A tại 32V, 60% chu kỳ tải

	
	KHối lượng
	151Kg













MÁY HÀN MIG MILLER INVISION MPA (1 máy)
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Đặc điểm:
- Dễ dàng thiết lập chế độ hàn chỉ cần thiết lập đường kính dây hàn, loại dây, loại khí sử dụng và tốc độ cấp dây. Máy sẽ tự động thiết lập các thồng số hàn phù hợp .
- Hệ thống hỗ trợ hàn xung, tạo khả năng điều khiển dễ dàng, chỉ cần thiết lập chế độ cấp dây và thiết bị sẽ tự động thiết lập các thông số khác cần thiết.
- Hệ thống kiểm soát hồ quang tiên tiến cải thiệt chất lượng hàn xung, cấp hồ quang mạnh và liên tục với hồ quang ngắn, nhiệt thấp và khả năng hàn với các vật liệu hàn mỏng.
- Model Invision 352 MPa trang bị công nghệ tự quản lý nguồn vào đảm bảo hoạt động với nguồn giao động từ 208 đến 575V mà không cần bất cứ một thiết bị chuyển đổi nào, giúp thiết bị có khả năng hoạt đồng tại các khu vực có nguồn vào không ổn đinh.
- Trang bị hệ thống làm mát tự động tắt bật.
- Khả năng cấp dây kép giảm thời gian thay dây, cũng như thời gian thiết lập, từ đó tăng hiệu quả sản xuất.
- Chế độ bù điện áp khi có các biến đổi nguồn vào trên dưới 10% với model 352 có thể hoạt động khi điên áp lên đến 575V.
- Hệ thống tự động xác nhận khi kết nối với bộ điều khiển từ xa.
- Đồng hồ hiển thị dòng, điện áp rõ ràng.
- Kết cấp vỏ nhôm chắc chắn, nhẹ.
- Tùy chọn với nguồn phụ 115VAC với dòng 10Amp.
	Chức năng
	MIG (GMAW)
	 

	
	Flux Cored (FCAW)
	 

	
	Air Carbon Arc (CAC-A)Cắt, Đục lỗ
	 

	Các đặc điểm kỹ thuật
	Dòng vào
	Nguồn 3 pha (450 MPa)
Nguồn 3pha/1pha(352 MPa )

	
	Dòng ra
	352 Mpa: 350A tại 34VDC;60% chu kỳ tải 3 pha
300A tại 32 VDC; 60% chu kỳ tải 1 pha
450 MPa: 450A tại 38VDC 100% chu kỳ tải 3 pha

	
	KHối lượng
	352 MPa: 36.3 Kg
450 MPa: 55.3 Kg


 


[bookmark: _GoBack]Máy siêu âm mối hàn Nebula FD201(1 máy)

	Bảo hành: 12 Tháng
	Nguồn gốc: Chính hãng

	Hãng sản xuất
	Nebula

	Dải kiểm tra (mm)
	2.5~10000

	Độ nhạy (dB)
	60

	Khả năng phân tích (%)
	36

	Khoảng tần số (MHz)
	0.5~20

	Đặc điểm khác
	Sai số tuyến tính theo chiều thẳng đứng: ≤3%

Sai số tuyến tính theo chiều ngang: ≤0.2%

Độ dịch chuyển xung: >32dB

Khả năng phân tích: ≥36%

Thu: 0~100dB

Vận tốc cần thiết: 1000~13000

Các chế độ dò: Đơn, song song, xuyên thấu

Lọc nhiễu: 0~80%

Độ dịch chuyển xung: -20~+3400

	Nhiệt độ hoạt động
	-20~50ºC

	Kích thước (mm)
	240 x 180 x 50

	Trọng lượng (kg)
	2.2


Mô tả sản phẩm
Dải đo : 2.5-10000mm
Sai số tuyến tính theo chiều dọc : < 3%
Sai số tuyến tính theo chiều ngang : < 0.2%
Độ nhạy cảm dư : > 62dB
Dải động : > 34dB
Độ phân giải : > 36dB
Dải tần số : 0.5-20 MHz
Độ khuếch đại : 0-110dB
Tốc độ thực : 1000-13000m/s
Phương pháp đo :Đơn, đôi và ba
Hãm mức điện áp : 0%~80%
Chuyển dịch xung : -20 ~ +3400µs
Zero : 0.0 ~99.99µs
Loại cổng : BNC Q9
Nhiệt độ vận hành :-20 ~ 50°C
Kích thước (CxRxD) : 240x180x50mm
Trọng lượng : 2.2kg


image1.jpg




image2.jpg




image3.jpg
UANG MINH





