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ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

      Học phần: Sức bền vật liệu

      Khối lớp:  TCCN - CK + Ô
      Thời gian: 30 phút

Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 60KN, P2 = 40KN, P3 = 80KN và P4 =120KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 4cm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

b.  Tính ứng suất trong từng đoạn thanh.  (2đ)

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của từng đoạn thanh và của toàn thanh. 
    Cho E = 2.1011 N/m2 (4đ)
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ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

      Học phần: Sức bền vật liệu

      Khối lớp:  TCCN - CK + Ô
      Thời gian: 30 phút

Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 20KN, P2 = 40KN, P3 = 120KN và P4 =100KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 2cm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

b.  Tính ứng suất trong từng đoạn thanh.  (2đ)

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của từng đoạn thanh và của toàn thanh. 
    Cho E = 2.105 MN/m2 (4đ)
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ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

      Học phần: Sức bền vật liệu

      Khối lớp:  TCCN - CK + Ô
      Thời gian: 30 phút

Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 30KN, P2 = 20KN, P3 = 40KN,  P4 =60KN và P5 = 30KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 20mm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

b.  Tính ứng suất trong từng đoạn thanh.  (2đ)

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của từng đoạn thanh và của toàn thanh. 
    Cho E = 2.108 kN/m2 (4đ)


ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

      Học phần: Sức bền vật liệu

      Khối lớp:  TCCN - CK + Ô
      Thời gian: 30 phút

Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 30KN, P2 = 50KN, P3 = 80KN, P4 =40KN và P5 = 20KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 40mm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

b.  Tính ứng suất trong từng đoạn thanh.  (2đ)

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của từng đoạn thanh và của toàn thanh. 
    Cho E = 2.1011 N/m2 (4đ)








ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

      Học phần: Sức bền vật liệu

      Khối lớp:  TCCN - CK + Ô
      Thời gian: 30 phút

Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 60KN, P2 = 40KN, P3 = 80KN và P4 =120KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 4cm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

b.  Tính ứng suất trong từng đoạn thanh.  (2đ)

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của từng đoạn thanh và của toàn thanh. 
    Cho E = 2.1011 N/m2 (4đ)


ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

      Học phần: Sức bền vật liệu

      Khối lớp:  TCCN - CK + Ô
      Thời gian: 30 phút

Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 20KN, P2 = 40KN, P3 = 120KN và P4 =100KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 2cm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

b.  Tính ứng suất trong từng đoạn thanh.  (2đ)

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của từng đoạn thanh và của toàn thanh. 
    Cho E = 2.105 MN/m2 (4đ)









ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

      Học phần: Sức bền vật liệu

      Khối lớp:  TCCN - CK + Ô
      Thời gian: 30 phút

Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 30KN, P2 = 20KN, P3 = 40KN,  P4 =60KN và P5 = 30KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 20mm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

b.  Tính ứng suất trong từng đoạn thanh.  (2đ)

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của từng đoạn thanh và của toàn thanh. 
    Cho E = 2.108 kN/m2 (4đ)


ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

      Học phần: Sức bền vật liệu

      Khối lớp:  TCCN - CK + Ô
      Thời gian: 30 phút

Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 30KN, P2 = 50KN, P3 = 80KN, P4 =40KN và P5 = 20KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 40mm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (4đ)

b.  Tính ứng suất trong từng đoạn thanh.  (2đ)

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của từng đoạn thanh và của toàn thanh. 
    Cho E = 2.1011 N/m2 (4đ)
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