UỐN NGANG PHẲNG CÁC THANH THẲNG


CHƯƠNG V

UỐN NGANG PHẲNG CÁC THANH THẲNG

Bài 13. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI –  NỘI LỰC VÀ BIỂU ĐỒ NỘI LỰC                                            

I. Định nghĩa và phân loại
1.  Định nghĩa
Thanh bị uốn ngang phẳng là thanh chịu tác dụng của hệ lực phẳng (gồm những lực vuông góc với trục thanh hay những ngẫu lực) nằm trong mặt phẳng chứa trục thanh (mặt phẳng này gọi là mặt phẳng tải trọng).
Ví dụ: Các trục truyền động, các dầm cầu, nhà, dàn cần cẩu v.v…
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· Ngoại lực tác dụng có thể là lực tập trung, lực phân bố hoặc mômen tập trung.

· Thanh chủ yếu chịu uốn gọi là dầm.

· Trục của dầm sau khi chịu uốn cong vẫn nằm trong mặt phẳng đối xứng của dầm thì sự uốn đó được gọi là uốn phẳng.

2.  Phân loại

 Ta chia uốn phẳng làm hai loại:

· Uốn thuần túy phẳng.

· Uốn ngang phẳng.





      

II. Nội lực – Qui ước dấu nội lực

1.  Nội lực
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Xét dầm AB chịu lực như hình vẽ:
· Đầu tiên phải xác định được các phản lực tại các gối đỡ A và B.


Từ phương trình cân bằng tĩnh học

(MA = RBl – Pa = 0

(MB =  – ​RAl + Pb = 0


[image: image50.bmp]
· Dùng mặt cắt 1 – 1 cắt thanh tại điểm D. Khảo sát sự cân bằng của phần trái. Để phần trái cân bằng thì trên mặt cắt ngang của dầm xuất hiện các nội lực Qy, Mx.

· Qy được gọi là lực cắt

· Mx được gọi là mômen uốn Qy = RA ,   Mx = RA . z1
* Dầm chịu uốn ngang phẳng khi trên mọi mặt cắt ngang của dầm, nội lực chỉ có lực cắt Qy và mômen uốn Mx.

2.  Qui ước dấu

+  Lực cắt Qy có dấu (+) nếu ngoại lực sinh ra nó tác dụng ở phần dầm được xét có khuynh hướng làm cho phần dầm đó quay thuận chiều kim đồng hồ quanh trọng tâm mặt cắt. Ngược lại Qy có dấu (–).
+  Mômen uốn Mx có dấu (+) nếu ngoại lực sinh ra nó có tác dụng ở phần dầm được xét có khuynh hướng làm cho thớ dưới dầm bị kéo. Ngược lại có dấu (–).
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III.  Biểu đồ nội lực

Biểu đồ nội lực là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của lực cắt và mômen uốn dọc theo trục của dầm. Nhờ nó ta dễ dàng tìm được các mặt cắt và mômen uốn có trị số lớn nhất. Các mặt cắt đó thường là mặt cắt nguy hiểm. Sau này thường chọn để tính toán điều kiện bền.

Khi vẽ đồ thị ta qui ước như sau:
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* Ví dụ
Vẽ biểu đồ lực cắt và mômen uốn của dầm tựa trên hai khớp bản lề A và B, 

chịu tải trọng P như hình vẽ
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Pb


Giải
a. Xác định phản lực tại điểm tựa A và B

Từ phương trình cân bằng tĩnh học

(MA = RBl – Pa = 0

(MB = – RAl + Pb = 0

Suy ra: 
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b. Biểu đồ lực cắt Qy
· Đoạn AC : 
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· Đoạn BC : 
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c. Biểu đồ mômen uốn Mx
· Đoạn AC, tại mặt cắt 1 – 1 (trái)

Mx = RA . z1 với 0 ( z1 ( a   (Mx là hàm bậc nhất theo z, cần xác định hai điểm để vẽ):
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· Đoạn CB, tại mặt cắt 2 – 2 (xét phần phải)

[image: image49.bmp]Mx = RB . z2  với 0 ( z2 ( b    
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Bài 14. DẦM CHỊU UỐN PHẲNG THUẦN TÚY 

I. Định nghĩa
Một dầm gọi là uốn thuần túy phẳng khi trên mặt cắt ngang của dầm chỉ có một thành phần nội lực là mômen uốn nằm trong mặt phẳng tải trọng.



II. Ứng suất pháp trên mặt cắt

Xét một dầm có mômen uốn tác dụng ở hai đầu, ta thấy:

· Khi dầm biến dạng, các thớ trên co lại, các thớ dưới dãn ra. Có một lớp thớ không bị co cũng không bị dãn gọi là lớp thớ trung hòa. Giao tuyến của lớp thớ trung hòa với mặt cắt ngang được gọi là trục trung hòa, trục trung hòa được coi là thẳng nhờ thuyết biến dạng nhỏ.

· Kết luận: Trên mặt cắt ngang của dầm chịu uốn chỉ có ứng suất pháp (.

Theo định luật Hooke, giữa ứng suất pháp ( và biến dạng dọc tương đối ( có liên hệ như sau:

( = E(    (*)

Nếu biết được biến dạng, chúng ta dễ dàng tìm được sự phân bố ứng suất trên mặt cắt ngang.

Muốn vậy ta xét một đoạn dầm dz được cắt bởi hai mặt cắt 1 – 1, 2 – 2. Sau khi biến dạng, hai mặt cắt này tạo với nhau một góc d(. Gọi ( là bán kính cong của thớ trung hòa O1O2. 

Vì thớ trung hòa không biến dạng nên:
O1O2 = dz ( O1O2 = ( . d(
Xét biến dạng của thớ mn cách thớ trung hòa một khoảng cách y. Chiều dài của thớ này trước khi biến dạng là mn = dz = (d( 

Và sau khi biến dạng mn = (( + y) d( 

Biến dạng dọc tương đối của thớ mn bằng:
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Tại một mặt cắt ngang bán kính ( có trị số xác định, E là hằng số. Vậy qui luật phân bố ứng suất pháp trên mặt cắt ngang là phẳng.

Giao tuyến của mặt phẳng ứng suất với mặt cắt chính là trục trung hòa. Rõ ràng ứng suất pháp trên các đường thẳng song song với trục trung hòa có trị số như nhau. Do đó ta có thể vẽ biểu đồ phân bố ứng suất pháp đơn giản như trên.

Qua biểu đồ phân bố ứng suất pháp trên mặt cắt ngang, ta thấy:

· Trên mặt cắt ngang chia làm hai miền: một miền chịu kéo và miền kia chịu nén

· Các điểm có trị số ứng suất pháp lớn nhất là các điểm xa trục trung hòa nhất.

III. Biểu thức liên hệ giữa ứng suất pháp và thành phần mômen uốn nội lực
Xét mặt cắt ngang có mômen uốn Mx, ta có:
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Gọi 
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 là mômen quán tính của mặt cắt ngang đối với trục trung hòa.

Vậy:
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So sánh với (**) ta suy ra công thức ứng suất pháp trên mặt cắt ngang như sau:
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–  Nếu  
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(1)  Đối với mặt cắt ngang có trục trung hòa cũng là trục đối xứng: mặt cắt hình chữ nhật, hình tròn, chữ I v.v… thì ynmax = ykmax
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Do đó, ứng suất kéo và nén lớn nhất là: 
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Wx : Mômen chống uốn của mặt cắt ngang (là một đặc trưng hình học của mặt cắt), đơn vị : m3
Khi Wx càng lớn ( ứng suất phát sinh trên dầm càng nhỏ ( khả năng chống uốn của dầm càng lớn.

+  Mặt cắt hình tròn Wx = 0,1d3 

+  Mặt cắt hình tròn rỗng Wx = 0,1 D3 (1 – (4)

Với 
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+  Mặt cắt hình chữ nhật  
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+  Mặt cắt vuông  
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(2) Đối với các mặt cắt ngang không đối xứng thì 
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EMBED Equation.3[image: image22.wmf]


Do đó  
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Bài 15. DẦM CHỊU UỐN NGANG PHẲNG

1. Định nghĩa
Một dầm gọi là uốn ngang phẳng khi trên mặt cắt ngang của nó có hai thành phần nội lực là lực cắt Qy và mômen uốn Mx (hoặc Qx và My)

2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

Khi bị uốn ngang trên mặt cắt ngang của thanh không những có ứng suất pháp do mômen uốn mà còn có ứng suất tiếp do lực cắt gây ra. Nếu tách ra tại điểm A trên mặt cắt ngang của thanh một phân tố hình hộp tọa độ (có các mặt song song với mặt tọa độ) ta sẽ thấy phân tố đó bị biến dạng trượt, các góc vuông của nó không còn vuông nữa. Hiện tượng này cùng với hiện tượng trục bị uốn cong, làm cho các mặt cắt ngang ban đầu (trước khi chịu lực) không còn phẳng nữa sau khi bị uốn ngang.


Mặc dù vậy theo những kết quả nghiên cứu sâu hơn của cơ học vật rắn biến dạng, công thức xác định ứng suất pháp trên mặt cắt ngang là:
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 vẫn đúng đối với trường hợp tiết diện của thanh là hình nhữ nhật hẹp và biểu đồ mômen uốn có dạng bậc nhất. Trong các trường hợp khác công thức đó vẫn dùng được với sai số không lớn.

Như vậy, chỉ còn phải tìm công thức tính ứng suất tiếp do lực cắt Qy gây nên.

3. Ứng suất cắt trên mặt cắt ngang
Để cho đơn giản mặt cắt ngang của thanh là một dải chữ nhật hẹp (nghĩa là chiều rộng b nhỏ hơn chiều cao h và biểu đồ mômen uốn có dạng bậc nhất).

Tách khỏi thanh một đoạn vô cùng bé bằng hai mặt cắt 1 – 1 và 2 – 2 cách nhau một khoảng dz, sau đó bằng mặt cắt ABCD song song và cách mặt phẳng Oxz một khoảng y chia đoạn thanh này thành hai phần và xét phần không chứa gốc O (ABCDEFGH)

Gọi (z1 và (z2 là ứng suất pháp trên các mặt cắt 1 – 1 và 2 – 2 , AB = b(y) và Fy là diện tích của mặt cắt ABEF. Ta có :
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Lực dọc trên các mặt F của phần thanh đang xét
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Vì dMx ( 0 nên Nz1 ( Nz2 do đó trên mặt cắt ABCD phải có nội lực T thỏa mãn điều kiện cân bằng.

(Z = 0 nghĩa là Nz2 – Nz1 = T

Như vậy trên mặt cắt ABCD phải có ứng suất tiếp (yz .

Với mặt cắt là dải hình chữ nhật hẹp, có thể giảsử ứng suất tiếp (yz phân bố đều theo bề rộng của mặt cắt. Ta có :

 

  T = (yz . b(y) dz
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Sx (y) là mômen diện tích cấp một (môment tĩnh) của diện tích Fy đối với trục trung hòa x.Vậy cuối cùng ta sẽ có biểu thức.
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Công thức này được gọi là công thức Jurovxky

Ứng suất tiếp (yz cùng chiều với lực cắt Qy 


4. Điều kiện bền đối với dầm chịu uốn ngang phẳng
Đối với dầm chịu uốn ngang phẳng, trên mặt cắt ngang có cả ứng suất pháp và ứng suất tiếp. Nhưng thường thì ảnh hưởng của ứng suất tiếp không đáng kể nên có thể bỏ qua.

1. Điều kiện bền
a. Đối với vật liệu dẻo

[(k] = [(n] = [(] nên trong hai trị số (max và (min ta chỉ cần chọn ứng suất nào có giá trị tuyệt đối lớn nhất để so sánh với [(] 

Ta có : 
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b. Đối với vật liệu dòn: có [(k] khác [(n] nên:
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Trường hợp mặt cắt đối xứng với trục trung hòa, chữ nhật, tròn, vuông v.v… thì    (max = ((min(và vì [(k] < [(n] nên điều kiện bền là: 
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2. Các bài toán cơ bản

· Bài toán kiểm tra bền

· Bài toán chọn mặt cắt ngang

· Bài toán tính tải trọng cho phép

* Chú ý: Trong một số ít trường hợp, tại mặt cắt ngang có lực cắt Qy lớn so với mômen uốn Mx (dầm ngắn hay gối) thì ngoài việc tính độ bền theo ứng suất pháp, ta phải kiểm tra bền theo ứng suất tiếp (max (  [(].

* Ví dụ
Một dầm bằng gỗ chịu tải trọng phân bố đều q = 14 KN/m. Dầm có chiều dài l = 4m mặt cắt ngang dầm hình chữ nhật với h = 27cm b = 17cm, ứng suất cho phép của gỗ là [(] = 10MN/m2,  [(] = 2 MN/m2. Hãy kiểm tra độ bền của dầm.

Giải
* Tính nội lực và vẽ biểu đồ nội lực 
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Hợp lực của q là Q = ql

· Mặt cắt có mômen uốn lớn nhất là giữa dầm
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[image: image38.wmf]
· Còn với ứng suất tiếp thì mặt cắt ngang tại các gối đỡ là mặt cắt nguy hiểm

Qmax = RA = RB = 28 KN
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· Mômen chống uốn  của mặt cắt ngang của dầm
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· Diện tích mặt cắt ngang của dầm

F = 27.17 = 459 cm2 = 459 . 10-4 m2
*  Kiểm tra bền theo ứng suất pháp
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*  Kiểm tra bền theo ứng suất tiếp
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Kết luận: Dầm không đảm bảo độ bền.
CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Thế nào là thanh chịu uốn ngang phẳng? Cho ví dụ.

2. Lực cắt Q và mômen uốn Mx là gì? Qui tắc xác định trị số Q và Mx?

3. Trình bày sự phân bố và công thức tính ứng suất pháp trên mặt cắt ngang của dầm chịu uốn phẳng thuần tuý.
4. Viết và giải thích công thức tính mômen chống uốn của các mặt cắt hình chữ nhật, tròn đặc, tròn rỗng, vuông.
5. Trình bày sự phân bố và viết công thức tính ứng suất pháp trên mặt cắt ngang của dầm chịu uốn ngang phẳng.
6. Ứng suất tiếp do thành phần nội lực nào gây nên? Phân bố như thế nào trên mặt cắt ngang?

7. Trình bày điều kiện bền của dầm dựa vào ứng suất pháp, công thức tính ba bài toán cơ bản.
8. Khi nào cần kiểm tra điều kiện bền về ứng suất tiếp?
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Ứng suất tiếp phân bố trên mặt cắt ngang hình chữ nhật
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Q : giá trị tuyệt đối của lực cắt (N)
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Ứng suất tiếp phân bố trên mặt cắt ngang hình tròn





�EMBED Equation.3���





F : diện tích mặt cắt ngang (m2)
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Đường tải trọng





Mặt phẳng ABCD là mặt phẳng tải trọng





y





 x





C





q





 P


















































B





A





RA





RB





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���





-





+





+





P





z1





1





1





b





a





l





C





A





B





D





m








4
 Khoa Cơ khí – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
33

_1288111389.unknown

_1288111398.unknown

_1288111404.unknown

_1311858920.unknown

_1311859248.unknown

_1311859512.unknown

_1311859606.unknown

_1311865373.unknown

_1311859257.unknown

_1311859337.unknown

_1311859035.unknown

_1311858625.unknown

_1311858698.unknown

_1309889445.unknown

_1311619302.unknown

_1309889426.unknown

_1309889436.unknown

_1288111405.unknown

_1288111402.unknown

_1288111403.unknown

_1288111399.unknown

_1288111393.unknown

_1288111395.unknown

_1288111396.unknown

_1288111394.unknown

_1288111391.unknown

_1288111392.unknown

_1288111390.unknown

_1288111377.unknown

_1288111385.unknown

_1288111387.unknown

_1288111388.unknown

_1288111386.unknown

_1288111379.unknown

_1288111384.unknown

_1288111378.unknown

_1288111373.unknown

_1288111375.unknown

_1288111376.unknown

_1288111374.unknown

_1288111366.unknown

_1288111371.unknown

_1288111372.unknown

_1288111367.unknown

_1288111364.unknown

_1288111365.unknown

_1288111349.unknown

_1288111351.unknown

