CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC PHẦN MÁY CẮT KIM LOẠI
A. Lý Thuyết

1. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của khớp ly hợp một chiều sử dụng trong    

hộp bước tiến máy tiện T620?

2. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của cơ cấu Meands?
3. Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T620 và T616, viết lại xích cắt ren mét (ren quốc tế) và ren Anh?

4. Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T620 và T616, viết lại xích tiện trơn?
5. Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T616, viết lại xích tốc độ trục chính của máy. Chỉ ra đường truyền tốc độ trực tiếp và đường truyền tốc độ gián tiếp? Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất và nhỏ nhất của trục chính khi động cơ có tần số quay là 1450 vg/ph? 
6. Dựa vào sơ đồ động của máy tiện ren vít vạn năng T620, viết lại xích tốc độ của máy cho trường hợp trục chính quay thuận. Chỉ ra đường truyền tốc độ trực tiếp và đường truyền tốc độ gián tiếp? Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay lớn nhất và nhỏ nhất của trục chính khi động cơ có tần số quay là 1450 vg/ph?
7. Dựa vào sơ đồ động của máy phay ngang P82, viết lại xích tốc độ? Theo xích tốc độ viết được hãy xác định tần số quay nhỏ nhất và lớn nhất của truc chính khi động cơ có tần số quay là 1440 vg/ph?

8.  Dựa vào sơ đồ động của máy phay ngang P82, viết lại phương trìng xích chạy dao đứng, ngang và dọc?
B. Bài tập

Tính toán đầu phân độ có đĩa chia với N = 40; để phân chi tiết thành Z = 72; Z = 32; Z = 62…Với các giá trị của trên đĩa chia: 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66. Tính ntq và chọn hàng lỗ cần thiết để phay?       
