

Tính bền thùng P = 2400N xét tại trọng tâm thùng
Kiểm tra độ bền của thùng bằng phần mềm solidword
· Vật liệu: nhôm
· Cố định 4 mặt lắp mặt bích
· F= 2500 N
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Kết cấu có chuyển vị lớn nhất 0.05563mm khi chịu tải trọng 250kg.
Ứng suất lớn nhất 6.474 Mpa khi chịu tải trọng 250kg.

Tính toán thiết kế trục
Chọn vật liệu
Trục là một bộ phận trong quá trình chuyển động của xe. Có tác dụng truyền động quay giữa các bánh đai. Đồng thời trục còn chịu tác dụng cả momen uốn và momen xoắn. Do những yếu cầu và đặc điểm trên, ngoài thiết kế đạt độ chính xác hình học cao. Trục còn phải đảm bảo về độ cứng vững, độ bền mỏi, độ ổn định lao động.
Do vậy, để đảm bảo yêu cầu làm việc trên, yêu cầu người thiết kế chọn vật liệu  chế tạo hợp lý, giá thành rẻ, dễ gia công.
Từ đó, chọn vật liệu chế tạo trục là thép C45 có:
σb =600 (Mpa) 

  []= 15-30 (Mpa) 

Chọn [] = 22 Mpa
Trục dẫn
Trục được nối trực tiếp với trục động cơ ( d=12) qua then như một khớp nối cứng. Thông số động cơ: P=0,35Kw, được điều khiển quay với vận tốc: 60v/p khi vượt địa hình dốc 200 và khi chạy đường phẳng, trục chịu Momen xoắn là chủ yếu. 
Momen xoắn lớn nhất:
 			T=(9.55x106xp)/n= (9.55x106x0,35)/60=52500 (N.mm)
Xác định đường kính trục sơ bộ bằng công thức sau :

           	  
Chọn đường kính trục d=23mm.
Dựa vào đường kính trục đã chọn và yêu cầu thiết kế của toàn bộ mô hình, ta có trục bánh dẫn:
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	Trục bánh bị dẫn:
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Chọn đường kính trục d=23mm.
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