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 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
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	Học phần: Cơ ứng dụng
	Lớp:  16 CĐN – Ô    Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1 


 Câu 1: (3 điểm)
	Một dầm được đặt trên hai gối tựa A, B chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 4 kN, F2 = 6 kN (Hình 1). Xác định áp lực tại các gối tựa.
[image: ]
Câu 2: (3 điểm)
	Thanh thép gồm hai bậc có đường kính d1 = mm, d2 = mm, chịu các lực tác dụng P1 = 20 kN, P2 = 40 kN, P3 = 80 kN.
a. Vẽ biểu đồ nội lực (1,5 đ)
b. Tính ứng suất trong từng đoạn của thanh (1,5 đ)
	[image: ]


Câu 3: (4 điểm)
Trục có đường kính không đổi d = 2 cm; chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 8 kNm, m2 = 20 kNm, m3 = 40 kNm, m4 = 12 kNm.
[image: ]
a. Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (2đ)
b. Kiểm tra cường độ chịu lực của trục. Biết [] = 0,4 0/m; [] = 90 MN/m2; G = 8.1010 N/m2. (2đ)

_______Hết_______
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