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1. PHẦN CHUNG
Họ và Tên : NGUYỄN ANH TUẤN            
Ngày tháng năm sinh :   06 / 11 / 1981
Đơn vị công tác :          Tổ Điện ô tô – Khoa Động lực.              
    Tên sáng kiến kinh nghiệm : THI CÔNG MÔ HÌNH DÀN TRẢI MÁY PHÁT ĐIỆN 3 PHA TRÊN Ô TÔ
   II. THUYẾT MINH CẤU TRÚC MÁY PHÁT ĐIỆN
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2.1 Rotor 
Chức năng : tạo ra từ trường và xoay để tạo ra sức điện động trong cuộn dây stator.
Các thành phần chính : cuộn dây rotor, cực từ, trục
  [image: 0016]   [image: 019][image: 018]
Hình 9. Rotor
2.2 Chổi than và vòng tiếp điện:
- Chức năng: cho dòng điện chạy qua rotor để tạo ra từ trường.
- Các thành phần chính: Chổi than, Lò xo, Vòng kẹp chổi than, Vòng tiếp điện
Chổi than làm bằng grafít - kim loại với tính chất đặc biệt có điện trở nhỏ và được phủ một lớp đặc biệt chống mòn.
[image: mp-r1]     [image: mp-r]
Hình 10. Chổi than và vòng tiếp điện
2.3 Stator
Chức năng: tạo ra điện thế xoay chiều 3 pha nhờ sự thay đổi từ thông khi rotor quay.
Các thành phần chính: Lõi stator, cuộn dây stator, đầu ra
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Hình 11. Stator
Nhiệt sinh ra lớn nhất ở stator so với các thành phần khác của máy phát, vì vậy dây quấn phải phủ lớp chịu nhiệt.
Cuộn dây stator có thể mắc theo hai cách:
· Cách mắc kiểu hình sao: cho ra điện thế cao, được sử dụng phổ biến.
· Cách mắc kiểu tam giác: cho ra dòng điện lớn.
[image: 025]Hình 12. Đấu hình sao và đấu hình tam giác

Cuộn dây stator gồm 3 cuộn dây riêng biệt. Trong cách mắc hình sao, đầu chung của 3 cuộn dây được nối thành đầu trung hòa.
2.4 Bộ chỉnh lưu
              [image: 026]     [image: 027]Hình 13. Bộ chỉnh lưu

Vai trò của bộ chỉnh lưu: Biến dòng điện xoay chiều ba pha trong stator thành dòng điện 1 chiều.
Các thành phần chính: Đầu ra, dode âm, diode dương
Đặc điểm:
Sáu diode (tám diode nếu bộ chỉnh lưu có nối với dây trung hòa) được sử dụng để chỉnh lưu toàn kỳ,  phiến tản nhiệt có hai mặt.
Bản thân diode chỉnh lưu sinh ra nhiệt khi có dòng điện chạy qua. Tuy nhiên chất bán dẫn tạo ra diode lại không chịu nhiệt nên diode bị hư khi quá nhiệt. Vì vậy phiến tản nhiệt phải có diện tích lớn. Khi tốc độ máy phát khoảng 3000v/p, nhiệt độ của diode là cao nhất.
2.5 Tiết chế vi mạch
- Vai trò của tiết chế: Điều chỉnh dòng điện kích từ (đến cuộn dây rotor) để kiểm soát điện áp phát ra, theo dõi tình trạng phát điện và báo khi có hư hỏng.
- Các thành phần chính: Vi mạch, Phiến tản nhiệt, Giắc cắm
                  [image: 029][image: 030]
Hình 14. Tiết chế vi mạch

[bookmark: _GoBack]2.6 Quạt
Vai trò của quạt: Khi quạt quay, không khí được hút qua các lỗ trống làm mát cuộn rotor, stator và bộ chỉnh lưu làm giảm nhiệt độ của các bộ phận này ở mức cho phép.
Đặc điểm: 
· Có hai quạt hút từ hai phía để cung cấp đủ lượng gió cần thiết.
· Không khí mát được hướng vào cuộn stator, nơi phát sinh ra nhiều nhiệt nhất.

[image: p1]
Một phụ tải điện sẽ sinh ra nhiệt khi dòng đi qua. Bộ xông kính chẳng hạn, nó đã sử dụng nhiệt này. Máy phát sinh nhiệt ở nhiều dạng khác nhau như trình bày ở phần trên. Chúng bao gồm : nhiệt sinh ra trên vật dẫn (ở các cuộn dây và diode), trên các lõi thép do dòng fuco và do ma sát (ở ổ bi, chổi than và với không khí). Nhiệt sinh ra làm giảm hiệu suất của máy phát.
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