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Câu 1: (3 điểm)
Trong tài liệu “Electrical Wiring Diagram” trên xe Camry 1999 có hướng dẫn phương pháp kiểm tra điện áp trên xe bằng đồng hồ VOM. Hãy làm theo yêu cầu ở dưới. Cho biết điện áp nguồn là 12V, Ignition SW tốt, các dây dẫn tốt 
[image: ]
a. Nêu các bước để kiểm tra cầu chì? (1đ)
b. Nêu các bước để kiểm tra SW1? (1đ)
c. Nêu các bước để kiểm tra Relay? (1đ)
Câu 2: (3 điểm)
Cho mạch điện hệ thống chiếu sáng cơ bản trên ôtô như sau:
[image: ]
Yêu cầu: 
a. Giải thích ý nghĩa ký hiệu công tắc 3? (1đ)
b. Trạng thái của đèn khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 ON1? Giải thích? (1đ)
c. Trạng thái của đèn khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 ON2? Giải thích (1đ)
Câu 3: (2 điểm)
Cho mạch điện hệ thống đánh lửa trên ôtô như sau: 
[image: ]
a. Trạng thái của cuộn sơ cấp khi khóa K đóng, công tắc máy đóng? (1đ)
b. Để mạch hoạt động như sau: Khi khóa K mở, CTM đóng thì không có điện qua cuộn sơ cấp; khi khóa K đóng, CTM đóng thì có điện qua cuộn sơ cấp. Thì ta phải mắc thêm 1 điện trở vào vị trí nào? Giải thích? (1đ) 
Câu 4: (2 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế bán dẫn trên ôtô, trong đó máy phát điện xoay chiều được thay bằng 1 nguồn điện thay đổi, cuộn kích từ được thay bằng bóng đèn). 
[image: ]
a. Mạch điện trên còn thiếu 2 linh kiện là T1, T2; hãy bổ sung vào mạch điện phần còn thiếu biết T1, T2 là 2 transistor PNP? (1đ)
b. Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy thấp, công tắc máy đóng thì trạng thái của transistor T1 là gì? Giải thích? (1đ)
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	CTM bật On
Nếu điện áp đo được là 12V thì cầu chì tốt
Nếu điện áp đo được dưới 12V thì cầu chì bị hỏng 
	1,0

	
	b
	CTM bật On, SW1 bật On
Nếu điện áp đo được là 12V thì SW1 tốt
Nếu điện áp đo được dưới 12V thì SW1 bị hỏng 
	1,0

	
	c
	CTM bật On, SW1 bật On, SW2 bật Off
Nếu điện áp đo được là 12V thì Relay tốt
Nếu điện áp đo được dưới 12V thì Relay bị hỏng 
	1,0

	2
	
	
	3,0

	
	a.
	Công – tắc 3 có 3 chân là 1, 2, 3. Có 3 chế độ là ON1, ON2, và OFF 
Khi bật chế độ ON1: chân 1 thông chân 2 
Khi bật chế độ ON2: chân 1 thông chân 3 
Khi bật chế độ OFF: không có chân nào thông nhau 
	
0,25

0,25
0,25
0,25

	
	b.
	Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây relay có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy BIGcuộn dây relay1 CT22 CT2máttiếp điểm của relay đóngcấp điện dương cho đèn. 
Lúc này dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy BIGtiếp điểm relayđèn1 CT32 CT3mátđèn sáng 

	0,5




0,5

	
	c
	Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây relay có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy BIGcuộn dây relay1 CT22 CT2máttiếp điểm của relay đóngcấp điện dương cho đèn. 
Lúc này dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy BIGtiếp điểm relayđèn.
Đồng thời cũng có dòng điện: (+) ắc – quy 3 CT31 CT3đèn.
đẳng thế dương 2 đầu bóng đènđèn tắt 
	0,5




0,5

	3
	
	
	2,0

	
	a
	Khi K đóng, CTM đóng:
T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc quyCTM R1  E T1 B T1 khóa K  mát
T2 ngắt do đẳng thế âm 2 cực B và E của T2
Cuộn sơ cấp không có điện. 
	
0,5

0,25
0,25

	
	b
	Ta gắn thêm 1 điện trở R4 như hình vẽ. Do lúc chưa gắn: Chân B và E của T2 bị đẳng thế âm nên ta gắn R4 để cho có sự chênh lệch điện áp, lúc này chân B sẽ không còn bị nối mát nữa. 
[image: ]
	0,5











0,5

	4
	
	
	2,0

	
	a
	[image: ]
	1,0

	
	b
	Khi điện áp ắc-quy thấp: 
[bookmark: _GoBack]D1 ngắt (vì điện áp ắc-quy thấp nên chưa đủ để làm cho đi - ốt zen – nơ dẫn ngược) 
T1 ngắt (vì D1 ngắt nên ngắt dòng kích âm đến cực B của T1) 
	
0,5

0,5
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