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BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN
Tên Sáng kiến: Thi công bộ cấp nguồn chống ngắn mạch trang bị cho xưởng thực hành điện ô tô
Tên người viết sáng kiến: HÀ QUỐC BẢO
Chức vụ: Tô trưởng tổ Điện
Đơn vị công tác: Khoa Động Lực
1. Đặt vấn đề 
Ở các xưởng điện trong khoa Động lực, do số lượng lớp học điện đông: Gần 90 nhóm thực hành mỗi học kỳ với các hệ CĐ và Trung cấp, cần sử dụng nhiều bình ắc quy nhưng số lượng các bình ắc quy trong khoa có giới hạn. Do đó không thể đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó việc các lớp học liên tục, bình ắc quy được sử dụng 24/7. Theo quy định về an toàn, trong trường bình không được để sạc qua đêm. Điều này dẫn đến việc các bình ắc quy luôn trong tình trạng thiếu điện. Lâu ngày dẫn đến hư hỏng. Đồng thời trong quá trình học thực tập điện, số lượng sinh viên đông nên không thể tránh khỏi việc sinh viên đấu nhầm dây gây ngắn mạch làm hư hỏng thiết bị điện.
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Hình 1: Thực trạng các bình ắc quy tổ điện.
Vì vậy, cần phải có 1 bộ cấp nguồn cho mỗi xưởng thực hành điện ô tô, điều này sẽ giúp giảm số lượng bình ắc quy cần sử dụng cùng lúc, giúp cho bình ắc quy luôn trong tình trạng đầy điện, tuổi thọ bình được nâng cao, tránh tình trạng cháy nổ trong quá trình học do đấu nhầm dây của Sinh viên.

2. Nội dung cơ bản của sáng kiến 
Sáng kiến của tác giả được viết với 3 nội dung cơ bản
· Thứ nhất, phần đặt vấn đề:
           Tính cấp thiết của việc phải thi công bộ cấp nguồn chống ngắn mạch trang bị cho xưởng thực hành điện ô tô. 
· Thứ hai, phần nội dung

1.  Thi công bộ cấp nguồn chống ngắn mạch trang bị cho các xưởng thực hành điện ô tô.
2.  Hướng dẫn 

· Cách lắp đặt bộ cấp nguồn chống ngắn mạch cho xưởng điện ô tô
· Cách vận hành và sử dụng bộ cấp nguồn chống ngắn mạch điện. 
· Thứ ba, Phần kết luận

Hiệu quả sáng kiến giúp giảm số lượng bình ắc quy sử dụng cho mỗi phòng học ( giảm ba bình ắc quy mỗi phòng học), nâng cao tuổi thọ bình ắc quy giúp tiết kiệm chi chi mua ắc quy mới. Đồng thời giúp bảo về các thiết bị điện trong xưởng thực hành khi sinh viên đấu nhầm dây gây ngắn mạch.
3. Kết quả của sáng kiến:
 Kết quả bước đầu trong việc áp dụng sáng kiến là giảm số lượng bình ắc quy sử dụng cùng lúc trong mỗi xưởng thực hành giúp giáo viên và sinh viên thuận lợi trong quá trình giảng dạy và học tập các môn thực hành điện ô tô.
Bên cạnh đó nâng cao tuổi thọ bình ắc quy do bình luôn được nạp đầy, giúp tiết kiệm chi phi nhà trường cho việc mua sắm ắc quy thường xuyên.

Thiết bị nhỏ gọn, dễ dàng cất giữ và di chuyển giúp giáo viên thuận lợi khi giảng dạy ở các xưởng thực hành khác nhau.  
Giúp bảo vệ các mô hình và thiết bị điện không bị cháy nổ khi sinh viên đấu nhầm dây gây ngắn mạch trong quá trình học thực hành điện ô tô.
Áp dụng được các môn học học thực hành điện ô tô trong chuyên ngành ôtô như: 

· Môn Thực hành điện ô tô 1 hệ Cao đẳng 
· Môn Thực hành điện ô tô 2 hệ Cao đẳng 

· Môn Thực hành điện ô tô 1 hệ Trung cấp
· Môn Thực hành hệ thống điều hòa hệ Trung cấp

· Áp dụng chính thức cho các khoá 18C1-CNÔ (hệ Cao đẳng), 19C1-CNÔ (hệ Cao đẳng),18T4 (hệ trung cấp 9+3), 18T2 (hệ Trung cấp 12+1,5)
4. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến: … 

Là giải pháp tham khảo cho các giảng viên dạy ở tổ bộ môn động cơ ô tô tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng hoặc các trường khác
5. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

        Có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

     Người viết sáng kiến



NỘI DUNG SÁNG KIẾN
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.  Tính cấp thiết của sáng kiến

Ở các xưởng điện trong khoa Động lực, do số lượng lớp học điện đông: Gần 90 nhóm thực hành mỗi học kỳ với các hệ CĐ và Trung cấp, cần sử dụng nhiều bình ắc quy nhưng số lượng các bình ắc quy trong khoa có giới hạn. Do đó không thể đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó việc các lớp học liên tục, bình ắc quy được sử dụng 24/7. Theo quy định về an toàn, trong trường bình không được để sạc qua đêm. Điều này dẫn đến việc các bình ắc quy luôn trong tình trạng thiếu điện. Lâu ngày dẫn đến hư hỏng. Đồng thời trong quá trình học thực tập điện, số lượng sinh viên đông nên không thể tránh khỏi việc sinh viên đấu nhầm dây gây ngắn mạch làm hư hỏng thiết bị điện.
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Hình 1: Thực trạng các bình ắc quy tổ điện.
Vì vậy, cần phải có 1 bộ cấp nguồn chống ngắn mạch cho mỗi xưởng thực hành điện ô tô, điều này sẽ giúp giảm số lượng bình ắc quy cần sử dụng cùng lúc, giúp cho bình ắc quy luôn trong tình trạng đầy điện, tuổi thọ bình được nâng cao, tránh tình trạng cháy nổ trong quá trình học do đấu nhầm dây của Sinh viên. 

· Lợi ích đối với giáo viên:

-  Giáo viên có thiết bị phục vụ cho các môn học thực hành điện cần nhiều bình ắc quy cho nhiều nhóm trong cùng một lớp học.
-  Giúp bảo vệ được thiết bị giảng dạy, mô hình trong các xưởng thực hành điện
-  Dễ bảo quản, sử dụng, cất giữ. 
· Lợi ích đối với người học:

-  Giúp cho học sinh, sinh viên có đủ nguồn điện phục vụ cho quá trình thực hành điện..

- Giúp học sinh, sinh viên tránh làm hư hỏng các thiết bị điện, mô hình do đấu nhầm dây .

· Lợi ích đối với nhà trường:

- Giúp tiết kiệm chi phí trong mua sắm thiết bị, vật tư do tuổi thọ của các bình ắc quy và mô hình được nâng cao.
2. Mục tiêu của sáng kiến

-  Thi công bộ cấp nguồn chống ngắn mạch trang bị cho xưởng thực hành điện ô tô sẽ hỗ trợ cho công tác giảng dạy và học tập ở bộ môn thực hành điện ô tô tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. 
3.  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

-   Thực trạng việc sử dụng các bình ắc quy ở khoa Động lực tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 
4.  Phương pháp nghiên cứu

-   Phương pháp thực nghiệm.

-   Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

5.  Nhiệm vụ nghiên cứu

-  Tìm hiểu thực trạng sử dụng các bình ắc quy và mô hình, thiết bị tại tổ bộ môn Điện ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 
6.  Kết quả nghiên cứu

-  Về mặt lý thuyết: sáng kiến đã thực hiện đuợc các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra.

-  Về mặt thực tiễn: 
· Giảm số lượng bình ắc quy sử dụng cùng lúc trong mỗi xưởng thực hành giúp giáo viên và sinh viên thuận lợi trong quá trình giảng dạy và học tập các môn thực hành điện ô tô.

· Nâng cao tuổi thọ bình ắc quy do bình luôn được nạp đầy, giúp tiết kiệm chi phi nhà trường cho việc mua sắm ắc quy thường xuyên.

· Thiết bị nhỏ gọn, dễ dàng cất giữ và di chuyển, giúp giáo viên thuận lợi khi giảng dạy ở các xưởng thực hành khác nhau.  

· Giúp bảo vệ các mô hình và thiết bị điện không bị cháy nổ khi sinh viên đấu nhầm dây gây ngắn mạch trong quá trình học thực hành điện ô tô.
II. NỘI DUNG 

1. Thi công bộ cấp nguồn chống ngắn mạch trang bị cho xưởng thực hành điện ô tô
Bộ cấp nguồn chống ngắn mạch nhỏ gọn dễ dàng tháo lắp, cất giữ và di chuyển. 
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Hình 2: Thi công bộ cấp nguồn chống ngắn mạch
2. Hướng dẫn sử dụng 
· Bộ thiết bị cần thiết để cấp nguồn và bảo vệ chống ngắn mạch khi học thực hành điện ô tô
· Bộ cấp nguồn chống ngắn mạch
· 1 bình ắc quy 50Ah
· 1 máy sạc ắc quy
· 1 ổ điện
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Hình 3: Hệ thống cấp nguồn điện học thực hành 
Bước 1: Kẹp hai đầu sạc của máy sạc vào hai cực của bình ắc quy, cấp nguồn cho máy sạc, bật công tắc nguồn máy sạc.
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Hình 4: Kết nối máy sạc với bình ắc quy

Bước 2: Nối bộ nguồn chống ngắn mạch vào hai cực của ắc quy và bật CB trên bộ chống ngắn mạch. Đèn báo sáng, báo có điện.
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Hình 5: Kết nối bộ cấp nguồn chống ngắn mạch vào ắc quy.
Bước 3: Kết nối mô hình, thiết bị với bộ cấp nguồn và vận hành
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Hình 6: Kết nối mô hình với bộ cấp nguồn.
Trường hợp xảy ra ngắn mạch, CB nhảy tắt nguồn bảo vệ mô hình điện
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Hình 7: CB tự động ngắt bảo vệ khi ngắn mạch.
III. KẾT LUẬN

Giáo viên có thiết bị phục vụ cho các môn học thực hành điện, đảm bảo đủ nguồn cấp cho các nhóm làm thực hành mà không còn bị hạn chế bởi số lượng ắc quy có trong xưởng. Giúp nâng cao tuổi thọ bình ắc quy do ắc quy luôn trong tình trạng được nạp đầy. Giảm chi phi cho việc mua sắm ắc quy mới
Bên cạnh đó còn giúp bảo vệ các mô hình, thiết bị có trong xưởng thực hành khi sinh viên đấu nhầm dây gây ngắn mạch.
Do đó cần nhân rộng các thiết bị, mô hình học cụ sát với thực tế, thực sự cần thiết phục vụ nhu cầu của khoa.


Thành phố Hồ Chí Minh,ngày     tháng 01 năm 2020

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI
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