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Chương 1: Thiết bị điện và điện tử sử dụng trên ô tô
Bài 10: Kiểm tra máy khởi động điện ô tô.

BÀI THỰC TẬP SỐ 10
ĐẠI TU MÁY KHỞI ĐỘNG
· Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
· Kiểm tra được tính năng năng kéo, giữ của máy khởi động.

· Kiểm tra được sự hồi về của bánh răng.

· Có tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm.
· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bi.
· Yêu cầu: 
· Người học phải nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy khởi động.

· Sử dụng các dụng cụ thuần thục để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
· Thiết bị, dụng cụ: 
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Máy khởi động loại giảm tốc
	7
	

	2
	Ắc quy
	3
	

	3
	Đồng hồ VOM
	7
	Kiểm tra chạm vỏ

	4
	Cáp nguồn (cặp)
	1
	

	5
	Bộ dây thử
	7
	Kiểm tra chức năng kéo, giữ

	6
	Cờ lê 12
	7
	Tháo cực C

	7
	Giẻ lau, 
	
	Vệ sinh máy khởi động

	8
	bàn chải
	7
	Vệ sinh máy khởi động

	9
	Xăng (lít)
	1
	Vệ sinh máy khởi động


1.1. Thử tính năng 
Bước 1: Vệ sinh 
· Dùng giẻ, xăng, bàn chải sắt vệ sinh vỏ máy khởi động. 
Bước 2: Kiểm tra bằng quan sát
· Kiểm tra xem các cực 30, 50, C có bẩn, cháy không, cách điện tốt hay không.

Bước 3: Kiểm tra chạm vỏ
· Dùng đồng hồ VOM kiểm tra thông mạch giữa các cực 50, 30, C với vỏ.
10.2.1.  Kiểm tra tính năng kéo.
Chú ý: Các phép thử này phải được thực hiện trong vòng 3 – 5 giây để tránh cháy cuộn dây
Bước 1: Tháo dây dẫn của cuộn dây stato ra khỏi cực C. 

Bước 2:Nối cực dương của ắc quy vào cực 50. 
Bước 3: Nối cực âm của ắc quy vào thân máy đề và cực C.

- Kiểm tra xem bánh răng chủ động có chạy ra không. Nếu bánh răng chủ động không lao ra ngoài, thay công tắc từ.
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Hình 10.1: Thử chức năng kéo

10.2.2.  Kiểm tra tính năng giữ.
Với ắc quy vẫn nối như trên và bánh răng chủ động lao ra ngoài.

tháo dây (-) ra khỏi cực C và kiểm tra bánh răng ăn khớp vẫn không thụt vào.

· Nếu bánh răng thụt vào, thay công tắc từ.
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Hình 10.2: Thử chức năng giữ

10.2.3.  Kiểm tra sự hồi về của bánh răng.
Tháo cực âm ra khỏi thân máy khởi động. Kiểm tra rằng bánh răng hồi về.
· Nếu bánh răng không thụt vào ngay lập tức, thay công tắc từ.
[image: image3.emf]
Hình 10.3: Kiểm tra sự hồi về của bánh răng.
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