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Chương 1: Thiết bị điện và điện tử sử dụng trên ô tô
Bài 6: Kiểm tra máy khởi động điện ô tô.

BÀI THỰC TẬP SỐ 6
KIỂM TRA MÁY KHỞI ĐỘNG ĐIỆN Ô TÔ
· Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
· Kiểm tra được các bộ phận của máy khởi động điện ô tô.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bi.
· Yêu cầu: 
· SV phải nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy khởi động.

· SV phải kiểm tra được máy khởi động.

· Sử dụng các dụng cụ thuần thục để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
· Thiết bị, dụng cụ: 
· Máy khởi động. 

· Đồng hồ VOM, dây điện, khay. 

· Ắc quy. 
· Đồ nghề thích hợp.

5.1 Kiểm tra máy khởi động
Bước 1: Vệ sinh 
· Dùng giẻ vệ sinh máy khởi động 
Bước 2: Kiểm tra bằng quan sát
· Kiểm tra xem các cực 30, 50, C có bẩn, cháy không, cách điện tốt hay không.

Bước 3: Kiểm tra chạm vỏ
Bước 4:  Thử chức năng kéo, giữ của công tắc từ

Thử chức năng kéo:

· Tháo dây dẫn của cuộn dây sta-to ra khỏi cực C để tránh cho máy đề không quay. 

· Nối cực dương của ắc quy vào cực 50. 

· Nối cực âm của ắc quy vào thân máy đề và cực C (đầu thử A), và kiểm tra xem bánh răng chủ động có chạy ra không. 

· Gợi ý: Khoá điện tạo ra trạng thái vị trí START một cách nhân tạo. Sau đó hãy làm cho dòng điện chạy đến cuộn kéo và cuộn giữ và kiểm tra rằng bánh răng chủ động chạy ra. Nếu bánh răng chủ động không chạy ra, hãy thay cụm công tắc từ máy đề. 
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Hình 6.9: Thử chức năng kéo

Thử chức năng giữ

· Tháo đầu đo A ra khỏi cực C khi bánh răng chủ động đã nhảy ra sau khi thử chức năng kéo.

·  Kiểm tra xem bánh răng có giữ ở vị trí ngoài hay không.

· Gợi ý: Tháo đầu thử A, mà nối cực âm của ắc quy và cực C, ra khỏi cực C 

sẽ cắt  dòng  điện  chạy  vào  cuộn  kéo  và  làm  cho  dòng  điện  chỉ chạy vào cuộn giữ. Nếu bánh răng chủ động không giữ ở vị trí ngoài, hãy thay cụm công tắc từ máy đề.
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Hình 6.10: Thử chức năng giữ

PHIẾU GIAO BÀI
	Học phần: Thực tập điện ôtô 1.

Bài số : 6
Tên bài:  

KIỂM TRA MÁY KHỞI ĐỘNG ĐIỆN ÔTÔ
	Lớp: ……………………………………..

Nhóm: ……………………………………..
……………………………………..
Ngày ….. / ……/ ……..


· Dụng cụ - thiết bị:

· Máy khởi động rời. 

· Mô hình máy khởi động.

· Bình ắc quy.

· Bộ đo thông mạch, đồng hồ VOM, búa nhựa, thứớc kẹp, dây điện, băng keo, giẻ lau, khay đựng.

· Nội dung thực hiện:

1. Xác định loại máy khởi động: ……………………………………………………………………………………
2. Vệ sinh, quan sát tình trạng ban đầu (ghi rõ tình trạng)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kiểm tra chạm vỏ và đề ra phương hướng sửa chữa
- Tình trạng: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Phương hướng sửa chữa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
4. Kiểm tra chức năng hút, giữ của công tắc từ
- Tình trạng: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Phương hướng sửa chữa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. Ghi nhận những hư hỏng thườn gặp của máy khởi động, hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục
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