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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
MÔN: NHẬP MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ô TÔ                              LỚP: 
Giáo án số: 07                     Số tiết: 2              Tổng số tiết đã dạy: 12.
Thực hiện ngày: 
BÀI 2: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Ô TÔ (tiếp theo)
· Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thúc cơ bản về công việc bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
· Yêu cầu: Sinh viên phải nắm được những kiến thúc cơ bản về công việc bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 08 phút.
· Câu hỏi kiểm tra: - Nêu các nhöõng coâng vieäc chính cuûa baûo döôõng kyõ thuaät ô tô ?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 80 phút.
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	CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ
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	Hình thức bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa :

  Bảo dưỡng kỹ thuật gồm 3 cấp:

· Bảo dưỡng kỹ thuật hằng ngày: BDN

· Bảo dưỡng kỹ thuật cấp I: BD1

· Bảo dưỡng kỹ thuật cấp II: BD2

  Sửa chữa gồm 2 cấp:

· Sửa chữa thường xuyên: SCTX

· Sửa chữa lớn.

Chu kỳ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô:

 Tùy theo điều kiện khai thác mà chọn điều kiện bảo dưỡng cho phù hợp:

· Xe sử dụng ở đường xấu, vùng núi giảm 10% hành trình.

· Xe kéo rơ moóc được giảm (5-10)% hành trình.

· Bảo dưỡng kỹ thuật hàng ngày được tiến hành trong thời gian xe hoạt động trên đường và sau mỗi ngày xe hoạt động về.

Nội dung thao tác của các cấp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô :

Nguyên tắc xây dựng nội dung thao tác cấp bảo dưỡng là: các công việc cấp cao phải bao gồm công việc cấp thấp hơn kề nó và cộng thêm các thao tác của cấp đang nghiên cứu.

Nội dung thao tác của các cấp sửa chữa được xây dựng dựa vào kết quả kiểm tra kỹ thuật khi xe vào cấp.

Định mức thời gian xe nằm ở xưởng để bảo dưỡng và sửa chữa :

Thời gian xe nằm ở xưởng để bảo dưỡng, sửa chữa được tính từ lúc xe vào xưởng đến lúc xong việc và xe ra xưởng.

Thời gian này bao gồm thời gian xe nằm trong giờ khai thác và thời gian nằm ngoài giờ khai thác.

Thời gian nằm trong giờ khai thác là thời gian xe ngừng vận chuyển để đưa vào xưởng bảo dưỡng, sửa chữa, thời gian này được trừ vào kế hoạch vận chuyển.

Định mức khối lượng lao động trong bảo dưỡng sửa chữa:

  Định mức khối lượng lao động là số giờ công để thực hiện toàn bộ nội dung của cấp bảo dưỡng hoặc sửa chữa.

· Đối với SCTX khối lượng lao động tính bình quân 1.000 km xe chạy

· Xe sử dụng ở đường xấu khối lượng lao động tăng (10-15)%.

· Xe kéo moóc khối lượng lao động tăng (5-10)%.


	10
10

20

20

20
	Trình bày các cấp bảo dưỡng
Trình bày các cấp sửa chữa

Trình bày chu kỳ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô
Trình bày nội dung thao tác của các cấp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 

Trình bày định mức thời gian xe nằm ở xưởng để bảo dưỡng và sửa chữa
Trình bày định mức khối lượng lao động trong bảo dưỡng sửa chữa
	- Nghe giảng và chú ý ghi bài

- Nghe giảng và chú ý ghi bài

- Nghe giảng và chú ý ghi bài

- Nghe giảng và chú ý ghi bài

- Nghe giảng và chú ý ghi bài


	Giáo trình, bảng phấn, máy chiếu.
Giáo trình, bảng phấn, máy chiếu.
Giáo trình, bảng phấn, máy chiếu.
Giáo trình, bảng phấn, máy chiếu.



IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày …… tháng …… năm
Tổ trưởng
Triệu Phú Nguyên


	Ngày … …tháng …… năm 
Giáo Viên
Nguyễn Thanh Hùng
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