ĐỀ CÖÔNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP 12CĐ-Đ
I. Học phần: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

1. Tính điện trở hạn dòng cho mạch điện ổn áp dùng diode zener như hình vẽ, biết rằng mạch có VDC = 15V ;  VZ = 7,5V ;  IZ = 25mA và IL = 50mA
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2. Cho mạch điện như hình P1: 

a)
Xác định:  IB ,  IC ,  IE ,  VB ,  VE ,  VC ,  VCE và công suất tiêu tán trên transistor

b)
Viết phương trình đường tải tĩnh và vẽ đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q của transistor

Trường hợp 1:  VCC = 12V, RB  = 250
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, RC = 820, RE = 270
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, 
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 = 150.

[ĐS:  IB = 39,2
[image: image5.wmf]μA

;  IC max = 11mA;  Q(5,88mA ;  5,59V)]

Trường hợp 2:  VCC = 12V,  RB  = 330
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,  RC = 1,5
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 ;

RE = 470
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, 
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 = 100.
         [ĐS:  IB = 30,2
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;  IC max = 11mA;  IC max = 6mA và Q(3mA ;  6,1V)]
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3. Cho mạch phân cực như hình P2: 

a)
Xác định các giá trị:  IB ,  IC ,  IE ,  VB ,  VE ,  VC ,  VCE và công suất tiêu tán trên transistor

b)
Viết phương trình đường tải tĩnh và vẽ đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q của transistor.

- Trường hợp 1:  VCC = 12V,  RB1 = 180
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,  RB2 = 56
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,  RC = 1200
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,  RE = 270
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 ;  transistor có 

hệ số khuếch đại 
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 = 230 và VBE = 0,6V.    [ĐS:  IB = 21,5
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;  IC max = 8,16mA;  Q(4,95mA ;  4,72V)]
- Trường hợp 2:  VCC = 12V,  RB1 = 150
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,  RB2 = 68
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,  RC = 1200
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,  RE = 560
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 ;  transistor có 
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 = 190 và VBE = 0,6V.      
[ĐS:  IB = 20,5
[image: image22.wmf]μA

;  IC max = 6,82mA;  Q(3,9mA ;  5,14V)]

4. Cho mạch điện như hình P3:  Hãy tính toán dòng điện, điện áp trên các chân transistor; vẽ đường tải tĩnh và xác định điểm làm việc Q ứng với các trong trường hợp:

a)
VCC = 12V, RB = 270
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; RC = 1,8
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; RE = 1,2
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; transistor có 
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 = 100 và VBE = 0,6V. 

[ĐS:  IB = 20,00
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;  IC max = 4,00mA;  Q(2,00mA ;  6,00V)]

b)
VCC = 12V, RB = 220
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; RC = 1,0
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; RE = 0,56
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; transistor có 
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 = 150 và VBE = 0,65V. 

[ĐS:  IB = 25,00
[image: image32.wmf]μA

;  IC max = 7,69mA;  Q(3,75mA ;  6,15V)]

5. Cho 3 mạch điện như hình vẽ:  Khi điện áp ngõ vào là 5V thì transistor dẫn bão hòa, điện áp tại các điểm A và B thay đổi như trong bảng.  Giải thích nguyên lý làm việc và tính điện áp ngõ ra Y ?

[image: image46.wmf]k

Ω

[image: image47.wmf]k

Ω



6. Cho mạch điện như hình vẽ:  VCC = 12V, transistor có 
[image: image33.wmf]β

 = 50, hệ số bão hòa k = 2 và VBE sat = 0,8V ;  LED màu đỏ có ILED = 10mA, VLED = 1,8V

a)
Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện.

b)
Nêu nhiệm vụ của các linh kiện trong mạch.

c)
Tính các giá trị:  IB ,  IC ,  IE ,  VBE ,  VCE ,  VB ,  VC ,  VE ,  RC ,  RB để đèn LED sáng bình thường.

7. Cho mạch điện như hình vẽ:

- LED L1 màu đỏ, khi LED này sáng thì hiệu điện thế giữa anode và cathode của nó là 1,8V và dòng điện đi qua LED là 10mA.

- LED L2 màu xanh, khi LED này sáng thì hiệu điện thế giữa anode và cathode của nó là 2,6V và dòng điện đi qua LED là 13,5mA.

- Tín hiệu ngõ vào là xung vuông với mức cao viH = 5V, mức thấp viL = 0V.

- Transistor được phân cực sao cho khi tín hiệu vào ở mức cao thì BJT bão hòa sâu (IC = 10.IB) 

a)  Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch.

b)  Giải thích nhiệm vụ các linh kiện trong mạch.

c)  Thiết tính các điện trở RB ,  RC và R1. 

8. Cho mạch điện như hình vẽ:

a)
Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch

b)
Nêu nhiệm vụ các linh kiện trong mạch

c)
Vẽ dạng sóng V2 ,  VI ,  VL khi không có tụ C và khi có tụ C.

d)
Cho VL = 12V, xác định VZ , V và V2  

9. Cho mạch điện như hình bên, nguồn vào là điện áp xoay chiều 220V – 50Hz. 

a)
Giải thích hoạt động của mạch, nêu hiện tượng và giải thích công suất đèn khi chỉnh (vặn) biến trở VR
b)
Vẽ dạng sóng điện áp VAC của nguồn, xung kích VG chân G, điện áp VĐ trên hai đầu bóng đèn Đ và điện áp VT1T2 giữa hai cực của Triac trong hai chu kỳ.  Biết rằng thời gian nạp đủ điện áp cho tụ để kích dẫn Diac là 5ms

10. Cho 2 mạch điện hình bên dưới:

a)
Trình bày chức năng của các linh kiện trong mạch

b)
Phân tích hoạt động của mạch

c)
Thiết tính RC biết rằng LED màu xanh (2,8V – 12mA) và VCC = 12V

d)
Nếu RC = 270
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, LED màu xanh (2,8V – 12mA) và LED sáng bình thường, tính VCC

II.  Học phần: KỸ THUẬT SỐ

1) Ñoåi caùc soá töø heäthoáng soá naøy sang heä thoáng soá khaùc

VD1: Ñoåi caùc soá töø heä thaäp phaân sau sang heä nhò phaân, heä thaäp luïc phaân:

31, 1023, 149, 207.

VD2: Ñoåi caùc soá töø heä nhò phaân sang heä thaäp phaân, thaäp luïc phaân, baùt phaân:

1000100011010010 ; 1101110010 ; 1011011.

VD3:  Ñoåi caùc soá töø heä thaäp luïc phaân sang heä thaäp phaân, nhò phaân: 
20, FE, BDF,2AC.

2) Phaûi duøng moät soá nhò phaân bao nhieâu bit ñeå bieåu dieån caùc soá thaäp phaân töø 0 ñeán 521;1000.

3) Soá löôïng thaäp phaân laø bao nhieâu khi soá nhò phaân laø :

1K, 4K, 8K, 1M, 4M, 8bit, 16bit, 20bit, 24bit, 32bit.

4) Duøng heä thoáng soá nhò phaân thöïc hieän caùc pheùp coäng vaø tröø ñeå kieåm tra caùc baøi toaùn thaäp phaân sau: 35+20=55 ; 18-6=12.
5) Caùc coång logic: Veõ kyù hieäu, bieåu thöùc toaùn hoïc, baûng traïng thaùi, maïch töông ñöông, giaûi thích caùc maïch töông ñöông.

6) Khi moät ngoõ vaøo cuûa coång AND (loaïi coång coù 2 ngoõ vaøo) noái leân möùc cao thì ngoõ ra vaø ngoõ vaøo coøn laïi coù lieân heä gì vôùi nhau? Töông töï cho caùc loaïi coång logic khaùc coù 2 ngoõ vaøo. Cuõng caâu hoûi naøy neáu moät ngoõ vaøo ñöôïc noái xuoáng möùc thaáp.

7) Caâu hoûi gioáng nhö caâu 6 nhöng caùc coång coù 3 ngoõ vaøo.

8) Thöïc hieän maïch Logic cho bôûi bieåu thöùc sau:

a. Y=(A+BC). (AB+C)

b. Y= ABC +A B C + AB C 
9) Haõy ñôn giaûn caùc bieåu thöùc sau (duøng phöông phaùp tuøy yù)
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10) Thieát keá maïch logic vôùi caùc yeâu caàu cho tröôùc. VD: Moät hoäi ñoàng giaùm khaûo goàm 3 ngöôøi. Thieát keá maïch baùo hieäu (duøng chuoâng, ñeøn) neáu ña soá uûy vieân trong hoäi ñoàng boû phieáu thuaän.
11) Vieát caùc bieåu thöùc Logic töø baûng traïng thaùi cho tröôùc, ñôn giaûn caùc daïng bieåu thöùc duøng baûng K, veõ maïch logic vôùi soá löôïng coång ít nhaát.

12)  FF RS duøng coång NAND vaø duøng coång NOR: veõ kyù hieäu, caáu taïo, thaønh laäp baûng traïng thaùi.

13) Töø FF RST neáu maéc theâm 2 coång AND ôû ngoõ vaøo S vaø R thì ta ñöôïc FF J-K: veõ kyù hieäu, caáu taïo, thaønh laäp baûng traïng thaùi.
14) Duøng FF J-K ñeå maéc thaønh FF D, FF T. Giaûi thích hoaït ñoäng vaø thaønh laäp baûng traïng thaùi.

15) Trình baøy nguyeân lyù maïch ghi chuyeån, veõ vaø giaûi thích (laäp baûng traïng thaùi) hoaït ñoäng maïch ghi chuyeån vaøo noái tieáp ra song song 3 FF vôùi döõ lieäu vaøo laàn löôït laø caùc bit: 1,1,1,0,0,1. Môû roäng thaønh maïch 4FF …

16) Veõ vaø trình baøy hoaït ñoäng maïch ñeám nhò phaân 3 bit, 4 bit ñeám leân, ñeám xuoáng ( ñeám khoâng ñoàng boä).

17) Thieát keá maïch ñeám Modulo N theo yeâu caàu: VD: ñeám Modulo 5, taùc ñoäng CK caïnh leân, xoùa ôû möùc thaáp ( ñeám khoâng ñoàng boä). Xoùa ôû möùc cao?

18) Thieát keá maïch maõ hoùa theo yeâu caàu: VD: maïch maõ hoùa 8-> 3, ngoõ vaøo taùc ñoäng ôû möùc cao. Ngoõ vaøo taùc ñoäng ôû möùc thaáp?
19) Thieát keá maïch giaûi maõ theo yeâu caàu: VD: maïch giaûi maõ töø 2 ñöôøng sang 4 ñöôøng, ngoõ ra ôû möùc cao töông öùng vôùi soá thaäp phaân coù maõ vaøo nhò phaân.

20) Thieát keá maïch ña hôïp theo yeâu caàu: VD: maïch ña hôïp 4 ngoõ vaøo, 8 ngoõ vaøo.

21) Thieát keá maïch giaûi ña hôïp theo yeâu caàu: VD: maïch giaûi ña hôïp hôïp 4 ngoõ ra, 8 ngoõ ra, ngoõ ra naøo khoâng ñöôïc choïn thì ôû möùc thaáp. Ngoõ ra naøo khoâng ñöôïc choïn thì ôû möùc cao?

III. Học phần: ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH 1
1. Sử dụng các lệnh tiếp điểm cơ bản để viết chương trình khởi động và đảo chiều quay động cơ từ 1 hoặc nhiều vị trí

2. Sử dụng các lệnh tiếp điểm để viết các mạch khởi động và dừng các động cơ theo trình tự (điều khiển bằng tay)

3. Sử dụng các lệnh tiếp điểm kết hợp timer để viết các chương trình khởi động động cơ qua sao tam giác, khởi động theo trình tự thời gian

4. Sử dụng counter để viết các chương trình điều khiển động cơ theo trình tự của nút nhấn

5. Sử dụng các tiếp điểm đặc biệt để viết các chương trình đơn giản như có thể tắt mở đảo chiều bằng 1 nút nhấn

6. Chương trình chạy trước dừng trước sử dụng 2 Timer, 1 Timer

7. Chương trình chạy trước dừng sau sử dụng 2 Timer, 1 Timer

8. Chương trình đèn giao thông

IV. Học phần: MẠNG CUNG CẤP ĐIỆN
Câu 1: 

Đường dây cung cấp điện 15KV cấp điện cho 3 phụ tải có sơ đồ sau. Cho biết thông số đường dây trên toàn mạng là như nhau và là r0=0,64(/Km, x0=0,4(/Km. Hãy xác định tổn thất công suất trên toàn đường dây.
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Câu 2: 

Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:
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Cho biết thông số dây cáp truyền tải trên các đoạn đường dây là:


AC–50: r0=0,64(/Km, x0=0,4(/Km và AC–70: r0=0,46(/Km, x0=0,44(/Km
a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây theo TCVN trong hai trường hợp:

- Vận hành bình thường

- Vận hành khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1
b) Xác định giá trị điện áp U2 và U0, biết rằng U1=15,21KV.

Câu 3: 

Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau. 
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Yêu cầu: 

Tính toán chi phí cho tổn thất điện năng trong thời gian 1 năm, biết rằng giá tiền phải trả cho 1KWh điện là 1700 đồng. Cho biết thông số dây AC–70: r0=0,46(/Km, x0=0,44(/Km và dây AC–50:  r0=0,64(/Km, x0=0,4(/Km.

Câu 4: 

Ñöôøng daây phaân nhaùnh 15KV cung caáp ñieän cho caùc phuï taûi coù sô ñoà sau:
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Cho bieát thoâng soá caùp AC treân ñöôøng daây laàn löôït laø:

AC–70: r0=0,46(/Km, x0=0,44(/Km, b0=2,48.10-6 1/(.Km.

AC–50: r0=0,64(/Km, x0=0,39(/Km, b0=2,23.10-6 1/(.Km.

a) Kieåm tra toån thaát ñieän aùp treân ñöôøng daây coù ñaùp öùng yeâu caàu truyeàn taûi theo TCVN khoâng?

b) Cho bieát giaù trò ñieän aùp taïi nuùt 1 laø U1=15,25KV, tính caùc giaù trò ñieän aùp nuùt U0, U2, U3
Câu 5: 

Ñöôøng daây phaân nhaùnh 15KV caáp ñieän cho caùc phuï taûi coù sô ñoà sau:
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Cho bieát caùc thoâng soá caùp: AC–70: r0=0,46(/Km, x0=0,44(/Km, b0=2,48.10-6 1/(.Km

 AC–50: r0=0,64(/Km, x0=0,39(/Km, b0=2,23.10-6 1/(.Km.

a) Xaùc ñònh toån thaát coâng suaát toaøn phaàn treân töøng ñoaïn vaø treân toaøn ñöôøng daây.

b) Tính toaùn toån thaát ñieän naêng treân toaøn ñöôøng daây trong thôøi gian moät naêm.

Câu 6: 

Một trạm biến áp 22/0,4KV gồm 2 máy 800KVA cấp điện cho một tải tiêu thụ có đồ thị phụ tải như sau:
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Cho biết thông số của mỗi máy biến áp trong trạm là giống nhau như sau: (P0 = 1,4KW, (PN = 10,5KW, I0% = 1,2%, UN% = 5%

Yêu cầu:

a) Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp

b) Tính toán chi phí tổn thất điện năng trong 1 năm, biết giá tiền mỗi KWh là 1800 đồng.

Câu 7: 

Một trạm biến áp phân phối 110/11KV gồm 2 máy biến áp cùng dung lượng 10.000KVA và cùng các thông số: (P0=15,5KW, (PN=60KW, UN%=10,5, I0%=2,7 cấp điện cho một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình sau:


[image: image42.emf]S (MVA)

t (h)

15

7

5

2800 5000 8760 0


a) Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp 

b) Xác định số tiền tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với khi vận hành hai máy suốt cả năm. Biết rằng phí tổn 1KWh điện là 1800 đồng.

V. Học phần: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
1. Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch đảo chiều, khởi động Y/Δ động cơ KĐB ba pha, dừng  hãm động năng dùng rơle thời gian, điều khiển động cơ kđb ba pha theo trình tự. 

2. Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khởi động động cơ ba pha hai cấp tốc độ có chế độ hãm động năng

3.  Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn tác động theo nguyên tắc dòng điện có hai cấp điện trở.

4. Đọc và phân tích nguyên lý hoạt động của mạch máy khoan 2H125

5. Đọc và phân tích nguyên lý hoạt động của mạch máy phay 6P81

6. Đọc và phân tích nguyên lý hoạt động của mạch máy tiện 16E20

7. Đọc và phân tích nguyên lý hoạt động của mạch máy mài 3M642

8. Phân tích chức năng của các thiết bị, linh kiện và nguyên lý mạch khống chế và ổn định nhiệt độ lò điện trở bằng bộ điều áp xoay chiều 3 pha dùng thyristor

9. Giới thiệu và thuyết minh nguyên lý hoạt động mạch điện cầu trục

10. Giới thiệu và thuyết minh nguyên lý hoạt động mạch điện thang máy

11. Giới thiệu và thuyết minh nguyên lý hoạt động mạch điện băng tải.
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