ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP 15TCN-Đ
I. Cung cấp điện (T. Tăng) (điều chỉnh)
Câu 1:
Đường dây cung cấp điện 15KV có thông số từng đoạn được cho như sau:
- Đoạn 1: Chiều dài l1 =3Km ,    thông số dây r0 = 0,42 /Km, x0= 0,74/Km
- Đoạn 2: Chiều dài l2 =1,6Km , thông số dây r0 = 0,46 /Km, x0= 0,75 /Km  
Công suất định mức của máy cắt đặt tại đầu đường dây là 1000MVA


Tính các giá trị dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1 và N2
Câu 2:
Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây phân nhánh 22kV có sơ đồ và thông số sau:


Đoạn O1: Dài l1 =15(km), r0 = 0,46(/km), x0 = 0,40 (/km)
Đoạn 12: Dài l2 =12(km), r0 = 0,65(/km), x0 = 0,40 (/km)
Đoạn 23: Dài l3 =21(km), r0 = 0,85(/km), x0 = 0,40 (/km)
Câu 3:
a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây 15KV có sơ đồ và thông số sau:


Đoạn O1: Dài l1 = 5(km), r0 = 0,41(/km), x0 = 0,43 (/km)
Đoạn 12: Dài l2 = 4(km), r0 = 0,42(/km), x0 = 0,44 (/km)
Đoạn 23: Dài l3 = 3(km), r0 = 0,45(/km), x0 = 0,46 (/km)
b) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật khi làm việc bình thường theo TCVN không?
Câu 4:
Đường dây phân phối 15KV cấp điện cho 2 phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau: 


Cho biết thông số dây cáp truyền tải trên các đoạn đường dây là:
AC–50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km và AC–35: r0=0,85/Km, x0=0,41/Km
a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây theo TCVN trong hai trường hợp:
	- Đường dây vận hành bình thường
	- Đường dây vận hành khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1
b) Xác định các giá trị điện áp U2 và U0, biết rằng U1=15,25KV.
Câu 5:
Một trạm biến áp 22/0,4KV gồm 2 máy biến áp 3 pha cùng loại, cùng dung lượng 1000KVA và cùng các thông số kỹ thuật: P0 = 1,85KW, PN = 9,5KW, I0% = 2,2, UN% = 5, cấp điện cho một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình 1 như sau:


Hình 1
	a) Tính toán và xác định chế độ vận hành kinh tế cho trạm biến áp
	b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được trong thời gian một năm khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm, biết giá tiền mỗi KWh là 2800 đồng.
Câu 6:
Một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình vẽ, được cấp điện từ một trạm biến áp 110/15KV, biết rằng trạm gồm có 2 máy biến áp 3 pha giống nhau, dung lượng và thông số kỹ thuật mỗi máy là:
Sđm = 13.000KVA, P0 = 17,5KW, PN = 55KW, UN% = 12,5, I0% = 4,25


	a) Hãy thiết lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp khi cấp điện cho phụ tải trên.
	b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm. Biết rằng giá điện mua của nhà cung cấp là 1950 đồng/KWh.
II. [bookmark: _GoBack]Máy Điện 1 (T. Huân)
A. Máy Biến Áp
     I. Lý thuyết
	_ Công dụng máy biến áp, nguyên lý làm việc máy biến áp, hệ số biến áp K
_ Công suất, các loại tổn hao và hiệu suất của máy biến áp.
_ Máy biến áp tự ngẫu so sánh với máy biến áp cách ly cùng dung lượng, cách tính công suất truyền trực tiếp và công suất truyền qua lõi thép của máy tự ngẫu.
     II. Bài tập
_ Tính toán tiết diện tính toán lõi thép, công suất, từ cảm B, số vòng dây quấn, hệ số biến áp K, điện áp, cường độ dòng điện, tổn hao và hiệu suất MBA 1 pha
_ Tính toán điện áp, cường độ dòng điện chạy trong dây quấn, công suất của MBA tự ngẫu 1 pha.
B. Động cơ không đồng bộ 
     I.Lý thuyết
_ Các thông số định mức ghi trên nhãn động cơ
_ Các phương pháp mở máy động cơ .
_ Tổn hao và hiệu suất động cơ KĐB.
     II. Bài tập
_ Giải thích ý nghĩa và tính các thông số định mức ( công suất, dòng điện, hệ số trượt, tốc độ quay…) ghi trên nhãn động cơ 
_ Tính dòng điện định mức, momen và hệ số trượt định mức của động cơ KĐB 1 pha và 3 pha.
_ Tính momen mở máy, dòng mở máy của động cơ ứng với mỗi phương pháp mở máy.
C. Máy điện một chiều
     I.Lý thuyết
_ Phân loại máy phát và động cơ điện một chiều.
_ Máy phát và động cơ điện một chiều ( các loại, phương trình điện áp, dòng điện, tổn hao và hiệu suất, các phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ)
     II. Bài tập
_Tính toán sức phản điện, điện trở mạch phần ứng và điện trở mạch kích từ, điện trở phụ dùng trong mở máy, tốc độ quay, momen, công suất, tổn hao và hiệu suất của máy điện một chiều… 
 Bài tập tham khảo: những bài có nội dung liên quan đến đề cương ôn tập nêu trên trong sách Giáo Trình Máy Điện _dùng cho hệ TCCN của Đặng Văn Đào, Nguyễn Hồng Thanh, Trần Khánh Hà_ Nhà xuất bản Giáo Dục và những bài ví dụ đã học trong học phần Máy Điện. 

Bài tập tham khảo

	Câu 1: Một máy biến áp lý tưởng cách ly một pha có cuộn sơ cấp 286 vòng, cuộn thứ cấp 208 vòng, tiết diện tính toán lõi thép  28,85 cm2 và điện áp sơ cấp định mức là 220V. Hãy tính :
a) Hệ số biến áp K, độ từ cảm cực đại trong lõi thép và điện áp thứ cấp định mức.
b) Dung lượng định mức (S2đm) của máy biến áp cách ly.
c) Dòng điện định mức sơ cấp và thứ cấp của máy.
d) Dung lượng của máy biến áp tự ngẫu, nếu dây quấn máy biến áp cách ly được nối thành máy tự ngẫu có điện áp định mức sơ cấp U1 = 220V và thứ cấp U2 = 380V.
	e)  Dòng điện định mức chạy trong các phần cuộn dây của máy biến áp tự ngẫu trên.
	Cho biết : Hệ số hình dáng Khd=1, tần số nguồn điện f = 50 Hz.
f)  Người ta dùng máy biến áp cách ly trên nối cuộn sơ cấp vào nguồn xoay chiều có điện áp 110V, hãy tính điện áp thứ cấp và dung lượng của máy biến áp trong trường hợp này. 

Câu 2: Một máy biến áp lý tưởng một pha dạng cách ly được thiết kế có tiết diện tính toán mạch từ At = 22,5cm2, điện áp định mức sơ cấp U1 = 380V và thứ cấp U2 = 100V, tần số fđm = 50Hz, từ cảm lõi thép Bm = 1,2T, hệ số hình dáng lõi thép Khd = 1. Yêu cầu:
a)   Tính công suất định mức và hệ số biến áp của máy biến áp.
b)   Tính số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp.
c)   Tính cường độ dòng điện định mức sơ cấp và thứ cấp.
d)   Tính điện áp thứ cấp U2, nếu điện áp sơ cấp giảm còn U1 = 285V. 
e) Gỉa sử cuộn dây sơ cấp và cuộn thứ cấp bị mất ký hiệu các đầu dây, nếu dùng Ohm kế làm sao xác định được cuộn dây sơ cấp và cuộn thứ cấp. Hãy giải thích.


Câu 3: Một máy biến áp lý tưởng một pha dạng tự ngẫu được thiết kế có dung lượng định mức Sđm = 392 VA, điện áp định mức sơ cấp U1 = 380V và thứ cấp U2 = 220V, tần số fđm = 50Hz, từ cảm lõi thép Bm = 1,2T, hệ số hình dáng lõi thép Khd = 1. Yêu cầu:
1) Tính dung lượng máy biến áp truyền cảm ứng qua lõi thép và tiết diện tính toán mạch từ At .
2) Tính cường độ dòng điện sơ cấp, thứ cấp và cường độ dòng điện chạy qua phần cuộn dây chung của máy.
3) Tính số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp.
4) 
Giải thích tại sao máy biến áp tự ngẫu thường được thiết kế với hệ số biến áp  và máy tự ngẫu kém an toàn điện so với máy cách ly.

Câu 4 : Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có những số liệu định mức sau: Pđm = 14 kW; /Y: 220/380V; cosđm = 0,88; nđm = 1450 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 0,86.
a) Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và momen của động cơ tiêu thụ ở chế độ định mức.
b) Tính cường độ dòng điện định mức của động cơ tương ứng với nguồn điện áp 3 pha đặt vào là Ud = 220V, Ud = 380V.
c) Động cơ có thể thực hiện phương pháp mở máy đổi nối Y/ được không, nếu điện áp nguồn 3 pha đặt vào động cơ Ud = 380V. Tại sao?

Câu 5: Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có những số liệu định mức sau: Pđm = 11 kW; /Y: 220/380V; tần số 50Hz, số cực 2p=4,  cosđm = 0,87; nđm = 1450 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 0,86.
a) Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và tổn thất công suất ở chế độ định mức.
b) Tính hệ số trượt, tần số dòng điện roto và momen định mức động cơ.
c) Tính cường độ dòng điện định mức của động cơ tương ứng với nguồn điện áp 3 pha đặt vào là Ud = 220V và Ud = 380V.
d) Hãy giải thích ý nghĩa thông số điện áp /Y: 220/380V và cường độ dòng điện định mức tương ứng với điện áp ghi trên nhãn động cơ.
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