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CHỨC NĂNG MẬT KHẨU
I. ĐẠI CƯƠNG
Chức năng mật khẩu cung cấp bảo mật theo cấp độ người dùng và ngăn  các điều kiện đúc bị thay đổi đột ngột hoặc bởi bất kỳ người nào khác.
II. THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG
(1) Để sử dụng chức năng mật khẩu, chọn [VALID] với chức năng chọn mật khẩu trên màn hình cài đặt ban đầu.
(2) Khi chọn [VALID], cửa sổ xác nhận của quản trị viên sẽ mở ra. Quản trị viên sẽ nhập mật khẩu của mình. Mật khẩu mặc định của quản trị viên là [ADMIN]. Sử dụng của sổ đăng nhập để thay đổi mật khẩu mặc định. Tên người dùng và ID sử dụng của quản trị viên được cố định là “Administrator” và “ADM”.
(3) Đặt cấp độ quyền hạn của nhóm người dùng được chọn trong Cài đặt sử dụng trước khi cài đặt ID sử dụng của nhà điều hành. Thiết lập mức độ cho phép của mỗi nhóm người dùng bằng cách sử dụng chức năng thiết lập mức độ trên màn hình User Set .
(4)  Sau đó, đăng ký ID người sử dụng của nhà điều hành. Sử dụng chức năng bổ sung mới trên màn hình User Set để ID người dùng. (Đối với phương thức đăng ký, xem trong trang 5  của sổ tay hướng dẫn này).
(5) Khi mở máy lần tiếp theo, cửa sổ đăng nhập sẽ mở ra. Nhập tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập. 
Ghi chú: (1) đến (4) có thể được thiết lập bởi quản trị viên.
III. THỦ TỤC CÀI ĐẶT
3.1 Màn hình cài đặt ban đầu
 	Tại màn hình cài đặt ban đầu:
1. PASSWORD
Sử dụng công cụ “PASSWORD” để xác nhận hoặc vô hiệu hóa chức năng mật khẩu. 
Quy trình hoạt động như sau:
(1)  Chọn INVAL hoặc VALID. Khi đó, cửa sổ xác nhận của quản trị viên sẽ mở. Nhập mật khẩu trong cửa sổ này.
(2)  Chức năng mật khẩu có hiệu lực sau khi nhập mật khẩu.
(3) Tên người sử dụng và ID của quản trị viên sẽ được cố định thành “Administrator” và “ADM” tương ứng. Mật khẩu mặc định của quản trị viên là [ADMIN]. Nếu cần, có thể thay đổi trong cửa sổ đăng nhập.
2. AUTO LOGOFF TIME
	Sử dụng chức năng này để chọn thời gian tự động khóa (đăng xuất).
	Máy tự động khóa khi thao tác trên màn không được thực hiện quá thời gian đăng xuất tự động được đặt ở đây trong điều kiện người dùng đã đăng nhập.
	3. AUTO LOGON SELECT
	Chức năng này để chọn phương thức đăng nhập khi bật nguồn.
· Khi chon [USER SELECT], cửa sổ đăng nhập xuất hiện. Người dùng chọn nó để đăng nhập.
· Khi chọn [USER AT END], máy tự động đăng nhập vào tên của người dùng cuối khi bật nguồn. (Cửa sổ đăng nhập không mở).
· Khách chỉ có thể thay đổi màn hình.
· ID của khách được cố định là “GST”.
3.2 User Set Screen
	Lưu trữ và tải cài đặt người sử dụng, cài đặt nhóm người dùng và hồ sơ người dùng trên màn hình này.
	Khi quản trị viên đăng nhập, Thẻ thay đổi cài đặt người dùng được hiển thị, cho phép màn hình này được hiển thị. (Thẻ cài đặt thay đổi người dùng không được hiển thị khi người dùng không phải quản trị viên hoặc chức năng mật khẩu bị vô hiệu).
3.3 Kiểm tra mật khẩu
Nhấn biểu tượng Logoff trong khi bấm giữ nút ADJUST trên bảng điều khiển. Cửa sổ đăng nhập mở ra. Chọn tên người dùng có cài đặt cần kiểm tra. ID người dùng và mật khẩu được hiển thị. (Đăng nhập được kích hoạt khi nút đăng nhập được nhấn trong điều kiện đó.)



DANH SÁCH MÃ CẢNH BÁO VÀ QUY TRÌNH CÀI ĐẶT LẠI LỖI
	Thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp được hiển thị trong danh sách bên dưới nếu mã cảnh báo được hiển thị trong mô-đun TCXMAIN của máy ép phun INJECTVISOR-S51(S50)/V50. Vui lòng thông báo cho Toshiba Machine về mã cảnh báo và sự cố xảy ra, nếu lỗi không được đặt lại ngay cả sau khi nói các biện pháp đối phó hiển thị bên dưới.
	Đơn vị của mã cảnh báo được hiển thị tại màn hình chính. Nếu có báo động mã cảnh báo sẽ được hiển thị trên màn hình. Trong điều kiện bình thường, đèn READY sáng sau khi bật nguồn và đèn led (màu đỏ) này sẽ nhấp nháy.
[bookmark: _GoBack]Bảng danh sách mã cảnh báo, mô tả lỗi và quy trình cài đặt lại được trình bày cụ thể trong Hướng dẫn vận hành máy ép phun INJECTVISOR-S51(S50)/V50.
