HỌC PHẦN KTTSL
ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Câu 1:

         M = 1001110010110 (13 bit)

P = 1010010 (7 bit)

· Tìm R cho khung FSC được xác định như sau: 

   R có 6 bít do P có 7 bit                                                                  (0,25đ)

Nhân M với 26 ta được:  1001110010110000000                        (0,25đ)
Thực hiện phép chia cho P:

1001110010110000000            1010010
               1010010                             
               001110001                                                                                   (0,25đ)
                   1010010          

                   01000110                                                                                 (0,25đ)
                     1010010
                     001010011
                         1010010                                                                              (0,25đ)
                         0000001000000
                                     1010010
                                     00100100          

             Vậy suy  ra R=100100                                                                  (0,25đ)
· Tìm T:

      T = 2n.M + R

          = 26.M + R                                                                                 (0,25đ)
               = 1001110010110000000 + 100100

               =  1001110010110100100
          Vậy T = 1001110010110100100                                                    (0,25đ)
Câu 2: 


· Nonreturn – to – zero – Level (NRZ-L)
0 = möùc cao

1 = möùc thaáp

Ñaây laø daïng maõ ñôn giaûn nhaát, hai trò ñieän theá cuøng daáu (ñôn cöïc) bieãu dieãn hai traïng thaùi logic. Loaïi maõ naøy thöôøng ñöôïc duøng trong vieäc ghi döõ lieäu leân baêng töø.   (0,25ñ)

· Nonreturn – to – zero – inverted (NRZI)
0 = chuyeån möùc ñieän theá ôû ñaàu bít

1 = khoâng chuyeån möùc ñieän theá ôû ñaàu bít

(0,25ñ)

· Bipolar – AMI

             0 = khoâng tín hieäu (hieäu theá =0)

             1 = hieäu theá aâm hoaëc döông, luaân phieân thay ñoåi vôùi chuoãi bit 1 lieân tieáp     









           (0,25ñ)

· Pseudoternary
             0 = hieäu theá aâm hoaëc döông, luaân phieân thay ñoåi vôùi chuoãi bit 0 lieân tieáp

             1 = khoâng tín hieäu (hieäu theá =0)   


(0,25ñ)

· Manchester
        0 = chuyeån töø cao xuoáng thaáp ôû giöõa bít

        1 = chuyeån töø thaáp leân cao ôû giöõa bít  


(0,25ñ) 

· Differential manchester
              Luoân coù chuyeån möùc ôû giöõa bít

        0 = chuyeån möùc ôû đaàu bít

        1 = khoâng chuyeån möùc ôû ñaàu bit  

            (0,25ñ) 
Câu 3:

     *Nội dung của phương pháp Echoing :

    Trong phương pháp này phía phát sẽ truyền phía thu thông điệp, khi phía thu nhận được thông điệp sẽ phát lại bản sao về phía phát. Như vậy phía phát sẽ so sánh với dữ liệu nằm trong vùng đệm để biết là dữ liệu truyền đúng hay sai.    (0,5ñ)
`




                                 (0,5ñ)
         Phương pháp này có khả năng phát hiện sai rất chính xác trừ trường hợp các bit ở thông điệp và bản sao sai trùng nhau. Tuy nhiên khả năng để có các sai trùng nhau là rất bé. Nhược điểm của phương pháp này là hiệu suất đường truyền thấp vì cùng một thông điệp phải truyền hai lần. Tuy nhiên phương pháp này có thể sử dụng trong môi trường công nghiệp có nhiễu loạn lớn và hiệu suất truyền không phải là vấn đề nghiêm ngặt.                             (0,5ñ)
Câu 4: 

     Daïng soùng vaø phoå taàn cuûa tín hiệu FM
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(0,5đ)
Trong kyõ thuaät ñieàu taàn FM duøng cho tín hieäu daïng lieân tuïc thì taàn soá soùng ñieàu cheá seõ thay ñoåi theo daïng soùng tín hieäu haï taàn .
 

Tín hieäu döõ lieäu soá cuõng ñöôïc truyeàn baèng phöông phaùp FM. Kyõ thuaät naøy ñöôïc goïi laø kyõ thuaät dôøi taàn (FSK: Frequency-Shift Keying).     (0,5đ)
FSK ñöôïc duøng roäng raõi trong truyeàn soá lieäu. Trong FSK bit 1 ñöôïc truyeàn ñi bôûi taàn soá fm vaø bit 0 bôûi taàn soá f0 .  








 

Trong heä thoáng truyeàn söû duïng tieâu chuẩn cuûa haõng Bell thì bit 1 ñöôïc truyeàn bôûi taàn soá 1070 Hz (fm) vaø bit 0 bôûi taàn soá 1270 Hz (fs).       (0,5đ)
Hình minh hoaï tín hieäu ñieàu cheá FSK    
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(0,5đ)
Câu 5:

     a) Vẽ hình đúng :  (1đ)
                                        

	Ký tự
	Mã

	A

B

C

D

E

F

G

H
	1
01

0011
0010
00011
00010
00001
00000



(0,5đ)

      b) Hiệu suất:

                H(X) = 
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                                                  TRƯỞNG BỘ MÔN
                      GV RA ĐỀ
                                                                  Võ Cường                                      Trần Hiếu Trinh
HỌC PHẦN KTTSL

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

Câu 1:

        Tìm R cho khung FSC được xác định như sau: 

          +   Do P = 1010010 có n + 1 = 7 bit  => n = 6 bit. 

                                                               => R có 6 bit   

    +   M = 1001110010110 =>  M(x) = x12+ x9 + x8 + x7 + x4 + x2 + x 
    +   P  = 1010010           =>  P(x) =   x6 + x4  + x        

( 0,5 đ)
    +   Nhân xn với M(x) ta được : xn .M(x) = x6 (x12+ x9 + x8 + x7 + x4 + x2 + x)
                                                                     = x18+ x15 + x14 + x13 + x10 + x8 + x7 

         +   Thực hiện phép xn .M(x) chia cho P(x):
         x18+ x15 + x14 + x13 + x10 + x8 + x7                                 x6 + x4  + x        
  

         x18+ x16 + x13                                                               x12+ x10+ x9+ x7+ x
   x16+ x15 + x14 + x10 + x8 + x7             
              x16+ x14  + x11
               x15 + x11 + x10 + x8 + x7





( 0,5 đ)     
              x15 +  x13 + x10             
              x13 + x11 + x8  +  x7  

              x13 + x11 + x8  
              x7
              x7 + x5  + x2
              x5 + x2
              Vậy suy  ra R(x) = x5 + x2        =>  R = 100100 


( 0,5 đ)     
·  Tìm T:

       T = 2n.M + R

          = 26.M + R                                                                                 (0,25đ)
               = 1001110010110000000 + 100100

               =  1001110010110100100
          Vậy T = 1001110010110100100                                                    (0,25đ)
Câu 2:

        Daïng soùng vaø phoå taàn cuûa tín hieäu AM

              [image: image6.png]Tofm fo  fotim




(0,5đ)
Töø giaûn ñoà ta thaáy baêng thoâng cuûa tín hieäu ñaõ ñieàu cheá baèng hai laàn taàn soá cuûa tín hieäu haï taàn vaø ñöôïc chia ra laøm hai baêng caïnh 



 


 Ñieàu cheá bieân ñoä laø moät quaù trình tuyeán tính neân moãi taàn soá cuûa tín hieäu haï taàn taïo ra moät baêng thoâng vaø trong tröôøng hôïp tín hieäu haï taàn goàm nhieàu taàn soá khaùc nhau thì baêng thoâng cuûa tín hieäu bieán ñieäu laø:
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fm(max) laø taàn soá haï taàn cao nhaát

        Döõ lieäu soá coù theå ñöôïc truyeàn baèng phöông phaùp ñieàu cheá AM, trong tröôøng hôïp naøy goïi laø kyõ thuaät dôøi bieân (ASK, Amplitude-Shift Keying). Bit 1 ñöôïc truyeàn ñi bôûi soùng coù bieân ñoä E1 vaø bit 0 bôûi soùng mang bieân ñoä E2.
      (1đ)
Hình minh hoaï tín hieäu ASK
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      (0,5đ)
Câu 3:
        *Các phương thức truyền dữ liệu :
   - Đơn công: Ở phương thức này chỉ một thiết bị của liên kết được truyền còn thiết bị còn lại chỉ có nhận. Hình ảnh thường thấy của phương thức này như thông tin giữa bàn phím và màn hình, thong tin quảng bá phát thanh và truyền hình hoặc là hệ thống nhắn tin.


  
    (0,5 đ)     
   -Bán song công: Ở phương thức này mỗi trạm có thể truyền hoặc nhận nhưng không đồng thời, có nghĩa là khi thiết bị này truyền thì thiết bị còn lại nhận và ngược lại. Hình ảnh củ phương thức truyền này như máy bộ đàm hoặc CB radio.

                       


(0,5 đ)     
   -Song công: Luồng thông tin diễn ra cả 2 chiều truyền và đồng thời. Hình ảnh truyền song công có thể ví dụ như mạng điện thoại, phía gọi và phía bị gọi đều truyền và nhận đồng thời.


(0,5 đ)     
Câu 4:

  Trong kyõ thuaät truyeàn soá lieäu khaû naêng vaø phaåm chaát cuûa moät keânh truyeàn xaùc ñònh bôûi dung löôïng cuûa noù.   

Moät tín hieäu coù taàn soá laø x, thì tín hieäu laáy maãu phaûi coù taàn soá toái thieåu laø 2x . 

 Yeâu caàu moät baêng thoâng coù taàn soá toái thieåu laø x ñeå truyeàn, neáu duøng n bit  ñeå maõ hoùa tín hieäu naøy thì vaän toác truyeàn seõ laø 2nx, ta goïi  c = 2nx laø dung löôïng cuûa keânh truyeàn.      (0,5ñ)
Trong ñieän thoaïi taàn soá tín hieäu laø 2,7kHz

        + Neáu duøng 1 bit (n= 1) ñeå maõ hoùa tín hieäu thì dung löôïng keânh truyeàn  c = 5,4kbps

        + Neáu duøng 2 bit (n =2) thì c = 10,8kbps…..    




Nhö vaäy dung löôïng cuûa  keânh truyeàn tæ leä vôùi soá bít duøng maõ hoaù tín hieäu vaø baêng thoâng cuûa noù .

Khi baêng thoâng cuûa keânh truyeàn caøng lôùn thì tính mieãn nhieãu cuûa heä thoáng caøng keùm neân ñeå gia taêng dung löôïng keânh truyeàn ngöôøi ta thöôøng taêng soá bít duøng maõ hoaù tín hieäu vaø duøng phöông phaùp ñieàu cheá ña pha .
(1ñ)
 Câu 5:   
a) Tp = 
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                  Vì K = 3 lớn hơn 1+2a nên hệ số sử dụng đường truyền U 
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b) Tp = 
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                  Vì K = 10 nhỏ hơn 1+2a nên hệ số sử dụng đường truyền
                                           U = 
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                            GV RA ĐỀ
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