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	Chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần và tắt dần
; ORG 0000H

Star: 


MOV P0,#00H
; TẮT P.0

S1:


LCALL DELAY
; gọi chương trình delay


MOV A, P0

; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A


SETB C

; làm C=1


RLC A


; xoay trái thanh ghi A có cờ


MOV P0,A

; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0


JNC S1

; khi cờ C=0 nhảy về nhãn S1, C=1: tiếp tục thực hiện lệnh kế

S2:


LCALL DELAY
; gọi chương trình delay


MOV A,P0

; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A


CLR C


; làm C=0


RLC A


; xoay trái thanh ghi A có cờ


MOV P0,A

; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0


JC S2


; khi cờ C=1 nhảy về nhãn S1, C=0: tiếp tục thực hiện lệnh kế


SJMP Star

; nhảy về nhãn Star để thực hiệ lại

; chương trình con delay

DELAY: 
MOV R0,#0FFH

DEL2: 

MOV R1,#0FFH

DEL1: 

DJNZ R1,DEL1



DJNZ R0,DEL2

RET

END
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	Chương trình điều khiển led 7 đoạn đếm từ 0 đến 9 dùng  Port 0
DEM

EQU

R4


ORG 0000H

LB:
MOV DPTR, #MA7DOAN


MOV
DEM, #0

LB1:
MOV
A, DEM


MOVC
A, @A+DPTR
;LẤY M


MOV

P0, A


;HIỂN THỊ


CALL
DELAY

INC DEM


CJNE 
DEM, #10, LB1


JMP

LB

MA7DOAN:
 DB
0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H

DELAY :     



MOV R6,#01H

DE: 

MOV R7,#50H



DJNZ R7,$



DJNZ R6 ,DE



RET

END


	3
0.5
0.5

0.5

0.5

0.5
0.5



	3
	
	Chương trình delay 1s sử dụng timer 
	2

	
	
	        DELAY 1S:


MOV TMOD,#01H


MOV R0,#20                    

RE:


MOV TL0,#LOW(-50000)


MOV TH0,#HIGH(-50000) 


SETB TR0


JNB TF0,$





CLR TF0


DJNZ R0,RE


RET
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	      Giải thích đoạn chương trình và kết quả của thanh ghi A     

           MOV A,#79H
;chuyển 79h vào thanh ghi A


MOV R1,#0C5H
;chuyển 0C5h vào thanh ghi R1


ANL A,R1

; and data trong A với data trong R1


SETB C

; làm C=1


RLC A

; xoay trái có cờ thanh ghi A


SWAP A               ; chuyển 4bit cao thành 4 bit thấp và ngược lại


END


; kết thúc chương trình

Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A: 38H
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