Uûy Ban Nhaân Daân TP.Hoà Chí Minh
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG CÑKT LYÙ TÖÏ TROÏNG TP. HCM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

             ***********                                                                 ***********

ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT

BAÄC ÑAØO TAÏO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Hoïc phaàn: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Hoïc kyø:
 II 
 
           Naêm hoïc: 2013 – 2014

Lôùp : 13TC ĐT, 13TCĐ
Ngaøy thi:

Thôøi gian laøm baøi:  90 phuùt – Ñeà 1

(Học sinh khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu)
Câu 1: (5đ)
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Một bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha được nuôi từ nguồn điện xoay chiều thông qua máy biến áp 3 pha nối tam giác- sao. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,7V và dòng điện tải It = 60A. Điện áp trên tải là  Ut  = 300V.

a/ Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch, vẽ dạng sóng ngõ vào/ra của mạch chỉnh lưu trên.

b/ Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực đại mà mỗi điốt phải chịu khi mạch hoạt động.

Câu 2: (3đ) 


Cho maïch nghòch löu ñoäc laäp nhö hình veõ. Trình baøy ñaëc ñieåm vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch


[image: image10.emf]Rt


D1


D2


D3


D4


D5


D6




Rt

D1

D2 D3

D4

D5

D6


Câu 3: (2đ)
Neâu khaùi nieäm vaø phaân loaïi cuûa boä bieán taàn giaùn tieáp.

 TRƯỞNG KHOA

    TRƯỞNG BỘ MÔN
 
  GV RA ĐỀ

 (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)              (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)  
ÑAÙP AÙN CHI TIEÁT MÔN ĐTCS - 13TCĐT, 13TCĐ
ÑEÀ 1

(((
Câu 1: (5đ)

Một bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha được nuôi từ nguồn điện xoay chiều thông qua máy biến áp 3 pha nối tam giác- sao. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,7V và dòng điện tải It = 60A. Điện áp trên tải là  Ut  = 300V.

a/ Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch, vẽ dạng sóng ngõ vào/ra của mạch chỉnh lưu trên.
· Daïng soùng: 
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Treân sô ñoà ta ñaùnh daáu caùc ñieåm chuyeån maïch töï nhieân, ñoù laø caùc ñieåm maø caùc ñöôøng ñieän aùp pha uA, uB, uC caét nhau:θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, θ7,… (0,5đ)
 Vaäy khi: 

θ1≤θ<θ2 : UA (+), UB (-)  →  D1, D5 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D1→tải→D5 về nguồn (-)→ ut =uAB (0,5ñ)

θ2≤θ<θ3 : UA (+), UC (-)  →  D1, D6 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D1→tải→D6 về nguồn (-)→ ut =uAC (0,5ñ)

θ3≤θ<θ4 : UB (+), UC (-)  →  D2, D6 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D2→tải→D6 về nguồn (-) → ut =uBC (0,5ñ)

θ4≤θ<θ5 : UB (+), UA(-)  →  D2, D4 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D2→tải→D4 về nguồn (-)  → ut =uBA (0,5ñ)

θ5≤θ<θ6 : UC (+), UA(-)  →  D3, D4 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D3→tải→D4 về nguồn (-)  → ut =uCA (0,5ñ)

θ6≤θ<θ7 : UC (+), UB(-)  →  D3, D5 daãn , có dòng từ nguồn  (+) → D3→tải→D5 về nguồn (-)  → ut =uCB (0,5ñ)

b/ Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực đại mà mỗi điốt phải chịu khi mạch hoạt động.

Trong trường hợp lý tưởng ta có:
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Với trường hợp đang xét:
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Trị trung bình của dòng chảy qua điốt.


[image: image5.wmf])

(

20

3

60

3

A

I

I

d

D

=

=

=

                        (0,5đ)
Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi điốt:
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   (0,5đ)
Câu 2: (3đ) 


Cho maïch nghòch löu ñoäc laäp nhö hình veõ. Trình baøy ñaëc ñieåm vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch
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+ Đặc điểm:

- Treân sô ñoà trình baøy maïch nghòch löu doøng ñieän kieåu sô ñoà caáu vôùi boán SCR. Nhôø cuoän caûm san baèng L coù ñieän caûm lôùn maø nguoàn moät chieàu laø moät doøng ñieän khoâng ñoåi Id = const cho maïch nghòch löu. (0,5đ)
- Caùc tuï ñieän C1, C2 laø caùc tuï ñieän chuyeån maïch. Caùc diode D1, D2, D3, D4 ngaên chaën doøng phoùng ñieän cuûa caùc tuï ñieän qua phuï taûi. (0,5đ)
(Nguyeân lyù hoaït ñoäng:

- ÔÛ nöûa chu kyø ñaàu 0 ->
[image: image8.wmf]2

T

 caëp SCR T1, T4 nhaän ñöôïc xung kích, T1T4 môû daãn ñieän. Caùc tuï ñieän C1, C2 ñöôïc tích ñieän vôùi baûn cöïc döông, ñieän aùp treân caùc tuï ñieän laø uc1 , uc2 luùc naøy ta coù doøng qua T1, D1 qua phuï taûi ñeán D4, T4 veà nguoàn aâm (i = Id > 0). (0,75đ)
- Taïi thôøi ñieåm t=
[image: image9.wmf]2
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 cho caùc xung doøng ñieän ñieàu khieån môû caëp T2, T3. Do caëp T2, T3 môû neân caùc SCR T1, T4 chòu caùc ñieän aùp ngöôïc töông öùng laø - uc1 vaø -uc2 do caùc tuï ñieän C1, C2 ñaët leân chuùng => caëp T1, T4 bò khoùa laïi. Luùc naøy ta coù doøng qua T2, D2 qua phuï taûi ñeán D3 , T3 veà nguoàn (-) (i = - Id < 0). (0,75đ)
- Neáu boû qua nhöõng quaõng thôøi gian ñaûo chieàu thì doøng ñieän phuï taûi coù daïng lyù töôûng laø daïng xoay chieàu hình chöõ nhaät. (0,5đ)
Câu 3: (2đ)
Neâu khaùi nieäm vaø phaân loaïi cuûa boä bieán taàn giaùn tieáp.

+Khaùi nieäm :


Boä bieán taàn laø boä bieán ñoåi taàn soá f1 ( thöôøng laø taàn soá ñieän aùp löôùi ñieän 50 Hz) sang moät taàn soá f2 coù theå ñieàu chænh ñöôïc (0,5ñ). 

Boä bieán taàn giaùn tieáp ñöôïc caáu taïo töø boä chænh löu, khaâu loïc trung gian vaø boä nghòch löu (0,75ñ)

+Phaân loaïi: 
Tuyø thuoäc khaâu trung gian moät chieàu laøm vieäc trong cheá ñoä nguoàn doøng hay nguoàn aùp, bieán taàn giaùn tieáp chia ra laøm 3 loaïi chính: 
+Bieán taàn nguoàn doøng (0,25ñ)
+Bieán taàn nguoàn aùp vôùi nguoàn coù ñieàu khieån (0,25ñ)
+Bieán taàn nguoàn aùp khoâng ñieàu khieån (0,25ñ)
TRƯỞNG KHOA

    TRƯỞNG BỘ MÔN
 
  GV RA ĐỀ

 (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)              (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)  
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