	PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
	Thực hiện  ngày 27/12/2019 

Họ và tên sinh viên:

Lớp: 19C1-CNM1


Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CÓ ĐƯỜNG DECOUP (DECOUP VAI)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được quy trình thiết kế chi tiết miếng 1,2 cho sản phẩm áo có đường decoupe vai.

- Thực hiện được quy trình thiết kế chi tiết miếng 1,2 cho sản phẩm áo có đường decoupe vai.
- Có thái độ bảo vệ và giữ gìn trang thiết bị.

- Tích cực tham gia vào giờ giảng.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	
	Miếng 1
	
	
	

	1
	Câu 1:

Tìm những bước giống nhau trong quy trình thực hiện miếng 1 của áo căn bản và áo có đường decoup vai?


	- Vấn đáp

- Trình chiếu


	Trả lời: 
· Bước 1: Đặt nếp gấp của vải trùng với đường trung tâm trước, ghim đường trung tâm trước và đường ngang ngực trên miếng vải trùng với đường trung tâm trước và đường ngang ngực trên phom mẫu. 1 kim ở tâm cổ trước, 1 kim ở tâm ngực trước, 1 kim ở tâm eo trước.

· Bước 2: Vuốt nhẹ vải qua đường ngang ngực. Ghim 2 kim tạo hình chữ V ở đỉnh ngực.

· Bước 3: Ghim, bấm vải ở cổ áo ( bấm sát đường cổ áo) để êm vải.1kim ở đỉnh vai.
	01 phút

	2
	Câu 2:

Lọc động từ của bước 4, 5 trong quy trình thực hiện miếng 1?
	
	Bước 4
Bước 5
Vuốt vải từ đường ngang ngực lên vai,

Vuốt vải từ đường ngang ngực xuống eo,

ghim và bấm vải đường decoup

ghim và bấm vải đường decoup


	03 phút

	
	Miếng 2
	
	
	

	
	Câu 3:

Tìm những bước giống nhau trong quy trình thực hiện miếng 2 của áo căn bản và áo có đường decoup vai?
	
	· Bước 1: Đặt vải sao cho đường ngang ngực trên vải trùng với đường ngang ngực trên phom mẫu.


	

	
	Câu 4:

Lọc động từ của bước 2, 3 trong quy trình thực hiện miếng 2?
	
	Bước 2
Bước 3
Vuốt vải từ đường ngang ngực lên vòng nách, vai
Vuốt vải từ đường ngang ngực xuống eo,

ghim và bấm vải đường vòng nách, decoup

ghim và bấm vải đường decoup


	

	
	Câu 5:

Xác định đường cố định của miếng 1?
	
	
	

	
	Câu 6:

Xác định đường cố định của miếng 2?
	
	
	

	
	Câu 7:

Trình bày mốc kiểm TT, TS của áo căn bản?
	
	
	


 THIẾT KẾ ÁO CÓ ĐƯỜNG DECOUP 

(DECOUP VAI)

1. Chuẩn bị vải

Xác định canh sợi dọc, canh sợi ngang của miếng vải 

Cắt 4 miếng vải hình chữ nhật có kích thước sau:

Miếng 1 (Miếng giữa thân trước) 

Chiều dài bằng khoảng từ đỉnh vai qua đỉnh ngực đến eo +6cm (canh dọc)

Chiều rộng bằng khoảng cách từ tâm ngực đến đỉnh ngực + 8 cm (canh ngang)

Miếng 2 (Miếng sườn trước )

Chiều dài bằng khoảng từ đỉnh vai qua đỉnh ngực đến eo +6 cm (canh dọc)

Chiều rộng bằng khoảng cách từ đỉnh ngực đến sườn + 4 cm (canh ngang)

Miếng 3 (Miếng sườn sau )

Chiều dài bằng khoảng từ đỉnh vai đến eo + 6 cm (canh dọc)

Chiều rộng bằng khoảng cách từ đường decoup đến chốt vòng nách + 4 cm (canh ngang)
Miếng 4 (Miếng giữa thân sau)

Chiều dài bằng khoảng từ đỉnh vai đến eo + 6 cm (canh dọc)

Chiều rộng bằng khoảng cách từ tâm lưng đến đường decoup + 8 cm (canh ngang)






     Miếng 1      Miếng 2                          Miếng 3      Miếng 4


-                                                                                        





2.Thiết kế áo có đường decoup (decoup vai)

Quy trình thực hiện
Miếng 1 (Miếng giữa thân trước)

· Bước 1: Đặt nếp gấp của vải trùng với đường trung tâm trước, ghim đường trung tâm trước và đường ngang ngực trên miếng vải trùng với đường trung tâm trước và đường ngang ngực trên phom mẫu. 1 kim ở tâm cổ trước, 1 kim ở tâm ngực trước, 1 kim ở tâm eo trước.

· Bước 2: Vuốt nhẹ vải qua đường ngang ngực. Ghim 2 kim tạo hình chữ V ở đỉnh ngực.

· Bước 3: Ghim, bấm vải ở cổ áo ( bấm sát đường cổ áo) để êm vải.1kim ở đỉnh vai.

· Bước 4: Vuốt vải từ đường ngang ngực lên vai, ghim và bấm vải đường decoup. ( Bấm cách đường decoup 1cm),ghim đường vai.
· Bước 5: Vuốt vải từ đường ngang ngực xuống eo, ghim và bấm vải đường decoup. ( Bấm cách đường decoup 1cm). Ghim đường eo.
Lấy dấu

· Dùng bút chì vẽ đường cổ, đường vai, đường decoup, đường eo.

· Lấy dấu 3cm phía trên và phía dưới đỉnh ngực. Các dấu bấm này kiểm soát độ giãn ở ngực.

Sau khi làm xong, tháo xuống.



Miếng 2 (Miếng sườn trước )

·  Bước 1: Đặt vải sao cho đường ngang ngực trên vải trùng với đường ngang ngực trên phom mẫu.

·  Bước 2: Vuốt vải từ đường ngang ngực lên vòng nách lên vai. Ghim 1 kim ở hố vòng nách. Ghim và bấm đường vòng nách, đường decoup cho êm. Ghim đường vai.

· Bước 3: Vuốt vải từ đường ngang ngực xuống eo, ghim và bấm vải đường decoup. ( Bấm cách đường decoup 1cm). Ghim đường sườn, đường eo.
Lấy dấu

· Dùng bút chì vẽ đường sườn, đường vòng nách, đường vai, đường decoup, đường eo.

· Lấy dấu 3cm phía trên và phía dưới đỉnh ngực. Các dấu bấm này kiểm soát độ giãn ở ngực.

Sau khi làm xong, tháo xuống.




Miếng 3 (Miếng sườn sau )

· Bước 1: Đặt vải sao cho đường ngang ngực trên vải trùng với đường ngang ngực trên phom mẫu.
· Bước 2: Vuốt vải từ đường ngang lưng lên vòng nách lên vai. Ghim đường vòng nách, đường decoup , đường vai cho êm.

· Bước 3: Vuốt vải từ đường ngang lưng xuống vòng nách, eo, ghim và bấm vải đường vòng nách, đường decoup, đường sườn, đường eo.
Lấy dấu

· Dùng bút chì vẽ đường sườn, đường vòng nách, đường vai, đường decoup, đường eo.

Sau khi làm xong, tháo xuống.



Miếng 4 (Miếng giữa thân sau)

· Bước 1: Đặt nếp gấp của vải trùng với đường trung tâm sau, ghim đường trung tâm sau và đường ngang lưng trên miếng vải trùng với đường trung tâm sau và đường ngang lưng  trên phom mẫu. 1 kim ở tâm cổ trước, 1 kim ở tâm lưng trước, 1 kim ở tâm eo trước.

· Bước 2: Vuốt nhẹ vải qua đường ngang lưng. Ghim đường ngang lưng. 

· Bước 3: Vuốt vải từ đường ngang lưng lên vòng cổ, vai. Ghim, bấm vải ở cổ áo ( bấm sát đường cổ áo), đường decoup, đường vai.

· Bước 4: Vuốt vải từ đường ngang lưng xuống eo, ghim và bấm vải đường decoup (bấm cách đường decoup 1cm). Ghim đường eo.

Lấy dấu

· Dùng bút chì vẽ đường cổ, đường vai, đường decoup, đường eo.

Sau khi làm xong, tháo xuống.


3. Kiểm tra:  

· Ghim các đường decoup lại ( Các điểm lấy dấu phải trùng nhau)

· Kiểm tra thông số ngang ngực, ngang eo đường sườn, ngang lưng ,

· Ghim đường sườn của thân trước và thân sau, đánh cong vòng nách ( chú ý: vòng nách rất dễ bị giãn nên phải cẩn thận khi lấy xuống) 

· Ghim đường vai của 2 thân, đánh cong lại vòng cổ.

· Chừa đường cử động ở đường sườn 0.5cm. Chừa đường may 1 cm.



4. Sang ra giấy

Miếng 1 và miếng 2: 

· Xác định đường trung tâm và ngang ngực trên giấy, đặt vải lên sao cho các đường trung tâm và ngang ngực trên vải trùng với các đường trung tâm, ngang ngực trên giấy và ghim lai.

· Dùng con lăn sang ra giấy.

· Miếng 2 đường sườn ra 0.5cm ( đường cử động)

Miếng 3 và miếng 4:

· Xác định đường trung tâm và ngang lưng trên giấy, đặt vải lên sao cho các đường trung tâm và ngang lưng trên vải trùng với các đường trung tâm, ngang lưng trên giấy và ghim lai.

· Dùng con lăn sang ra giấy.

· Miếng 3 đường sườn ra 0.5cm ( đường cử động)



5. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Phòng ngừa

	1.Sai canh sợi
	
	

	2.Điểm lấy dấu 3cm phía trên và phía dưới đỉnh ngực không trùng nhau; đường lắp ráp decoup thân trươc bị so le
	Lấy dấu không chính xác
	Kiểm tra lại

	2.Thiếu các đường ngang ngực, ngang eo trên rập giấy và nhãn rập
	-Không sang các đường ngang ngực, ngang eo trên rập giấy
- Nhãn rập gồm; canh sợi, tên chi tiết, số thứ tự chi tiết/tổng ớcsố chi tiết, tên sản phẩm, tên size, tên sv
	Kiểm tra lại
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Khoảng 


cách từ 


đỉnh vai 


đến 


đường 


ngang 


ngực


 +3cm





5cm





5cm





5cm





8cm





Đường ngang lưng





Đường trung tâm trước





Đường ngang ngực








