Câu 1 : M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu hoµ LC cã chu kú
A. phô thuéc vµo L, kh«ng phô thuéc vµo C.
B. phô thuéc vµo C, kh«ng phô thuéc vµo L.
C. phô thuéc vµo c¶ L vµ C.
D. kh«ng phô thuéc vµo L vµ C.
Câu 2 : NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ ®Æc ®iÓm cña m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu hoµ LC lµ kh«ng ®óng?
A. §iÖn tÝch trong m¹ch biÕn thiªn ®iÒu hoµ.
B. N¨ng l­îng ®iÖn tr­êng tËp trung chñ yÕu ë tô ®iÖn.
C. N¨ng l­îng tõ tr­êng tËp trung chñ yÕu ë cuén c¶m.
D. TÇn sè dao ®éng cña m¹ch phô thuéc vµo ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn.
Câu 3 : M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm tô ®iÖn C = 16nF vµ cuén c¶m L = 25mH. TÇn sè gãc dao ®éng cña m¹ch lµ
A. ω = 200Hz.		B. ω = 200rad/s.	C. ω = 5.10-5Hz.          D. ω = 5.104rad/s
Câu 4 : M¹ch dao ®éng LC cã ®iÖn tÝch trong m¹ch biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh q = 4cos(2π.104t)μC. TÇn sè dao ®éng cña m¹ch lµ
A. f = 10(Hz).		B. f = 10(kHz).	C. f = 2π(Hz).		D. f = 2π(kHz).
Câu 5 : M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu hoµ LC gåm tô ®iÖn C = 30nF vµ cuén c¶m L =25mH. N¹p ®iÖn cho tô ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ 4,8V råi cho tô phãng ®iÖn qua cuén c¶m, c­êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch lµ
A. I = 3,72mA.	B. I = 4,28mA.		C. I = 5,20mA.	D. I = 6,34mA.
Câu 6 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña sãng ®iÖn tõ lµ kh«ng ®óng?
A. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng ngang.
B. Sãng ®iÖn tõ mang n¨ng l­îng.
C. Sãng ®iÖn tõ cã thÓ bÞ ph¶n x¹, khóc x¹, giao thoa.
D. VËn tèc sãng ®iÖn tõ luôn gÇn b»ng vËn tèc ¸nh s¸ng.
Câu 7 : Sãng nµo sau ®©y ®­îc dïng trong truyÒn h×nh b»ng sãng v«  tuyÕn ®iÖn?
A. Sãng dµi.		B. Sãng trung.		C. Sãng ng¾n.	         D. Sãng cùc ng¾n.
Câu 8 : M¹ch chän sãng ë ®Çu vµo cña m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn gåm tô ®iÖn C = 1nF vµ cuén c¶m L = 100μH (lÊy π2 = 10). B­íc sãng ®iÖn tõ mµ m¹ch thu ®­îc lµ
A. λ = 300m.		B. λ = 600m.		C. λ = 300km.	         D. λ = 1000m.
Câu 9 : Khi m¾c tô ®iÖn cã ®iÖn dung C1 víi cuén c¶m L th× tÇn sè dao ®éng cña m¹ch lµ f1 = 6kHz; khi m¾c tô ®iÖn cã ®iÖn dung C2 víi cuén L th× tÇn sè dao ®éng cña m¹ch lµ f2 = 8kHz. Khi m¾c nèi tiÕp C1 vµ C2 víi cuén L th× tÇn sè dao ®éng cña m¹ch lµ bao nhiªu?
A. f = 4,8kHz.		B. f = 7kHz.		C. f = 10kHz.	           D. f = 14kHz.
Câu 10 : Hệ thống phát thanh gồm :
A. Micro, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại, anten
B. Micro, dao động cao tần, biến điệu, khuếch đại cao tần, anten
C. Micro, dao động cao tần, chọn sóng, khuếch đại cao tần, anten
D. Micro, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, anten
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