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ĐỀ THI 
                                     Moân: KYÕ THUAÄT AN TOAØN ÑIEÄN         Lôùp: 11NH1A-C (học lại)
                                  Thôøi Gian:   60 phuùt                                      Ngaøy Thi:    09/05 /2013
( Thí sinh được söû duïng taøi lieäu. )
Caâu 1: ? ( 2,5ñ )
Trình baøy nguyeân nhaân caùc tai naïn veà ñieän ? theo em nguyeân nhaân naøo thöôøng gaëp nhaát? Vì sao?

Caâu 2: ( 2,5ñ ) 
Coù bao nhieâu loaïi noái ñaát ? Trình baøy muïc ñích vaø yù nghóa cuûa vieäc cuûa vieäc noái ñaát?
Caâu 3: ( 2ñ )
 Haõy tìm biểu thức tính doøng ñieän qua ngöôøi ñoái vôùi maïng ñieän 1 pha có một cực khoâng noái ñaát ? veõ hình.
Caâu 4: ( 3ñ ) 

Cho mạng điện 3 pha cách điện đối với đất điện dung nhỏ có thể bỏ qua. Biết rằng:
·  Mạng điện có điện áp 380 (v).
· Điện trở cách điện Rcđ=25kΩ
a. Hãy xác định dòng điện qua người trong các trường hợp chạm đồng thời hai dây và chạm một dây.
b. Hãy cho biết người chạm có nguy hiểm hay không trong từng trường hợp, giải thích vì sao?
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ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI 
                          Moân: KYÕ THUAÄT AN TOAØN ÑIEÄN                           Lôùp: 11NH1A-C
Caâu 1: ( 2,5ñ ) trình baøy ñöôïc: 7 nguyeân nhaân
· Tieáp xuùc tröïc tieáp.
· Tieáp xuùc giaùn tieáp.
· Do phoùng ñieän hoà quang.
· Do phoùng ñieän cao aùp.

· Ñieän giaät do hieän töôïng caûm öùng.

· Ñieän giaät do ñieän dung.

· Hoûa hoaïn do ñieän.
Caâu 2: ( 2,5ñ ) 
coù 3 loaïi noái ñaát.
· Noái ñaát laøm vieäc( noái ñaát vaän haønh ):noái töø ñieåm trung tính nguoàn xuoáng ñaát, nhaèm qui ñònh cheá ñoä laøm vieäc cuûa maïng ñieän.
· Noái ñaát baûo veä:noái töø voû thieát bò xuoáng ñaát hay nhöõng phaàn kim loaïi xuoáng ñaát nhaèm haïn cheá khi xaûy ra chaïm voû.
· Noái ñaát choáng seùt:noái töø caùc vaät thu seùt hay thieát bò choáng seùt xuoáng ñaát nhaèm taûn doøng ñieän seùt.
· Muïc ñích vaø yù nghóa: của việc nối đất laø để đảm bảo an toøan cho người luùc chạm vaøo bộ phận coù mang điện aùp.
· Giải thích: vỏ thiết bị sẽ coù điện aùp khi bị chạm pha, người chạm vaøo vỏ sẽ coù điện aùp, vaø doøng điện chạy qua người, nếu vỏ thiết bị coù nối đất thì phần lớn doøng điện sẽ chạy qua điện trở nối đất Rnđ, doøng ñieän chạy qua người sẽ rất nhỏ.

Caâu 3: ( 2ñ )
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Caâu 4: ( 3ñ )
                      
1. Người 1 chạm một dây:
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2. Người chạm vào hai dây:
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Kết luận: Trong 2 trường hợp trên đều nguy hiểm, do dòng điện chạy qua người lớn hơn 10mA
Ngaøy      thaùng      naêm 2015
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