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TỜ TRÌNH
V/v Đề xuất thiết bị kết nối hệ thống cáp mạng quang cho Ký túc xá

Kính gửi :      
· Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
Căn cứ vào chức năng của Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu;
Căn cứ tình hình hiện tại của Nhà trường;
Nhằm thực hiện triển khai các Camera quan sát tại khu vực ký túc xá, Nay Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu trường đã khảo sát và là lên phương án thực hiện, Trung tâm đề nghị Hiệu trưởng xem xét, chỉ đạo thực hiện với các trang thiết bị như sau:
	TT
	Tên dụng cụ, thiết bị
	Thông số /KTqui cách/ Nước SX
	ĐVT
	Số lượng đề nghị cấp
	Lý do trang bị
	Chi phí tạm tính
( VNĐ)

	1
	Camera Ip
	Camera IP Ngoài trời K-vision (H265 Network Camera) 
Model: K-B204MPOE
02 MP /3.6 mm
48V POE – 12v DC
	Cái
	06
	Dùng để quan sát các khu vực trong KTX
	2.500.000 x 06 = 15.000.000

	2
	Converter Quang
	Converter quang 10/100/1000 mbps multimode gnet,  
 ( kèm theo dây nhảy quang tương ứng)
	Cái
	02
	Chuyển các kết nối quang thành các kết nối mạng
	1.000.000 x 02 = 2.000.000

	3
	Hộp ODF
	Hộp phối quang ODF 8FO treo tường (đầy đủ phụ kiện)
Cao x Rộng x Sâu: 330mm x 183mm x 70mm
Trọng lượng 0.5Kg
	Cái
	01
	Dùng để tập hợp các dây quang
	1.000.000

	4
	Switch POE
	8-Port 10/100/1000Mbps PoE Switch NETONE NO-AFG-81 (130 Watt) 
 Bao gồm: 1-port Gigabit Uplink Ethernet, 08 port PoE, công suất mỗi port 15.4W, tổng công suất 130W.
- 8 Port Gigabit Switch,8 Port AF Gigabit PoE Ports and One Gigabit Ethernet Uplink
- Bandwidth: 18 Gbps
- Supply Line:End-Span(12+,36-)
	Cái
	01
	Đặt tại các Phòng máy chủ của KTX
	3.000.000
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	Chi phí thuê nhân sự hàn cáp quang vào hộp ODF
	Mồi hàn
	08
	
	

	TỔNG CỘNG
	21.000.000


Kính mong Hiệu trưởng nhà trường xem xét, và chỉ đạo thực hiện.
Trân trọng./.
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