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Đề số 1



Câu 1: (2,0 điểm)
            Vẽ hình và trình bày nguyên lý hoạt động van tiết lưu một chiều?
1. Vẽ hình,ghi chú đầy đủ (1 điểm)
1. Trình bày nguyên lý hoạt động (1 điểm)    

Câu 2: (8,0 điểm)
Cho hành trình làm việc các xylanh  A+ B+  B- A- C+ C-.  Hãy thiết kế mạch điều khiển khí nén theo yêu cầu sau:
a) Vẽ sơ đồ hành trình bước (1 điểm)
b) Thiết kế mạch điều khiển thủy lực - khí nén theo tầng  (3 điểm)
c)      Xác định vị trí xylanh, số lượng công tắc hành trình và nam châm điện  (1 điểm)
d)       Thiết kế mạch điều khiển điện – khí nén theo nhịp   (3 điểm)
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Lớp:  18C1_HL1_CK1                    Ngày thi:      /         / 2020	
	Thời gian thi: _____90_____ phút (không kể thời gian phát đề)
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Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	
1

	a
	Veõ hình, ghi chuù ñaày ñuû  
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	b
	Trình baøy nguyeân lyù hoaït ñoäng.
     Van này thường được sử dụng để điều chỉnh tốc độ của những xylanh khí nén. Van tiết lưu một chiều có thể lắp trực tiếp lên xylanh khí nén. Người ta phân biệt thành hai kiểu chính để điều chỉnh xylanh tác dụng một phía bởi sự giảm lưu lượng khí. Theo chiều đóng của van một chiều, dòng khí chỉ có thể đi qua tiết diện tiết lưu. Theo chiều ngược lại, dòng khí có thể di chuyển tự do qua van một chiều. Như vậy dòng khí chỉ bị tiết lưu ở một chiều của dòng chảy.
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a.
	Vẽ sơ đồ hành trình bước.
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b.
	Thiết kế mạch điều khiển thủy lực - khí nén theo tầng.   
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c


	   
 Xác định vị trí xylanh, số lượng công tắc hành trình và nam châm điện


	
 Xylanh
	
A+
	
B+
	
B-
	
A-
	
C+
	
C-

	 Coâng taéc haønh trình

	Start
	A1
	B1
	B0
	A0
	C1

	Nam chaâm ñieän

	Y1
	Y3
	Y4
	Y2
	Y5
	Y6



	


1



	
	
d





	
Thiết kế mạch điều khiển điện – khí nén theo nhịp. 
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NỘI DUNG

_______Hết_______
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        Bùi Anh Tuấn 							      Nguyễn Tiến Dũng


image2.png
Xylanh A

Xylanh B

Xylanh C

Al

Bl

A0

C1





image3.emf
4 2

1

14 12

5 3

4 2

1

14 12

5 3

4 2

1

14 12

5 3

2

1 3

2

1

C1

3

A0 A1 B0 B1

2

1

A1

3

50% 50% 50% 50%

4 2

1

14 12

5 3

C0 C1

4 2

1

14 12

5 3

2

1

A0

3

2

1

B1

3

50% 50%

2

1

B0

3


image4.png




image1.png




