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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên : Giáp Đức Nhận
· Sinh ngày, tháng, năm: 21/02/1976      

 Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 

· Chức năng, nhiệm vụ được giao: 

· Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên Phòng Quản trị dịch vụ
II. NỘI DUNG:
Từ những thập niên về trước khi nói đến ngành công nghiệp cơ khí thì chẳng có ai biết đến nó nhiều. Ngày nay ngành công nghiệp cơ khí đang phát triển và bùng nổ mạnh mẽ và trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước.

Ngành công nghiệp chế tạo cơ khí đóng vai trò nền tảng và nó hiện diện hầu hết trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Nó góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Chính vì thế xu hướng phát triển khoa học và kĩ thuật công nghệ cơ khí chế tạo đang được mọi người hết sức quan tâm và đã được Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM đầu tư phát triển trờ thành ngành mũi ngọn của nhà trường. Tiện là một hoạt động không thể thiếu trong ngành gia công cơ khí CNC. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện nay, đưa ra các sản phẩm với độ chính xác cao, tiện lợi, các loại máy tiện CNC đã ra đời. Trong quá trình sử dụng máy tiện có 1 số hư hỏng thường gặp mà các chi tiết máy rất khó mua ngoài thi trường và với kinh nghiệm. Một trong những hư hỏng đó là Gối gài hộp số bàn xê dao máy tiện Paron max của Đài Loan bị gãy và với kiến thức của bản thân tôi chọn nội dung “Gia công thay thế gối gài tự động bàn xê dao máy tiện Paronmax Đài Loan” làm đề tài sáng kiến cải tiến công tác chuyên môn của mình.

1. Máy tiện CNC là gì?

Máy tiện CNC là một loại máy móc gia công cơ khí thông dụng tại các công xưởng, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn trên toàn quốc. Máy được áp dụng công nghệ hiện đại CNC (Computer Numerical Control) – điều khiển tự động bằng máy tính thông minh.
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2. Công dụng của máy tiện CNC:

– Công dụng chủ yếu của máy tiện là dùng để tiện, cắt gọt, khoan,… một cách tỉ mỉ và chính xác.

– Máy tiện CNC có khả năng cắt gọt nhiều chi tiết máy khác nhau và cắt gọt được nhiều chi tiết cùng một lúc nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

– Ngoài ra, máy cũng có công dụng để đo khoảng cách với độ chính xác cao.

3. Ưu điểm của máy tiện CNC:

– Máy tiện CNC có tốc độ cắt nhanh và độ chính xác rất cao. Điều đó giúp cho việc gia công tiết kiệm được thời gian.

– Dao cắt của máy tiện CNC có thể cắt được các đường thẳng, ngang, tròn, di chuyển đa dạng nên cắt được nhiều chi tiết đa dạng khác nhau, từ đơn giản đến phức tạo.

-Có thể hoạt động một cách liên tục mà vẫn đảm bảo được độ chính xác.

4. Các loại máy tiện:
Trên thị trường hiện nay cũng có nhiều loại máy tiện khác nhau với những hình dáng, kiểu mẫu, chức năng khác nhau. 
 Máy tiện vạn năng
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Máy tiện ren vít vạn năng là loại máy ra đời sớm nhất - được sử dụng nhiều nhất và rất phổ biến hiện nay. Máy được dùng để gia công mặt trụ ngoài, côn ngoài, ren vít ngoài, mặt trụ trong, côn trong, ren vít trong, tiện chép ngoài…
- Máy tiện tự động và nửa tự động
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Máy gia công hàng loạt - hàng khối
- Máy tiện chuyên dụng
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Được sử dụng để gia công một vài chi tiết máy đòi hỏi độ chính xác cao như tiện bánh xe lửa, tiện hớt lưng…
- Máy tiện cụt
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Ứng dụng trong gia công các chi tiết có đường kính lớn như: puly, bánh răng, vô lăng… hay các chi tiết nặng + đường kính lớn như: bánh đà, bánh đai… Máy tiện cụt được trang bị thêm mâm cặp rất lớn.
- Máy tiện nhiều dao
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Máy có nhiều dao nên tạo ra nhiều chuyển động độc lập, dùng để gia công các chi tiết thiết kế phức tạp cần nhiều dao cắt khác nhau.
- Máy tiện ghép hình
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Máy tiện ghép hình khi chuyển động chỉ có 1 trục đơn, được thiết kế dùng trong gia công những chi tiết có hình dạng đặc biệt.
- Máy tiện đứng
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Máy có thiết kế đa trục, trục đảo, dao quay, chân đế nhỏ… ứng dụng trong gia công các chi tiết khó và phức tạp.
- Máy tiện revolver
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Toàn bộ dao cắt của máy được lắp trên 1 bàn dao đặc biệt gọi là đầu dao revolver có phần trục quay đứng hoặc nằm ngang. Dòng máy này dùng trong gia công các chi tiết tròn xoay.
5. Hướng dẫn thay gối gài bàn xê dao máy tiện Đài Loan 

Trong quá trình sử dụng máy tiện có 1 số hư hỏng thường gặp mà các chi tiết máy rất khó mua ngoài thi trường và với kinh nghiệm. Một trong những hư hỏng đó là gối gài bàn xê dao máy tiện Paron max của Đài Loan bị bể gãy. Khi ta dùng một lực mạnh hoặc thao tác không đúng giải pháp tạm thời là hàn gối gài đó lại để sử dụng nhưng hiệu quả không cao có thể lại gãy lại và chi tiết sẽ bị sai lệch không còn chính xác. Từ những hư hỏng đó ta thay đổi vật liệu từ gang qua vật liệu sắt. Vật liệu sắt sẽ dễ gia công và mua ngoài thị trường. Trong quá trình sửa chữa bảo trì trong xưởng tiện tôi thấy gối gài bằng gang này rất dễ bị gãy vì chỉ thao tác không hợp lý là dẫn tới bị gãy do vật liệu bằng gang không có sự đàn hồi về cơ học (cứng dễ gãy). Sau khi gia công thay thế  bằng sắt trong một năm máy chạy ổn định hiện tượng gãy đã được khắc phục cũng không ảnh hưởng đến các chi tiết khác nào của máy.
Một số hình ảnh về gối gài bàn xê dao máy tiện Paron max bằng gang sang sắt
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7. Ứng dụng của máy tiện CNC

Máy tiện CNC đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của con người nên nó cũng được ứng dụng và thực tế trong đời sống. Các ứng dụng của máy tiện CNC là:

– Gia công, cắt gọt các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.

– Được ứng dụng vào ngành gia công và sản xuất đồ gia dụng cho con người.

– Được ứng dụng ở trong các công ty, xưởng máy chuyên chế tạo các phụ tùng, chi tiết máy.

– Có thể cắt gọt, tiện các vật dụng từ gỗ và được ứng dụng trong ngành chế biến đồ gỗ. Nó cũng giúp người điều khiển trong việc chạm khắc các hoạ tiết, các chi tiết gỗ.

III Kết luận: 

1.Tính mới
Khi thay đổi vật liệu từ gang sang sắt là dễ mua, dễ gia công, máy chạy cũng ổn định chưa thấy bất ổn gì. Có thể thay thế cho máy khác khi bị gãy.
2. Tính khoa học

Nội dung bài viết xuất phát từ thực trạng nhà trường, trên cơ sở nhiệm vụ của công tác, kinh nghiệm kiến thức của bản thân về lĩnh vực chuyên môn đã ứng dụng tại khoa công nghệ cơ khí.

3. Tính ứng dụng thực tiễn

Nội dung sáng kiến dễ áp dụng, dễ thực hiện.
4. Tính hiệu quả

Sáng kiến đem lại mục đích tiết kiệm nhiều chi phí, giúp công tác giảng dạy được thuận tiện, giúp đổi mới không ngừng phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục.
Từ vị trí công tác, kinh nghiệm của bản thân, điều kiện của Nhà trường, tôi mạnh dạn chia sẻ một số kinh nghiệm, rất mong  được đưa vào áp dụng vào học kỳ tới, trong quá trình vận dụng xin được sự hỗ trợ từ lãnh đạo Nhà trường, đồng nghiệp đóng góp thêm để công tác chuyên môn của phòng ngày càng được hoàn thiện.


Thành phố Hồ Chí Minh,ngày   tháng   năm 2019

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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Giáp Đức Nhận
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