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Câu 1: Theo hình vẽ mặt đang gia công là mặt
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 1 và 2
Câu 2: Trong gia công cắt gọt, rung động xảy ra sẽ gây nên:
A. Độ bóng giảm
B. Độ chính xác giảm

C. Tuổi bền của dao giảm
D. Tất cả đều đúng
Câu 3: Ảnh hưởng đến nhấp nhô bề mặt là do:

A. Các yếu tố mang tính chất in dập hình học của dụng cụ cắt và chế độ cắt đến độ nhấp nhô bề mặt
B. Những hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt và có liên quan đến biến dạng dẻo của lớp bề mặt
C. Nguyên nhân rung động của hệ thống công nghệ.
D. Tất cả đều đúng
Câu 4: Đối với gia công tiện, bằng phương pháp tra bảng thì tính tốc độ quay của trục chính bằng công thức [image: image3.png]1000.v
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 , trong đó thông số v được xác định dựa trên:
A. Vật liệu làm phần cắt của dao.
B. Vật liệu gia công.
C. Phương pháp tiện (ngoài, trong, rãnh,..).
D. Thông số hình học của dao.

Câu 5: Chỉ tiêu nào sau đây dùng để đánh giá về độ chính xác gia công:
A. Sai số về kích thước
B. Độ sóng
C. Độ nhám
D. Tất cả đều đúng
Câu 6: Trong gia công cắt gọt, lẹo dao dễ hình thành trong điều kiện vật liệu gia công có:
A. Độ bền cao
B. Tính dẻo cao
C. Tính giòn cao
D. Tính chịu nhiệt kém
Câu 7: Nguyên nhân gây ra sai số chuẩn?
A. Do chuẩn thiết kế là chuẩn ảo
B. Do sai số chế tạo gây nên.
C. Do chuẩn định vị và chuẩn kích thước không trùng nhau
D. Do biến dạng của chi tiết khi gá đặt
Câu 8: Trong gia công cắt gọt, khi chọn dung dịch trơn nguội phải căn cứ vào:
A. Dạng gia công (tinh hay thô)

B. Tính chất của vật liệu gia công.
C. Vật liệu làm dao

D. Tất cả đúng.
Câu 9: Một nhà máy cần sản xuất 40.000 sản phẩm trong một năm, biết trong mỗi sản phẩm có 3 chi tiết trục. Số chi tiết dự phòng cho lắp ráp là 6%, số chi tiết cho phép phế phẩm  trong gia công là 4%. Hỏi trong một năm nhà máy cần sản xuất bao nhiêu trục?
A. 45.000
B. 44.400
C. 132.000
D. 40.000

Câu 10: Chuẩn gia công tinh được chia làm:

A. 2 loại
B. 3 loại
C. 4 loại
D. 5 loại
Câu 11: Khoét là phương pháp gia công lỗ sau khi:
A. Doa
B. Chuốt
C. Khoan
D. Xọc
Câu 12: Trong gia công cắt gọt, tuổi bền của dao được định nghĩa là:
A. Thời gian làm việc liên tục giữa hai lần mài dao hoặc thay dao.
B. Thời gian từ lúc bắt đầu cắt cho đến khi dao không còn sử dụng được nữa.
C. Thời gian từ lúc gá dao lên máy đến lúc gia công xong chi tiết.
D. Độ bền của vật liệu chế tạo dao.
Câu 13: Sản lượng không ít, sản phẩm được chế tạo từng loạt theo chu kỳ và có tính tương đối ổn định là:
A. Dạng sản xuất đơn chiếc
B. Dạng sản xuất hàng loạt

C. Dạng sản xuất hàng khối
D. Dạng sản xuất linh hoạt.
Câu 14: Trong gia công cắt gọt, tuổi bền của dao được định nghĩa là:
A. Thời gian làm việc liên tục giữa hai lần mài dao hoặc thay dao.
B. Thời gian từ lúc bắt đầu cắt cho đến khi dao không còn sử dụng được nữa.
C. Thời gian từ lúc gá dao lên máy đến lúc gia công xong chi tiết.
D. Độ bền của vật liệu chế tạo dao.
Câu 15: Vị trí là một phần của nguyên công được xác định bởi vị trí tương quan giữa chi tiết gia công với:
A. Dụng cụ cắt.
B. Đồ gá.
C. Máy.​
D. Máy và dụng cụ cắt.
Câu 16: Yêu cầu của lỗ tâm là:
A. Phải nhẵn bóng để giảm ma sát, và chống biến dạng tiếp xúc, tăng độ cứng vững
B. Đúng góc côn, chiều dài đủ lớn, lỗ tâm càng lớn càng tốt
C. Hai lỗ tâm không nhất thiết phải trùng tâm, vì hai lỗ tâm ở hai đầu khác nhau
D. Tất cả đều đúng
Câu 17: Mâm cặp 3 chấu tự định tâm có thể gá đặt được các chi tiết
A. Tiết diện tròn
B. Tiết diện vuông
C. Tiết diện phức tạp
D. Tất cả đều được
Câu 18: Sản xuất theo dây chuyền mang lại hiệu quả kinh tế cao vì:
A. Dễ đạt độ chính xác

B. Giảm được thời gian phụ.

C. Trình độ thợ không cần cao.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 19: Quá trình hình thành mối quan hệ tương quan giữa các chi tiết thông qua mối lắp là:
A. Quá trình công nghệ.
B. Quá trình công nghệ gia công cơ.

C. Quá trình công nghệ nhiệt luyện.
D. Quá trình công nghệ lắp ráp.
Câu 20: Lỗ tâm có thể gia công được trên máy:
A. Máy phay
B. Máy khoan
C. Máy tiện
D. Tất cả đều đúng
Câu 21: Phương pháp rèn là phương pháp tạo phôi phù hợp cho dạng sản xuất:
A. Sản xuất đơn chiếc
B. Sản xuất hàng loạt nhỏ

C. Sản xuất hàng loạt lớn
D. Sản xuất hàng khối
Câu 22: Tiện trụ A rồi sau đó phay rãnh then trên máy phay hỏi chi tiết gia công gồm mấy nguyên công?
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A. 1 Nguyên công vì tính chất liên tục

B. 1 Nguyên công vì gia công tại 1 địa điểm.
C. 2 nguyên công vì không đảm bảo tính liên tục.

D. Tất cả đều sai
Câu 23: Tìm Đáp án sai trong câu “Vị trí được xác định bởi một vị trí tương quan giữa chi tiết máy với……”
A. Máy
B. Công nhân
C. Đồ gá.
D. Dụng cụ cắt.
Câu 24: Khi phay các mặt phẳng lớn, loại dao phay nào được dùng nhiều nhất?
A. Dao phay ngón
B. Dao phay mặt đầu
C. Dao phay trụ
D. Dao phay định hình
Câu 25: Khi số lượng chi tiết nhỏ người ta chọn phương pháp làm sạch phôi:
A. Thủ công
B. Rung dàn
C. Phun cát
D. Tất cả đều đúng
Câu 26: ……….là một phần của nguyên công được hoàn thành trong một lần gá đặt chi tiết (một lần kẹp chặt).
A. Bước.
B. Động tác.
C. Gá.
D. Vị trí
Câu 27: Các thành phần nào thuộc quá trình công nghệ:
A. Nguyên công, gá
B. Bước, đường chuyển dao.

C. Động tác, vị trí.
D. Tất cả đều đúng
Câu 28: Mâm cặp thường được sử dụng để gá đặt những chi tiết không đối xứng hoặc hình
thù phức tạp:

A. Mâm cặp 3 chấu
B. Mâm cặp 2 chấu
C. Mâm cặp 4 chấu
D. Tất cả đều được
Câu 29: Ký hiệu chiều cao nhấp nhô của bề mặt chi tiết máy được gia công:
A. Ra
B. Rz
C. σ-1
D. [σ-1]
Câu 30: Quá trình công nghệ được hoàn thành liên tục, tại một vị trí do một hay một nhóm công nhân thực hiện là:
A. Bước.
B. Động tác.
C. Nguyên công.
D. Quá trình công nghệ.
Câu 31: Chuẩn chỉ tồn tại trên bản vẽ là chuẩn
A. Chuẩn thiết kế
B. Chuẩn định vị
C. Chuẩn lắp ráp
D. Chuẩn đo lường
Câu 32: Cần nguyên công chuẩn bị phôi vì các lý do:

A. Phôi được chế tạo có bề mặt và chất lượng xấu
B. Phôi có nhiều sai lệch so với yêu cầu
C. Phôi bị cong vênh
D. Tất cả đều đúng
Câu 33: Theo TCVN độ nhẵn bề mặt chi tiết máy được chia làm bao nhiêu cấp:
A. 2
B. 24
C. 14
D. 20
Câu 34: Trạng thái và tính chất cơ lý của lớp bề mặt gia công chi tiết máy không được đánh giá thông qua tiêu chí nào sau đây:

A. Độ cứng
B. Ứng suất dư

C. Chiều sâu lớp biến cứng
D. Độ bền mỏi.
Câu 35: Độ chính xác kích thước là:
A. Độ chính xác về kích thước thẳng hoặc kích thước góc
B. Sự xoay đi một góc nào đó giữa 2 bề mặt
C. Mức độ phù hợp lớn nhất về hình dạng hình học
D. Chu kỳ không bằng phẳng của bề mặt chi tiết máy
Câu 36: Chuẩn là bề mặt có thật trên đồ gá hoặc máy là:

A. Chuẩn gia công
B. Chuẩn đo lường
C. Chuẩn điều chỉnh
D. Chuẩn lắp ráp
Câu 37: Chọn câu sai: độ nhám bề mặt càng cao thì:

A. Làm giảm tính chống mòn của chi tiết máy.
B. Làm giảm độ bền mỏi của chi tiết máy.

C. Làm giảm quá trình ăn mòn hoá học trên bề mặt chi tiết máy.
D. Làm giảm độ chính xác các mối lắp ghép.
Câu 38: Ký hiệu sai lệch profin trung bình cộng của bề mặt chi tiết máy được gia công:

A. Ra
B. σ
C. Rz
D. [σ]
Câu 39: Mức độ giống nhau về hình học, về tính chất cơ lý lớp bề mặt chi tiết máy được gia công so với chi tiết máy lý tưởng gọi là:
A. Độ tin cậy
B. Độ chính xác gia công
C. Khả năng gia công.
D. Tất cả đều sai
Câu 40: Cho đồ thị biểu diễn độ mòn theo thời gian của ba cặp chi tiết máy có độ bóng bề mặt khác nhau như hình vẽ. Theo hình vẽ thì cặp nào có độ bóng bề mặt cao nhất?
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A. Cặp a.
B. Cặp b
C. Cặp c
D. Tất cả đều sai.

Câu 41: Chuẩn công nghệ được chia làm các loại:
A. Chuẩn định vị, chuẩn gia công, chuẩn đo lường, chuẩn lắp ráp

B. Chuẩn gia công, Chuẩn định vị, chuẩn đo lường, chuẩn kích thước

C. Chuẩn gia công, chuẩn lắp ráp, chuẩn đo lường, chuân điều chỉnh

D. Chuẩn kiểm tra, chuẩn đo lường, chuẩn điều chỉnh, chuẩn kích thước
Câu 42: Lượng chuyển vị của gốc kích thước chiếu lên phương kích thước do lực kẹp gây ra là?:

A. Sai số chuẩn
B. Sai số kẹp chặt
C. Sai số đồ gá
D. Sai số lắp ráp
Câu 43: Chọn câu sai trong việc yêu cầu của bôi trơn và làm nguội là:

A. Giảm ma sát, giảm nhiệt độ.
B. Làm ảnh hưởng đến hệ thống công nghệ
C. Tạo điều kiện thoát phoi dễ dàng.
D. Không gây hại đến sức khoẻ con người.
Câu 44: Trong thông số hình học của dao, góc có tác dụng làm giảm ma sát giữa lưỡi cắt phụ và bề mặt gia công:
A. (
B. (
C. (
D. ((
Câu 45: Người ta chia chuẩn ra làm:
A. 2 loại
B. 3 loại
C. 4 loại
D. 5 loại
Câu 46: Hệ thống công nghệ trong gia công cắt gọt bao gồm yếu tố nào sau đây:
A. Chi tiết và dao cắt

B. Máy - Dao - Chi tiết – Đồ gá.
C. Dung dịch trơn nguội
D. Thông số hình học của dụng cụ cắt
Câu 47: Theo hình vẽ, mặt chưa gia công là mặt:
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 1 và 2
Câu 48: Sai số gá đặt được ký hiệu như sau
A. εdg
B. εk
C. εg
D. εgd
Câu 49: Những yếu tố nào sau đây là những yếu tố đặc trưng cho chế độ cắt trong gia công cắt gọt:
A. φ,α,φ1
B. t,s,v
C. β,δ,ε
D. γ,φ,δ
Câu 29: Trong gia công cắt gọt, hiện tượng lẹo dao là do:
A. Hiện tượng phoi thoát ra trên mặt trước của dao.

B. Hiện tượng phoi chưa kịp thoát ra khỏi lưỡi cắt của dao.

C. Hiện tượng chảy chậm của các phần tử của phoi trên mặt sau của dao.

D. Hiện tượng chảy chậm của các phần tử của phoi trên mặt trước của dao.
Câu 50: Độ nhám bề mặt giảm khi các yếu tố sau thay đổi như thế nào?
A. Góc trước giảm

B. Bán kính mũi dao r tăng

C. Góc sau giảm.
D. Tăng lượng chạy dao s
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