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           Câu 1.Trình bày khái niệm, ảnh hưởng của hệ thống thông gió? (6 điểm)
           Câu 2. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng  hệ thống thông gió xưởng sản xuất ?(4 điểm)
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	Khái niệm của hệ thống thông gió 
Hệ thống thông gió bao gồm nhiều thiết bị và máy móc công nghiệp giúp thay đổi hoặc thay thế không khí trong bất kỳ không gian nào, tạo ra môi trường không khí chất lượng cao hơn về thành phần, nhiệt độ và độ ẩm. 
 Trong đó, hệ thống thông gió công nghiệp là dùng quạt công nghiệp gắn lên tường và hút các không khí nóng, khí thải độc hại từ bên trong ra bên ngoài. Đồng thời tạo áp suất âm để không khí tươi tràn vào làm mát cho nhà xưởng.
- Không khí là môi trường mà con người sống, làm việc và nghỉ ngơi trong đó. Thành phần không khí: 78,08 % N2 (nitrogen), 20,95% O2 (oxygen). Ngoài ra H2 (hydrogen), Ar (argon), CO2 (carbonic), vi sinh vật...
Ảnh hưởng của hệ thống thông gió
+ Sức khỏe: phụ thuộc vào đặc điểm sinh lý, lứa tuổi trạng thái, mức độ lao động, tình trạng sức... Gây ra các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, da...
+ Sinh hoạt: Không khí ô nhiễm làm khuất tầm nhìn, mất tập trung...
+ Sản xuất: giảm độ bền và khả năng gia công chế biến sản phẩm, hao mòn thiết bị, sản xuất đình trệ...
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	Quy trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió xưởng sản xuất
+ Bảo trì theo định kỳ:
 Định kỳ hàng tuần nhân viên vận hành phải kiểm tra toàn bộ hệ thống, đảm bảo hoạt động tốt.
Kiểm tra các khớp nối mềm giữa đường ống và quạt điện công nghiệp đảm bảo luôn kín và không bị lỏng, trong đó không thể không kể đến tủ điều khiển.
- Kiểm tra các cửa gió đảm bảo không bị bịt kín do vật thể khác.
Cứ 6 tháng 1 lần hệ thống phải được bảo dưỡng đảm bảo cho sự hoạt động trơn chu.
– Kiểm tra và xiết lại toàn bộ mối nối và tiếp điểm trong tủ điện, vệ sinh bụi bẩn trong tủ và cánh quạt của biến tần. Khi nghi ngờ thiết bị nào đã có hư hỏng cần thay thế ngay.
Kiểm tra và vệ sinh bụi bẩn tại tất cả các cửa gió trên đường ống.
Kiểm tra xiết lại cầu đấu của động cơ quạt, vệ sinh cánh tản nhiệt của động cơ, tra mỡ ổ bi.
– Kiểm tra siết chặt bulong giữ quạt, kiểm tra lò xo giảm chấn nếu có hiện tượng kém đàn hồi cần có biện pháp thay thế.
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	Mục đích của hệ thống thông gió 
Các hệ thống thông gió công nghiệp được lắp đặt với nhiều mục đích khác nhau tùy vào từng không gian khác nhau, đặc thù sản xuất và sinh hoạt khác nhau của nhà xưởng.
Các hệ thống thông gió thường có nhiệm vụ thoát khí thải, thanh lọc bụi bặm và các chất độc hại và đưa vào nhà xưởng luồng không khí trong sạch, mát mẻ đảm bảo sức khỏe con người.
Hệ thống thông gió còn có khả năng giảm nhiệt độ và độ ẩm trong không gian nhà xưởng, ở một vài trường hợp thì hệ thống thông gió còn có tác dụng để khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất như sự lan tỏa của các chất độc hại, hỏa hoạn, khói.
Phân loại của hệ thống thông gió
Theo thời gian:
 + Thông gió định kỳ: lưu lượng thấp, khí độc hại ít. 
 + Thông gió thường xuyên. 
- Theo sơ đồ tổ chức:
+ Thông gió chung: áp dụng công trình công cộng, nhà dân dụng, trường học, bệnh viện... 
 + Thông gió cục bộ: hút cục bộ, thổi cục bộ.
- Theo nguyên nhân:
 + Thông gió cơ khí còn gọi là thông gió cưỡng bức, thông gió nhân tạo.
 + Thông gió tự nhiên: dùng các loại cửa thông gió.
 + Thông gió trọng lực: dùng cột áp hay trọng lực.
 + Thông gió phối hợp: dùng điều hòa hoặc phối hợp các phương pháp thông gió trên.
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	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió xưởng sản xuất
Có 3 lý do chính khiến việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió là vô cùng cần thiết :
     - Các thiết bị đóng ngắt điện, các thiết bị cảm biến điều khiển, các thiết bị bảo vệ, động cơ điện cần thường xuyên bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo sự vận hành chính xác của hệ thống, bảo vệ hệ thống trước nguy cơ cháy nổ, chập điện, dò điện giật điện.
     - Các thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống cần được bảo trì thường xuyên để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả cao, không tiêu tốn năng lượng, không gây hỏng hóc các thiết bị khác.
    - Các thiết bị chuyển động cơ khí (vòng bị, dây đai, giảm tốc) trong hệ thống cần được kiểm tra bảo trì thường xuyên để đảm bảo an toàn, sự vận hành thường xuyên, sự hiệu quả của hệ thống điều hòa thông gió.
  Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió ?
[bookmark: _GoBack]   - Hệ thống hoạt động không hiệu quả tiêu tốn năng lượng và nhiên liệu vận hành.
   -   Hệ thống hoạt động thiếu chính xác và không an toàn có nhiều nguy cơ xảy ra chập điện, cháy, nổ.
   -  Hệ thống hoạt động trong môi trường phi tiêu chuẩn, tuổi thọ không cao, thường xuyên hỏng hóc, ảnh hưởng tới sự hoạt động của công trình và gây tốn kém, lãng phí
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