ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIÁO TRÌNH

MÔN HỌC/MÔ ĐUN: MAY TRANG PHỤC 1 -LT
NGÀNH/NGHỀ: CÔNG NGHỆ MAY

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:1324/QĐ-LTT-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

LƯU HÀNH NỘI BỘ

LỜI NÓI ĐẦU

             Giáo dục – đào tạo đóng vai trò chủ yếu trong việc gìn giữ, phát triển và truyền bá nền văn minh nhân loại. Trong thời đại của cuộc cách mạng khoa học công nghệ ngày nay, tiềm năng trí tuệ trở thành động lực chính của sự tăng tốc phát triển và Giáo dục – Đào tạo được coi là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia trên trường quốc tế và sự thành đạt của mỗi người trong cuộc  sống của mình. Chính vì vậy, các nước đều đánh giá cao vai trò của giáo dục.

             Trong các xu thế hiện nay thì xu thế toàn cầu hóa là một xu thế không thể đảo ngược, đó là sự hợp tác trong cạnh tranh quyết liệt. Điều kiện cần để thành công trong cuộc đua tranh này là có một đội ngũ nhân lực đủ sức đương đầu với cạnh tranh và hợp tác. Nền Giáo dục nước ta có sứ mệnh đào tạo ra những người lao động có khả năng thích ứng với những thay đổi công nghệ, những biến động của việc làm, sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, sự giao lưu văn hóa, sự chuyển đổi giá trị trong phạm vi khu vực và thế giới mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì thế Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn chú trọng nhiệm vụ đào tạo ra những lao động có tay nghề giỏi, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Với kinh nghiệm giảng dạy, kiến thức tích lũy qua nhiều năm, nhóm giảng viên chúng tôi đã biên soạn giáo trình MAY TRANG PHỤC 1. Trong quyển giáo trình này nhóm giảng viên đã trình bày những kiến thức cơ bản nhất nhưng vẫn cập nhật được những tiến bộ của khoa học kỹ thuật  và thực tiễn sản xuất, nhằm giúp cho sinh viên học tốt hơn.

Nhóm giảng viên chúng tôi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành công tác biên soạn này.
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Bài 1:

PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO QUẦN NỮ
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Bài 1:

PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO QUẦN NỮ

MỤC TIÊU:

Về kiến thức:

Sinh viên trình bày được chính xác cách thức lấy số đo trên cơ thể người.

Về kỹ năng:

Sinh viên có khả năng tính toán được số mét vải cần may một sản phẩm.

Sinh viên có khả năng đo được các thông số theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

PHƯƠNG PHÁP ĐO:

PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO NGẮN:

Vòng đầu:
lấy thước dây đo vòng quanh đầu.

Nây:
nằm giữa eo và mông.

Vòng cổ: 
đo vừa sát vòng xung quanh chân cổ.

Vòng ngực: 
đo vòng xung quanh ngực nơi to nhất.

Vòng eo:
đo vòng xung quanh eo nơi nhỏ nhất.

Vòng mông: 
đo vòng xung quanh mông nơi to nhất.

Chéo ngực:
đo từ lõm cổ đến đỉnh ngực.

Dang ngực:
đo khoảng cách giữa hai đỉnh ngực.

Hạ eo trước:
đo từ chân cổ qua đỉnh ngực đến eo.

Hạ eo sau:
đo từ xương ót đến eo.

Hạ mông:
từ eo đo xuống đỉnh mông (18 cm).

Dài áo: 
đo từ xương ót đến phủ mông hoặc tùy ý.

Ngang vai: 
đo từ đầu xương vai trái sang đầu xương vai phải.

Vòng nách:
chống tay lên hông đo sát vòng nách.

Dài tay: 
đo từ đầu vai đến giữa mu bàn tay (tay dài), (khi đo hơi cong tay).



đo từ đầu vai đến ¾ cách tay (tay lỡ).





đo từ đầu vai đến giữa bắp tay (tay ngắn), (vị trí giữa đầu vai và khủy tay).

Bắp tay:
đo vòng quanh bắp tay (tay ngắn).

Nắm tay: 
đo vòng xung quanh nắm tay (tay dài).

PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO ĐẦM:

Phương pháp đo áo đầm giống với phương pháp đo áo  ngắn, chỉ khác thông số chiều dài áo:

Dài áo đầm: đo từ xương ót đến trên gối 5 cm hoặc chiều dài tùy ý.
PHƯƠNG PHÁP ĐO QUẦN:

Vòng eo: 
đo xung quanh vòng eo nơi nhỏ nhất (trên rốn 2 cm).

Vòng mông: 
đo vòng xung quanh mông nơi to nhất (cách eo từ 18 ( 20 cm = hạ mông).

Vòng đùi: 
đo sát xung quanh vòng đùi.

Rộng ống: 
tùy ý.

Dài quần: 
đo từ ngang eo đến phủ gót chân (tùy ý).

Hạ gối: 
đo từ ngang eo đến gối – 3 cm.

NI MẪU:

ÁO NỮ:

Vòng cổ: 
32 cm.

Vòng ngực: 
80 cm.

Vòng eo:
64 cm.

Vòng mông: 
88 cm.

Chéo ngực:
18 cm.

Dang ngực:
16 cm.

Hạ eo trước:
39 cm.

Hạ eo sau:
36 cm.

Hạ mông:
từ eo đo xuống đỉnh mông (18 cm).

Dài áo: 
64 cm.

Dài áo đầm: 
90 cm.

Ngang vai: 
36 cm.

Vòng nách:
34 cm.

Dài tay: 
52 (tay dài).



22 (tay ngắn).

Bắp tay:
26 cm.

Nắm tay: 
22 cm.

ÁO ĐẦM BÉ GÁI:

Vòng cổ:
24 cm.
Vòng ngực:
54 cm.
Vòng eo:
52 cm.
Vòng mông:
56 cm.
Hạ eo:
22 cm.
Dài áo:
42 cm.
Ngang vai:
24 cm.
Vòng nách:
25 cm.
Dài tay:
14 cm.
Rộng tay:
20 cm.
QUẦN NỮ:

Vòng eo: 
64 cm.

Vòng mông: 
88 cm.

Vòng đùi: 
48 cm.

Vòng gối:
40 cm.

Ngang ống: 
18 cm.

Dài quần: 
100 cm.

Hạ gối: 
48 cm.

PHƯƠNG PHÁP TÍNH VẢI:

ÁO NỮ:

Khổ vải 0,9 m:



+ Tay dài:
2 Dài áo + 1 Dài tay + 10 cm.


+ Tay ngắn:
2 Dài áo + 10 cm.

Khổ vải 1,2 m: 
1 Dài áo + 1 Dài tay + 10 cm.

Khổ vải 1,6 m: 


+ Tay dài:
1 Dài áo + 30 cm.

+ Tay ngắn:
1 Dài áo + 10 cm.

QUẦN NỮ:

Khổ vải 0,9 m:
2 Dài quần + 10 cm.
Khổ vải 1,2 m:
1.5 Dài quần + 20 cm
Khổ vải 1,6 m: 
1 Dài quần + 10 cm. 
Bài 2:

THIẾT KẾ ÁO NỮ CĂN BẢN
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Bài 2:

THIẾT KẾ ÁO NỮ CĂN BẢN

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có kiến thức về kỹ thuật thiết kế áo nữ căn bản có pince.

Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng thiết kế áo nữ căn bản có pince đúng kỹ thuật.

Về thái độ

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thiết kế áo nữ căn bản có pince và không pince nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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CÁCH VẼ:
THÂ N TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 3cm làm nẹp, 1.5 cm khuy nút, vẽ lai bên tay trái, vẽ cổ bên tay phải.
AB
: Dài áo
= Số đo - 2cm chồm vai.

AC
: Ngang vai
= 1/2 Vai – 0,5cm.
CC1
: Hạ vai
= 4 cm.
C1D1
: Hạ nách
= 1/2 Vòng nách –  2cm.
AE 
: Hạ eo trước
= sđ hạ eo sau – 2cm.

EF
: Hạ mông
= sđ hạ mông (TB=18-20)

BB1 
: Sa vạt 
= 2cm.
AA1
: Vào cổ trước
= 1/6 Cổ-0.5cm
 AA2
: Hạ cổ 
= 1/6 Cổ + 0.5cm.

 DD2
: Ngang ngực
= 1/4 Ngực + 2cm.
EE1
: Ngang eo
= 1/4 Eo + 2cm (pince) + 2cm cử động.
FF1
: Ngang mông
= 1/4 Mông + 2cm.
BM
: Ngang lai
= Ngang mông
= 1/4 Mông + 2cm.
MM1
:Giảm sườn
=1cm
Vị trí pince:
DG
= ½ Sđ dang ngực.

Từ G kẻ đường // nẹp áo.

A2G1
= Sđ chéo ngực.

G1G2 
= 3cm.

THÂN SAU:
Từ mép vải đo vào ¼ Mông + 1.5cm (chừa đường may) ( xếp đôi vải, sóng vải quay về phía người cắt , cổ áo ở tay phải , lai ở tay trái. 

AB 
: Dài áo 
= Số đo + 2cm chồm vai.
AA1 
: Vào cổ sau 
= 1/6 Cổ + 1cm.
AA2 
: Hạ cổ 
= Chồm vai + 1 cm (Chồm vai=2cm)
AC 
: Ngang vai 
= ½ Vai + 0.5cm.
CC1 
: Hạ vai 
= 4cm.
C1D1 
: Hạ nách 
= ½ Vòng nách + 2cm.
DD2 
: Ngang ngực 
= ¼ Ngực.
AE 
: Hạ eo sau
= Sđ hạ eo sau + 2cm.
EE1
: Ngang eo
=  1/4 Eo + 2cm (pince).
EF
: Hạ mông 
= TB(18 ( 20cm.)

FF1
: Ngang mông 
= ¼ Mông.
MM1
: Giảm sườn 
= 1cm.
Vị trí pince:
DG
= ½ Sđ dang ngực.
Từ G kẻ đường // giữa sóng áo.
GG1
= 3cm.
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TAY ÁO:

Tay ngắn:

AB : Dài tay 
= Sđ dài tay
AC : Ngang tay 
= ½ Vòng nách.
AA1 = 2cm.
AD1 = AC + 3 cm ( chia AD1 thành 3 đoạn bằng nhau ( Đoạn phía điểm D1 , đánh cong 0.3cm ; Đoạn phía điểm A, đánh cong 1.5cm.
BL : Cửa tay
= ½ Bắp tay + 2cm.
LL1: Giảm sườn tay = 1cm.
( Vẽ cong lai tay (tay dài vẽ cong sườn tay ở giữa vào 1cm).

Giảm nách tay trước sâu hơn nách tay sau 1cm.
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Tay dài:

AB : Dài tay = Sđ tay 
AC : Ngang tay = ½ Vòng nách.
AA1 = 2cm.
AD1 = AC + 3 cm ( chia AD1 thành 3 đoạn bằng nhau ( Đoạn phía điểm D1 , đánh cong 0.3cm ; Đoạn phía điểm A, đánh cong 1.5cm.
BL : Cửa tay
= ½ nắm tay + 2cm.
LL1: Giảm sườn tay = 0.5cm.
( Vẽ cong lai tay (tay dài vẽ cong sườn tay ở giữa vào 1cm).

Giảm nách tay trước sâu hơn nách tay sau 1cm.
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
Vòng cổ chừa đường may 0.5cm.

Vai, sườn thân, sườn tay cắt chừa đường may 1cm.

Vòng nách thân, nách tay cắt chừa đường may 0.7cm.

Lai 3cm.
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Bài tập luyện tập:

Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince eo 3cm tỉ lệ 1:5 trên giấy A4 theo ni mẫu sau:

	Ngang vai 
: 36 cm.

Dài áo 
: 64 cm.

Hạ eo 
: 35 cm.

Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	Vòng cổ 
: 36 cm.

Vòng nách 
: 36 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

Vòng eo 
: 64 cm.

Vòng mông 
: 90 cm.

Chéo ngực 
: 17 cm.

Dang ngực
: 17 cm.


Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince eo 3cm tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng theo số đo của bản thân.
Chuẩn bị bài: tìm ra điểm khác nhau giữa thân trước của bài 1 so với thân trước bài 2 có gì khác nhau.
Bài 3:

 THIẾT KẾ ÁO NỮ CÓ PINCE NGỰC
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Bài 3:

 THIẾT KẾ ÁO NỮ CÓ PINCE NGỰC

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm áo nữ có pince ngực.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm áo nữ có pince ngực.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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CÁCH VẼ:

THÂN SAU: Thiết kế giống áo nữ căn bản.
THÂN TRƯỚC:

Thiết kế gần giống áo nữ căn bản có pince eo.

Có một số điểm cần lưu ý sau:

Hạ eo trước =số đo hạ eo trước – 2cm chồm vai.

Sau đó thiết kế thêm pince ngực 3cm như sau:

O trung điểm của đường sườn D2E1
Từ O lấy lên phía trên nách 3cm nhấn ngực (nhấn ngực=sđ hạ eo trước-sđ hạ eo sau)
OO1=O1O2=1.5cm
Trên đường sườn D2E1 thân trước vẽ đường chéo của pince ngực O1G1
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Vòng cổ chừa đường may 0.5cm.

Vai, sườn thân, sườn tay cắt chừa đường may 1.5cm.

Vòng nách thân, nách tay cắt chừa đường may 0.7cm.
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Bài tập luyện tập:

Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince ngực, pince eo 3cm tỉ lệ 1:5 trên giấy A4 với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm.

Dài áo 
: 64 cm.

Hạ eo 
: 35 cm.

Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	Vòng cổ 
: 36 cm.

Vòng nách 
: 36 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

Vòng eo 
: 64 cm.

Vòng mông 
: 90 cm.

Chéo ngực 
: 17 cm.

Dang ngực
: 17 cm.


Chuẩn bị bài: Thiết kế thân trước (3 cái) áo nữ căn bản có pince ngực, pince eo 3cm tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng + chẩu bị băng keo.

Bài 4:

THIẾT KẾ CÁC DẠNG DECOUPE ÁO NỮ
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Bài 4:

 THIẾT KẾ CÁC DẠNG DECOUPE ÁO NỮ

MỤC TIÊU:

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập

hiệu quả cho bản thân.
ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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CÁCH VẼ:
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DECOUPE VAI: Chia giữa vai con 
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DECOUPE NÁCH: Chia giữa vòng nách
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
Vòng cổ chừa đường may 0.5cm.

Vai, sườn thân, sườn tay cắt chừa đường may 1.5cm.

Vòng nách thân, nách tay cắt chừa đường may 0.7cm.
Đường rã decoupe đường may 1cm.
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Bài tập luyện tập:

Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ có decoupe vai, decoupe nách thể hiện bằng giấy thủ công tỉ lệ 1:5 với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm.

Dài áo 
: 64 cm.

Hạ eo 
: 35 cm.

Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	Vòng cổ 
: 36 cm.

Vòng nách 
: 36 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

Vòng eo 
: 64 cm.

Vòng mông 
: 90 cm.

Chéo ngực 
: 17 cm.

Dang ngực
: 17 cm.


Chuẩn bị bài: Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản  với tỉ lệ 1:5 và tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.

Bài 5:

THIẾT KẾ CÁC KIỂU CỔ ÁO KHÔNG BÂU VÀ ĐÔ ÁO
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Bài 5:

THIẾT KẾ CÁC KIỂU CỔ ÁO KHÔNG BÂU VÀ ĐÔ ÁO

MỤC TIÊU:

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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CỔ TRÒN – ĐÔ CONG:

CỔ TRÒN:

Từ cổ áo căn bản lấy theo đường xuôi vai: 

A1A3 
: Vào cổ trước 
= Vào cổ sau = 3cm.

A2A4 
: Hạ cổ trước 
= 3cm.

A2A4 
: Hạ cổ sau 
= 3cm.

Giảm tại A3 
= 0.5 cm.

Nẹp cổ = 3cm.

Canh sợi nẹp cổ theo thân.
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ĐÔ CONG:

 Đô trước: 

DD3 = 1/3 C1D1
Nối D3D ( đánh cong 1.5 cm.

Đô sau: 

D1K  = ½ C1D.

DD3 = 4 cm.

Nối KD3 ( đánh cong 1.5 cm.

CỔ CHÌA KHÓA:

Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai

A1A3 
: Vào cổ trước  
= Vào cổ sau 
= 2cm.

A2A4 
: Hạ cổ trước 
= Hạ cổ sau 
= 2 cm.

A4A5 
= 9cm.

A4A6 
= 0.5 cm.

Giảm tại A3 = 0.5 cm.

Nẹp cổ 
= 3cm.
Canh sợi nẹp cổ theo thân.
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CỔ THUYỀN:
Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai : 

A1A3 
: Vào cổ trước 
= Vào cổ sau = 8cm.

A2A4 
: Hạ cổ trước 
= 2cm.

A2A4 
:  Hạ cổ sau 
= 1cm.

Giảm tại A3 

= 0.5cm.

Nẹp cổ = 3cm.

Canh sợi nẹp cổ theo thân.
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CỔ TIM – ĐÔ NHỌN:
CỔ TIM:
Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai.

A1A3 : Vào cổ trước  
= Vào cổ sau. 



= 3cm.

A2A4 
: Hạ cổ trước 
= 10cm.

A2A4 
: Hạ cổ sau 
= 1cm.

Giảm tại A3 
= 0.5cm.

Nẹp cổ = 3cm.

Canh sợi nẹp cổ theo thân.
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ĐÔ NHỌN:
Đô trước:

DD3 = ½ C1D1
Nối D3E( đánh cong 2cm.

Đô sau:

C1K 
= 1/3 C1D1cm.

DD3 
= ½  A4D

Nối KD3 ( đánh cong  0.5 cm.

CỔ VUÔNG – ĐÔ CHỮ U:
CỔ VUÔNG:

Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai

A1A3 
: Vào cổ trước  = Vào cổ sau = 3cm.

A2A4 
: Hạ cổ trước 
= 3cm.

A2A4 
: Hạ cổ sau 
= 3cm.

Giảm tại A3 
= 0.5cm. 

( có thể đánh cong tại góc thành cổ chữ U.

Nẹp cổ = 3cm.

Canh sợi nẹp cổ theo thân.
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ĐÔ CHỮ U:

Đô trước:

C1C2 
= 1/3  A3C1.

Từ C2 kẻ đường vuông góc với xuôi vai, cắt tại đường ngang eo.

Đô sau:

C1C2 
= 1/3 A3C1.
Từ C2 kẻ đường vuông góc với xuôi vai.

DD3
= 2cm.

CỔ LỤC GIÁC – ĐÔ CHỮ R:
CỔ LỤC GIÁC:

Từ cổ áo căn bản lấy theo đường xuôi vai : 

A1A3 
: Vào cổ trước  
= Vào cổ sau = 3cm.

A2A4 
: Hạ cổ trước = Hạ cổ sau = 4cm.

A4A5


= 2cm.

Giảm tại A3 

= 0.5cm.

Nẹp cổ = 3 cm.
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ĐÔ CHỮ R:

Đô trước:

D1D3
= ½ C1D1
Dn 
= 1cm.

nn1 
= 9cm.

Nối D3n1 ( đánh cong 1cm.

Đô sau:

D1D3
= ½ C1D1
Dn

= 9cm.

Nối D3N ( đánh cong  1 cm.

QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Vòng cổ chừa 0.5cm.

Vai chừa 1cm.

Vòng nách thân chừa 0.7cm.

Đường sườn chừa 1cm.
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Bài tập luyện tập:
Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có cổ, đô tự chọn theo số đo của bạn tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Chuẩn bị bài: thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản (3 bộ) tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.
Bài 6:

THIẾT KẾ CÁC KIỂU BÂU ÁO
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Bài 6:

THIẾT KẾ CÁC KIỂU BÂU ÁO

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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BÂU LÁ SEN:

Vòng cổ trên áo bâu lá sen đứng:  

Vẽ lại thân áo căn bản.

A1A3 : Vào cổ trước 
= vào cổ sau = 2cm.

A2A4 : Hạ cổ trước = hạ cổ sau = 2cm.

Bâu lá sen đứng: 
AB 
= ½ Vòng cổ trên thân áo – 1.5cm (đinh nút).

AA’ 
= 6cm.

A’C 
= 6cm.

A’B 
┴ BD.(nối A’B cạnh BD vuông góc với A’B).
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Vòng cổ trên áo bâu lá sen nằm:
Từ thân áo căn bản điều chỉnh lại vòng cổ theo dạng cổ tròn hoặc cổ tim.

A1A3 : Vào cổ trước 
= vào cổ sau = 3cm.

A2A4 : Hạ cổ trước = Hạ cổ sau 

= 3cm.
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Bâu lá sen nằm:

Đặt đầu vai thân sau lệch so với đầu vai thân trước là 2cm.
A3 vẫn giữ nguyên.

Vẽ lại vòng cổ áo cho tròn.

Vẽ bâu theo vòng cổ áo và cách đều cổ áo 6 cm.

Dựng đường tại  A4 vuông góc.
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BÂU LÍNH THỦY:
Vòng cổ trên áo:
A1A3 : Vào cổ trước = vào cổ sau  = 2 cm.

A2A4 : Hạ cổ trước 
= 8cm.

A2A4 : Hạ cổ sau 
= 2 cm.

Bâu lính thủy:
Đặt đầu vai thân sau lệch so với đầu vai thân trước là 2cm.

A3 vẫn giữ nguyên ( vẽ lại vòng cổ áo.

A4b(thân sau)
= 12cm.

Tại b dựng đường thẳng vuông góc cắt vòng nách thân sau tại I.

Từ I, vẽ đường thẳng vuông góc và kéo dài đến đường xuôi vai TS và cắt tại J.

Đánh cong 1 cm đoạn JA4.
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BÂU CÀ VẠT:
Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
A1A3 : Vào cổ trước = vào cổ sau  = 2 cm.

A2A4 : Hạ cổ trước 
= 3 ( 5cm.

A2A4 : Hạ cổ sau 
= 0cm.
Bâu áo:
AB 
: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ trên thân áo – 1.5 (đinh nút).

AC
: To bản bâu 
= 6cm.

BD
: Dài cà vạt 
= 40cm.

D’D1 
: 6cm.
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BÂU LỌ:
Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
A1A3 : Vào cổ trước = vào cổ sau  = 2 cm.

A2A4 : Hạ cổ trước 
= 3 ( 5cm.

A2A4 : Hạ cổ sau 
= 0cm.
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Bâu áo:
Sử dụng canh vải xéo 45o
AB 
: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ trên thân áo – 1.5cm (đinh nút).

AC
: To bản bâu 
= 6cm.
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DD1 
: 1.5cm.
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BÂU LÃNH TỤ:
Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:   
A1A3 : Vào cổ trước = vào cổ sau  = 2 cm.

A2A4 : Hạ cổ trước 
= 2cm.

A2A4 : Hạ cổ sau 
= 0cm.
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Bâu áo:

AB 
: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ áo. 

AC
: To bản bâu 
= 3cm.

O là trung điểm AB.

BB1 
= 2cm.

Nối OB1 ( đánh cong 0.3cm.

Từ B1, dựng đường thẳng ( dài 3 cm ( B1D ( =  3cm.
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BÂU TENANT:
Vẽ lại vòng cổ thân áo căn bản

Chân bâu
AB: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ trên thân áo. 

AC: To bản bâu 
= 3cm.

O là trung điểm AB.

BB1 
= 1cm.

Từ B1, dựng đường thẳng ( dài  2cm ( B1D = 2cm.

DD1  = 2.5cm.

Lá bâu:
Vẽ dựa theo chân bâu.

CE : To bản bâu = AC + 0.5cm.

Vẽ hình chữ nhật CD1FE.

Từ F, kéo dài 1 đoạn FF1 = 1 ( 2cm.

Vẽ BF2 // AE.

Kéo dài đoạn EF1 và cắt BF2 tại H.
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BÂU DALTON:
Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
Vẽ lại thân áo căn bản.

A1A3 
= 1.5cm.

A2A4 
= 3.5cm.

DD’
= 2cm.

Nối A4D’ (có thể đánh cong 0.5 cm).

Nẹp ve:
Vẽ lại theo vòng cổ áo. 

A3A5 

= 4cm.
Dn 

= 3cm.
nn1 = nn2
= 3cm.
Nối an1 ( đánh cong 1cm.
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Bâu áo:
AB 
: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ trên thân áo – đầu ve (A2A4=3.5cm).

AC
: To bản bâu 
= 6cm.

BB1
= 1cm.
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DD1
= 0.5 cm. 

D1D2 
= 1 cm.

[image: image125.png]



BÂU CARE:
Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
A1A3 : Vào cổ trước = vào cổ sau  = 1.5cm.

A2A4 : Hạ cổ sau 
= 0cm
Bâu áo:
DD’ = 2cm.
Nối D’A3  và kéo dài 1 đoạn = ½ vòng cổ sau trên thân, có điểm K
Từ K ra K1 = 1cm sao cho A3K = A3K1 = ½ vòng cổ sau đo trên thân.

Từ K1, dựng đường thẳng ( dài 6cm ( K1K2 = 6cm.
Từ K2, dựng đường thẳng ( và kéo dài đụng đến đường số (2) và cắt tại điểm K3.
>chú ý: Đường số 1 là đường biên vải. Đường số 2 cách đường số 1=0.5cm.
Chia K2K3 thành 3 đoạn, có điểm K4,K5
Đánh cong tại K5=0,5cm.
Nối D’K3.
Nẹp ve:
Giống nẹp ve bâu dalton.

A3A5  = 1cm.

D’n = 4cm
nn1=nn2=4cm
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BÂU SAM: Vẽ giống bâu Care nhưng không đánh cong đoạn K4K5. 
Tại điểm K3 ( cách đều ra mỗi bên 1.5 cm  và đánh cong.
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BÂU NỮ HOÀNG:
Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
Từ A1, dựng 1 đường thẳng ( dài =  ½ Vòng cổ sau ( A1a = ½ Vòng cổ sau.

Từ a, dựng đường thẳng ( dài 1 cm ( ab = 1cm.

Từ b, dựng đường thẳng ( dài 3cm ( bc = 3cm.

A2A4 
= 5 cm.

A4A5 
= 3 cm.

A4A6
= 7 cm.

Nẹp cổ 
= 4 cm.
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Vòng cổ chừa 0.5cm.

Vai chừa 1cm.

Vòng nách thân chừa 0.7cm.

Đường sườn thân chừa 1cm.
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Bài tập luyện tập:

Thiết kế áo nữ có bâu theo số đo của bạn, tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.
Chuẩn bị bài: thiết kế tay ngắn, tay dài tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.

Bài 7:

THIẾT KẾ CÁC KIỂU TAY ÁO
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Bài 7:

THIẾT KẾ CÁC KIỂU TAY ÁO

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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TAY PHỒNG:

Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:


Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm.
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Tay phồng đứng:


Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau:

AA2    =   BB1 =  4cm.

A2A3  
=   2cm.

LL1 = Giảm sườn tay 2cm.
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Tay phồng nằm:

Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau:

AA2  
=  BB1 =  2cm.

A2A3 
=   4cm.

LL1 = Giảm sườn tay 2cm.
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Tay phồng tròn:
Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau:
AA2  =  BB1 =  4cm.

A2A3  =   4cm.

LL1 = Giảm sườn tay 2cm.
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TAY CÁNH HỒNG:

Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:


Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm.
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Tay áo:


Từ rập tay áo phồng điều chỉnh lại như sau.

AA1  =   6cm.

BB1  =   6cm.

Giảm cửa tay 2cm.
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TAY CÁNH TIÊN:

Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:

Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm.
Kiểu 1:
AB = 1/2 Vòng nách trên thân áo+ 8cm.

AC =   6cm.

Nối BC(đánh cong 1cm.

Cạnh AB ráp vào vòng nách thân.
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Kiểu 2:
AB = 1/2 Vòng nách trên thân áo + 8cm.

AA’  =  4cm.

A’C  =  6cm.

Nối A’B ( đánh cong 1 cm.

 Nối BC  ( đánh cong tùy ý cho hợp lý.
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TAY LOA RŨ DÀI:
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TAY LỠ:
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Từ tay căn bản, điều chỉnh lại.
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
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Bài tập luyện tập:

Thiết kế tay áo phù hợp cho bài áo có cổ hay áo có bâu, tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.  

Bài 8:

THIẾT KẾ ÁO BLOUSE
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Bài 8:

THIẾT KẾ ÁO BLOUSE

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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CÁCH VẼ:

THÂN TRƯỚC:  

Giống áo nữ có pince eo, pince ngực, bâu dalton, thay đổi phần eo và mông :

AE 
: Hạ eo trước
= số đo hạ eo trước - 2 cm

EE1 
: Ngang eo 
= ¼ Eo + 2 cm pince + 2 cm cử động 

BM 
: Ngang mông 
= ¼ Mông + 2 ( 3 cm

Ngang lai 
= Ngang mông +3>5cm.

Giảm sườn 
= 1 cm.

THÂN SAU:   

Xếp 2 biên trùng nhau, từ biên đo vào 4 cm làm nẹp. Biên quay về phía người cắt, vẽ cổ nằm ở tay phải, lai nằm ở tay trái, thiết kế giống áo nữ căn bản có pince bâu danton, thay đổi phần eo và mông: 

AE 
: Hạ eo sau
= số đo hạ eo sau + 2cm.

EE1 
: Ngang eo 
= ¼ Eo + 2cm pince. 

BM 
: Ngang mông 
= ¼ Mông + 2 ( 3cm.

Giảm sườn 
= 1cm.
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BÂU DALTON:

Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:
Vẽ lại thân áo căn bản.

A1A3 
= 1.5cm.

A2A4 
= 3.5cm.

DD’
= 2cm.

Nối A4D’ (có thể đánh cong 0.5 cm).


Nẹp ve:
Vẽ lại theo vòng cổ áo. 

A3A5 

= 4cm.
Dn 

= 3cm.
nn1 = nn2
= 3cm.
Nối an1 ( đánh cong 1cm.
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TAY ÁO : 
- Thiết kế tay áo căn bản.

- Điều chỉnh tay căn bản thành tay levé.
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Bâu áo:

Giống bâu dalton.

AB 
: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ trên thân áo – đầu ve (A2A4=3.5cm).

AC
: To bản bâu 
= 6cm.

BB1
= 1cm.

DD1
= 0.5 cm. 
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D1D2 
= 1 cm.
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Nẹp ve:
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Đặt thân trước lên vẽ lại vòng cổ và ve áo, lấy thêm ra 3 ( 4cm
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Nẹp miệng túi: 

Vẽ theo miệng túi.
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Pass eo:
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Vòng cổ cắt chừa đường may 0.5cm.

Vòng nách thân, nách tay cắt chừa đường may 0.7cm.

Đường sóng lưng thân sau chừa đường may 3cm.
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Các đường còn lại cắt chừa đều 1cm.
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Bài tập luyện tập:

Thiết kế áo blouse nữ.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm.

Dài áo 
: 64 cm.

Hạ eo 
: 35 cm.

Dài tay 
:
* Ngắn 
= 24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	Vòng cổ 
: 36 cm.

Vòng nách 
: 36 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

Vòng eo 
: 64 cm.

Vòng mông 
: 90 cm.

Chéo ngực 
: 17 cm.

Dang ngực
: 17 cm.


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 9:

BLOCK ÁO
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Bài 9:

BLOCK ÁO

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
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ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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BLOCK ÁO + VÁY CĂN BẢN:
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CÁC DẠNG ĐƯỜNG NÉT TRÊN THÂN ÁO NỮ:
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Bài tập luyện tập:

Có bao nhiêu dạng block áo nữ?

Tương ứng với từng dạng, hãy trình bày phương pháp thiết kế.

Bài 10:

THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN



Bài 10:

THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



CÁCH VẼ:
THÂN SAU: 

Xếp hai biên trùng nhau ( từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp ( đường biên quay về phía người cắt, vẽ lưng phía tay phải, vẽ lai phía tay trái.

	AB 
: Dài váy 
= số đo.

AC 
: Ngang eo 
= ¼ eo + 2cm.

CC1 
: 0.5cm

AM
: Hạ mông 
= 2/10 M + 1cm.

MD
: Ngang mông = ¼ M + 1 cm.
	Vẽ plis 
: O là trung điểm AC

Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.

OO1 
= 10cm.

BL 
: Ngang lai = Ngang mông.

LL1 Giảm sườn = 1 cm.


THÂN TRƯỚC:    

Từ mép vải đo vào  ¼ M + 1.5 cm đường may ( xếp đôi vải ( sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt, vẽ lưng phía tay phải, vẽ lai phía tay trái ( đặt thân sau lên sang dấu chiều dài váy, ngang lưng, ngang mông, ngang lai.

	AA1 
: Giảm TT 
= 0.7 cm.

AC 
: Ngang eo 
= ¼ eo + 2cm.

CC1 
: 0.5cm

AM
: Hạ mông 
= 2/10 M + 1cm.

MD
: Ngang mông = ¼ M. 
	Vẽ plis 
: O là trung điểm AC.

Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.

OI 
= 10cm.

BL 
: Ngang lai = Ngang mông.

      LL1 = Giảm sườn = 1 cm.
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NẸP LƯNG LIỀN:



QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:  

Lai chừa đường may 3cm.

Các đường còn lại chừa đường may đều 1cm.



Bài tập luyện tập:

Thiết kế váy căn bản lưng liền, tỉ lệ 1:1 theo số đo của em trên giấy rập cứng.
Chuẩn bị bài: thiết kế thân trước váy căn bản, tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.

Bài 11:

THIẾT KẾ CÁC DẠNG VÁY




Bài 11:

THIẾT KẾ CÁC DẠNG VÁY

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:


VÁY CHỮ A :

Giống váy căn bản nhưng ngang lai rộng ra : BL’ = Ngang mông + 3(5.
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VÁY TÚM:
Giống váy căn bản nhưng ngang lai nhỏ hơn: BL’ = Ngang mông – 1.5cm.
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VÁY TẦNG:
Sử dụng rập giấy để cắt.

Chia tầng : 

Vẽ lại váy căn bản.

Chia chiều dài váy thành 3 phần bằng nhau.

Tầng 1 giữ nguyên.

Mỗi tầng dưới + 15(20cm để rút dún. 


VÁY TÁM MẢNH:
	AB = 1/8 vòng eo (vòng mông nếu may luồn thun)

O là trung điểm AB

OP :  Dài váy = số đo

OM : Hạ mông = 2/10 M + 1
	M1M2  = 1/8 (Vòng mông + 1 cm)

Kéo dài BM2, AM1 ( cắt Ngang lai tại C, D

PC = PD

BC = AD
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VÁY ĐUÔI CÁ:

Vẽ lại thân trước – thân sau váy căn bản có số đo hạ gối.
	AB 
: Dài váy 
= số đo = 70 cm.

AG 
: Hạ gối 

= số đo = 45 cm.

AC   : Ngang eo  = ¼ eo + 2cm(pince).

DM : Ngang mông = ¼ M.

	GG1 
: Ngang gối = MD – 2 cm.
BL 
: Ngang lai 
= Ngang mông + 3cm.
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
Lai chừa đường may 3cm.

Các đường còn lại chừa đường may 1cm.












Bài tập luyện tập:

Thiết kế các kiểu váy, tỉ lệ 1:1 mà em thích trên giấy rập cứng. 

Chuẩn bị bài: xem lại bài áo nữ căn bản.

Bài 12:

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN – THÂN RỜI





Bài 12:

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN – THÂN RỜI

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN:
12.3.1 Thân trước:
Từ biên vải đo vào 3 cm làm nẹp , 1.5 cm làm khuy nút , từ đầu vai tay đo xuống 1.5 cm chừa đường may , biên quay về phía người cắt . 

AB 
: dài áo 
= 
Sđ – 2 cm chồm vai


AA1 : Vào cổ trước 
= 
1/6 cổ


AA2 : Hạ cổ 
= 
1/6 cổ


AC 
: Ngang vai 
= 
1/2 Vai – 0.5 cm

CC1 
: Hạ vai 
= 
1/10 Vai

C1D1: Hạ nách 
= 
½ Vòng nách – 2 cm

DD2  : Ngang ngực 
= 
¼ Ngực + 2 cm


AE 
: Hạ eo 
= 
Sđ – 2 cm

E2E1 

= 
2 cm

BM 
: Ngang lai 
= 
¼ Mông + 2cm + 1/10 Mông

BB1 
: Sa vạt 
= 
2 cm 

MM1: Giảm sườn 
=
1 cm


12.3.2 Thân sau:

Từ mép vải đo vào ¼ mông + 3 cm + 1/10 mông + 1.5 cm ( chừa đường may ) ( xếp đôi vải, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt 

A’B ‘
: Dài áo 
= 
Sđ + 2 cm

A’A1’ 
: Vào cổ sau 
= 
1/6 Cổ

A’A2’
: Hạ cổ 
= 
1/10 Cổ

A’C ‘
: Ngang vai 
= 
½ Vai + 0.5 cm

C’C1’ 
: Hạ vai 
= 
1/10 Vai

C1’D1’ 
: Hạ nách 
= 
½ Vòng nách + 2 cm

D’D2’ 
: Ngang ngực 
= 
¼ Ngực + 2 cm


A’E ‘
: Hạ eo 

= 
Sđ + 2 cm

E1E2’
 
= 
2 cm

B’M’ 
: Ngang lai 
= 
¼ Mông + 2 cm  + 1/10 Mông

M’M1’
: Giảm sườn 
= 
1 cm
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ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN RỜI:

12.4.1 Áo đầm bé gái có đường ráp ngang ngực:

Gioáng áo đầm căn bản ( cắt rời thân ( cách đường ngang ngực 3 cm, giảm thân trên về phía sườn 0.5 cm



12.4.2 Áo đầm bé gái có đường ráp ngang eo:
Giống áo đầm căn bản ( cắt rời thân tại ngang eo( giảm thân trên về phía sườn 0.5 cm



QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Vòng cổ chừa đường may 0.5cm.

Vòng nách thân cổ chừa đường may 0.7cm.

Các đường còn lại chừa đường may 1cm.





Bài tập luyện tập:

Thiết kế áo đầm bé gái thân liền? 

Thiết kế áo đầm bé gái có đường ráp ngang ngực, không tay?

Thiết kế áo đầm bé gái có đường ráp ngang eo, không tay?

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.
Với ni mẫu như sau : 

	Ngang vai 
: 24 cm

Dài áo 
: 42 cm

Hạ eo 
: 22 cm

Dài tay 
: 14 cm

Rộng tay 
: 20 cm

Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.
Với ni mẫu tự chọn.
	Vòng cổ 
: 24 cm

Vòng nách 
: 25 cm

Vòng ngực 
: 54 cm

Vòng eo 
: 52 cm

Vòng mông 
: 56 cm


Bài 13:

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM CĂN BẢN



Bài 13:

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM CĂN BẢN

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



CÁCH VẼ:

THÂN TRƯỚC:

Từ biên đo vào ¼ Mông + 7 cm + 1.5 cm chừa đường may ( Xếp đôi vải, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt 

AB 
: Dài áo 
= số đo - 2 cm chồm vai

AA1 
: Vào cổ 
= 1/6 Cổ-0.5cm
AA2
: Hạ cổ 
= 1/6 Cổ+0.5cm

AC 
: Ngang vai 
= ½ Vai - 0.5 cm.

CC1 
: Hạ vai 
= 4 cm

C1D1 
: Hạ nách 
= ½ Vòng nách - 2 cm.

DD2 
: Ngang ngực 
= ¼ Ngực + 2 cm.

AE 
: Hạ eo trước
= Số đo hạ eo trước - 2 cm.




= (Số đo hạ eo sau – 2 ( 3 cm)

EE1 
: Ngang eo 
= ¼ Eo + 2 cm cử động + 2 cm pince.

EF

: Hạ mông 
= 2/10 Mông + 1 cm.

FF1 
: Ngang mông 
= ¼ Mông + 1 cm.

BM
: Ngang lai
= Ngang mông (hoặc + 3 ( 5) 

BB1
: Sa vạt
= 2 cm.

MM1
: Giảm sườn 
= 1 cm.

THÂN SAU:

Từ mép vải đo vào 3 cm làm nẹp, từ đầu vải đo xuống 1.5 cm chừa đường may, biên quay về phía người cắt. 

AB 
: Dài áo 
= Số đo + 2 cm Chồm vai.

AA1 
: Vào cổ sau 
= 1/6 Cổ + 1cm.
AA2 
: Hạ cổ 
= Chồm vai + 1 cm.
AC 
: Ngang vai 
= ½ Vai + 0.5 cm.

CC1 
: Hạ vai 

= 4 cm.

DD2
: Hạ nách 

= ½ Vòng nách + 2 cm.

NN1 
: Ngang ngực 
= ¼ Ngực.

AE 
: Hạ eo sau
= số đo hạ eo sau + 2 cm.

EE1 
: Ngang eo 
= ¼ Eo + 2 cm pince + 1 cm.

EF

: Hạ mông 
= 2/10 Mông + 1 cm.

FF1 
: Ngang mông 
= ¼ Mông + 1cm. 

BM
: Ngang lai
= Ngang mông (hoặc + 3 ( 5)

MM1
: Giảm sườn  
= 1 cm.
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TAY ÁO:

Giống tay áo căn bản
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ÁO ĐẦM CÓ ĐƯỜNG RÁP CHÂN NGỰC:
Giống áo đầm nữ căn bản ( cắt rời thân cách đường ngang ngực 5 cm, giảm thân trên 0.5 cm về phía sườn.



ÁO ĐẦM CÓ ĐƯỜNG RÁP NGANG EO:
Giống áo đầm nữ căn bản ( cắt rời thân tại ngang eo, giảm thân trên 0.5 cm về phía sườn. 


QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Lai chừa đường may 3cm.

Vòng nách tay chừa đường may 0.7cm.

Vòng cổ chừa đường may 0.5cm.

Các đường còn lại chừa đường may đều 1cm.


Bài tập luyện tập:

Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản ?

Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản có đường ráp ngang ngực ?

Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản đường ráp ngang eo?

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm

Dài áo 
: 64 cm

Hạ eo 
: 38 cm

Dài tay 
:
* Ngắn 
=  24 cm



* Dài 
=  48 cm

Bắp tay 
: 
26 cm ( tay ngắn )

Nắm tay
: 24 cm ( tay dài )


	Vòng cổ 
: 32 cm

Vòng nách 
: 36 cm

Vòng ngực 
: 84 cm

Vòng eo 
: 64 cm

Vòng mông 
: 88 cm

Chéo ngực 
: 19 cm

Dang ngực
: 18 cm


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 14

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM TÁM MẢNH



Bài 14

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM TÁM MẢNH

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm áo đầm tám mảnh.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm áo đầm tám mảnh.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



CÁCH VẼ:
THÂN TRƯỚC:    
Vẽ lại TT đầm căn bản có pince ngực và pince eo trên giấy nhưng khác như sau:

BM : Ngang lai = ngang mông (hoặc + 3(5 cm).

Rã thân áo : sử dụng rập giấy.

M2M3 = M2M4 = 8 ( 10 cm. 

Nối lần lượt M3 & M4 với G3(Thân trước)

THÂN SAU: 
Sử dụng rập giấy vẽ lại TS đầm căn bản nhưng khác như sau 

BM : Ngang lai = ngang mông (hoặc + 3(5 cm).

Rã thân áo : sử dụng rập giấy.

M2M3 = M2M4 = 8 ( 10 cm. 

Nối lần lượt M3 & M4 với G2(Thân sau)
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
Sườn hông, sườn ống cắt chừa đường may 1.5 cm, lưng và vòng đáy chưà 1 cm. Vòng đáy thân sau ở trên lưng chừa 3 cm, vòng cong đáy chừa 1 cm, lai 4 cm.
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Bài tập luyện tập:

Thiết kế áo đầm tám mảnh.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:  

	Ngang vai 
: 36 cm

Dài áo 
: 64 cm

Hạ eo 
: 38 cm

Dài tay 
:
* Ngắn 
=  24 cm



* Dài 
=  48 cm

Bắp tay 
: 
26 cm ( tay ngắn )

Nắm tay
: 24 cm ( tay dài )


	Vòng cổ 
: 32 cm

Vòng nách 
: 36 cm

Vòng ngực 
: 84 cm

Vòng eo 
: 64 cm

Vòng mông 
: 88 cm

Chéo ngực 
: 19 cm

Dang ngực
: 18 cm


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 15

THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ CĂN BẢN





Bài 15

THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ CĂN BẢN

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm quần âu nữ.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm quần âu nữ.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm quần âu nữ theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG


CÁCH VẼ:

Thân trước:

Xếp 2 biên vải trùng nhau, biên ở tay phải người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ : 
AB 
: Dài quần 
= số đo.

AC 
: Hạ đáy 
= ¼ M + 4 cm.

CD 
: Ngang đáy 
= ¼ M + 4 cm.

I là trung điểm CD.

AO 
= CI.

OI là đường chính trung của quần.

DD1 
: Vào đáy 
= 3 cm.

D1E ( CD.

EE1 
= 1 cm.

E1A1 
: Ngang lưng 
= ¼ eo .

CN 
: Hạ đùi 
= 10 cm.

N1N2 
: Ngang đùi 
= Ngang đáy – 4 cm.

AG 
: Hạ gối 
= số đo (hoặc = ½ Dài quần).

G1G2 
: Ngang gối 
= Ngang đáy – 8 cm.

B1B2 
: Ngang lai 
= Rộng ống – 2 cm.

Vẽ đường sườn : 

Chia AC thành 3 đoạn bằng nhau( Nối A1 và vẽ cong đoạn 2/3 phía trên và ra 0.5 cm.

M1C 
= 1/3 AC.

M1M2  = Ngang mông = 1/4 Mông + 0.5cm.

Lai 
= 4 cm.

Từ A đo xuống 3 cm chừa lưng (=to bản lưng).

Thân sau:

Đặt thân trước lên phần vải còn lại và lấy dấu đường ngang lưng, ngang mông, ngang đáy, ngang lai và bắt đầu vẽ : 

ab 
: Dài quần 
= Dài quần thân trước = Sđ.

ac 
: Hạ đáy sau
= Hạ đáy trước + 1 cm. 

cd 
: Ngang đáy sau 
= Ngang đáy trước + 7 cm.

dd1 
: Vào đáy 
= 1/10 M + 1 cm.

m1m2  : Ngang mông 
= ¼ M + 0.5 cm cử động.

ee1 
: Xuyên đáy 
= 4 cm.

e1e2 
: Dong lưng thân sau 
= 1 cm.

e1a1 
: Ngang eo 
= ¼ Eo + 3 cm(pince)

Vẽ plis : 

OO1 
= 10 cm.

O là điểm giữa, đo ra 1.5 cm và nối với O1.
Lai 
= 4 cm.

Từ A đo xuống 3 cm chừa lưng (= to bản lưng).



Bragette:

Baguette chiếc:

AB = 18 cm.

AC = 3 cm.

 Baguette đôi: 

AB = 18 cm.

AC = 3 cm.

BD = 2 cm.


Lưng:
- AB  
=  1/ 2 Eo trước 
= ¼ Sđ vòng eo.

- BC  
=  1/ 2 Eo sau
= ¼ Sđ vòng eo.

- AA1
=  Đầu lưng 
= 3 cm.

- A1A2 : To bản lưng
= 3 cm.

- CC1=C1C2= 3cm

- Nối BC1 và đánh cong 0.5cm.

- C2D1= C1D: Phần trừ hao
   
= 4 cm.

- DD1: 3 cm.





QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Lai chừa đường may 4cm.

Vòng đáy thân trước về phía lưng chừa đường may 1.5cm.

Vòng đáy thân sau về phía lưng chừa đường may 3cm.

Các đường còn lại chừa đường may đều 1cm.




Bài tập luyện tập:

Thiết kế quần âu nữ căn bản.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:  

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 16

THIẾT KẾ CÁC DẠNG TÚI QUẦN ÂU NỮ 



Bài 16

THIẾT KẾ CÁC DẠNG TÚI QUẦN ÂU NỮ 

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG




TÚI THẲNG:




+  Vị trí túi :



+   Đáp túi :
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+   Lót túi :
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TÚI XÉO:

+  Vị trí túi




+   Đáp túi


   


+  Nẹp túi :




+  Lót túi :



TÚI HÀM ẾCH:

+  Vị trí túi




+   Đáp túi



   


+  Nẹp túi :




+  Lót túi :




TÚI SAU:

+  Vị trí túi




+   Đáp túi





+  Túi mổ:








+  Lót túi:


- Túi mổ một viền
[image: image50.jpg]
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QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Chừa đường may xung quanh đều 1cm.











Bài tập luyện tập:

Thiết kế thân trước quần tây nữ túi thẳng, thân sau túi mổ 2 viền.

Thiết kế thân trước quần tây nữ túi xéo, thân sau túi mổ 1 viền.

 Thiết kế thân trước quần tây nữ túi hàm ếch .

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 17

THIẾT KẾ QUẦN JEAN NỮ 



Bài 17

THIẾT KẾ QUẦN JEAN NỮ 

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG


CÁCH VẼ:

Giống quần âu nữ căn bản nhưng vẽ trên giấy, sau đó chỉnh sửa rã decoup.
Decoup thân sau:
a’a” = 4 cm.

e’e” = 7 cm.


Túi hàm ếch:
Vị trí miệng túi:  
ab : Miệng túi  = 12 cm.

ac = 6 cm.

bd = 4 cm.

( đánh cong góc tại d.

Nẹp miệng túi: 

Vẽ theo miệng túi = 2.5 cm.

Đáp túi : 


Vẽ theo thân quần.

ab = miệng túi + 2 cm.

ac = 9 cm.

bd = 7cm.

( đánh cong góc tại d.

Lót túi: 

Ngang 16 cm x Dài 18(20 cm.



Túi sau:
AB : Miệng túi  = 14 cm.

OA = OB.

OP = 15.5 cm.

CD = 12 cm.


QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Lai chừa đường may 2cm.

Vòng đáy thân trước về phía lưng chừa đường may 1.5cm.

Vòng đáy thân sau về phía lưng chừa đường may 3cm.

Các đường còn lại chừa đường may đều 1cm.

Bài tập luyện tập:

Thiết kế quần jean nữ túi hàm ếch.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 18

THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ XẾP PLIS 



Bài 18

THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ XẾP PLIS 

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



CÁCH VẼ:
THÂN TRƯỚC: 

Xếp 2 biên vải trùng nhau, biên ở tay phải người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ: 
AB 
: Dài quần 
= số đo.

AC 
: Hạ đáy 
= ¼ M + 5 cm.

CD 
: Ngang đáy 
= ¼ M + 5 cm.

I là trung điểm CD.

AO 
= CI.

OI là đường chính trung của quần.

DD1 
: Vào đáy 
= 3 cm.

M1M2 
: Ngang mông 
= ¼ Mông + 0,5 cử động.

EE1 
= 1 cm.

A1E1 
: Ngang lưng 
= ¼ Eo + 4 cm (xếp plis).

CN 
: Hạ đùi 
= 10 cm.

N1N2 
: Ngang đùi 
= Ngang đáy – 4 cm.

AG 
: Hạ gối 
= Số đo hạ gối = ½ Dài quần.

G1G2 
: Ngang gối 
= Ngang đùi – 4 cm.

B1B2 
: Ngang lai 
= Rộng ống – 2 cm.

Vẽ đường sườn : 

Chia A1D thành 3 đoạn ( Nối A1 và vẽ cong đoạn 1/3 phía trên và ra 0.5 cm.

D1D 
: Giảm sườn hông thân trước = 0.7 cm.

Lai 
= 4 cm.

Từ A đo xuống 2 cm chừa lưng (= to bản lưng).

Vẽ plis thân trước : 

Plis thứ nhất : OO1 
= 3 cm.

Plis thứ hai : O2O3 
= 2 cm.

THÂN SAU:

Đặt thân trước lên phần vải còn lại và lấy dấu đường ngang lưng, ngang mông, ngang đáy, ngang lai và bắt đầu vẽ: 

ab 
: Dài quần 
= Thân trước.

ac 
: Hạ đáy 
= Hạ đáy trước + 1 cm.

cd 
: Ngang đáy sau 
= Ngang đáy trước + 7 cm.

dd1 
: Vào đáy 
= 1/10 Mông + 1 cm.

m1m2 
: Ngang mông 
= ¼ Mông + 0,5 cử động.

ee1 
: Xuyên đáy 
= 4 cm.

e1e2 
: Dong lưng thân sau 
= 1 cm.

e1a2 
: Ngang eo 
= ¼ Eo + 3 cm.

Vẽ plis : 

OO1 
= 10 cm.

O là điểm giữa, đo ra 1(1.5 cm và nối với O1.
Lai 
= 4 cm.

Từ A đo xuống 2 cm chừa lưng (=to bản lưng).
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LƯNG:

Giống quần âu nữ căn bản.
BRAGETTE:   
Giống quần âu nữ căn bản.
TÚI XÉO:

[image: image54.jpg]'
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 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

Lai chừa đường may 4cm.

Vòng đáy thân trước về phía lưng chừa đường may 1.5cm.

Vòng đáy thân sau về phía lưng chừa đường may 3cm.

Các đường còn lại chừa đường may đều 1cm.



Bài tập luyện tập:

Thiết kế quần âu nữ  xếp plis.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:  

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài 2:
Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince eo 3cm tỉ lệ 1:5 trên giấy A4 theo ni mẫu sau:

	Ngang vai 
: 36 cm.

Dài áo 
: 64 cm.

Hạ eo 
: 35 cm.

Dài tay 
:
* Ngắn 
= 24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	Vòng cổ 
: 36 cm.

Vòng nách 
: 36 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

Vòng eo 
: 64 cm.

Vòng mông 
: 90 cm.

Chéo ngực 
: 17 cm.

Dang ngực
: 17 cm.


Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince eo 3cm tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng theo số đo của bản thân.
Chuẩn bị bài: tìm ra điểm khác nhau giữa thân trước của bài 1 so với thân trước bài 2 có gì khác nhau.
Bài 3:
Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince ngực, pince eo 3cm tỉ lệ 1:5 trên giấy A4 với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm.

Dài áo 
: 64 cm.

Hạ eo 
: 35 cm.

Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	Vòng cổ 
: 36 cm.

Vòng nách 
: 36 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

Vòng eo 
: 64 cm.

Vòng mông 
: 90 cm.

Chéo ngực 
: 17 cm.

Dang ngực
: 17 cm.


Chuẩn bị bài: Thiết kế thân trước (3 cái) áo nữ căn bản có pince ngực, pince eo 3cm tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng + chẩu bị băng keo.
Bài 4:
Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ có decoupe vai, decoupe nách thể hiện bằng giấy thủ công tỉ lệ 1:5 với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm.

Dài áo 
: 64 cm.

Hạ eo 
: 35 cm.

Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	Vòng cổ 
: 36 cm.

Vòng nách 
: 36 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

Vòng eo 
: 64 cm.

Vòng mông 
: 90 cm.

Chéo ngực 
: 17 cm.

Dang ngực
: 17 cm.


Chuẩn bị bài: Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản  với tỉ lệ 1:5 và tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.
Bài 5:
Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có cổ, đô tự chọn theo số đo của bạn tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Chuẩn bị bài: thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản (3 bộ) tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.
Bài 6:
Thiết kế áo nữ có bâu theo số đo của bạn, tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.
Chuẩn bị bài: thiết kế tay ngắn, tay dài tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.

Bài 7:
Thiết kế tay áo phù hợp cho bài áo có cổ hay áo có bâu, tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.  
Bài 8:
Thiết kế áo blouse nữ.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm.

Dài áo 
: 64 cm.

Hạ eo 
: 35 cm.

Dài tay 
:
* Ngắn 
= 24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	Vòng cổ 
: 36 cm.

Vòng nách 
: 36 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

Vòng eo 
: 64 cm.

Vòng mông 
: 90 cm.

Chéo ngực 
: 17 cm.

Dang ngực
: 17 cm.


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 9:
Có bao nhiêu dạng block áo nữ?

Tương ứng với từng dạng, hãy trình bày phương pháp thiết kế.

Bài 10:

Thiết kế váy căn bản lưng liền, tỉ lệ 1:1 theo số đo của em trên giấy rập cứng.
Chuẩn bị bài: thiết kế thân trước váy căn bản, tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.

Bài 11:
Thiết kế các kiểu váy, tỉ lệ 1:1 mà em thích trên giấy rập cứng. 

Chuẩn bị bài: xem lại bài áo nữ căn bản.

Bài 12:
Thiết kế áo đầm bé gái thân liền? 

Thiết kế áo đầm bé gái có đường ráp ngang ngực, không tay?

Thiết kế áo đầm bé gái có đường ráp ngang eo, không tay?

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.
Với ni mẫu như sau : 

	Ngang vai 
: 24 cm

Dài áo 
: 42 cm

Hạ eo 
: 22 cm

Dài tay 
: 14 cm

Rộng tay 
: 20 cm

Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.
Với ni mẫu tự chọn.
	Vòng cổ 
: 24 cm

Vòng nách 
: 25 cm

Vòng ngực 
: 54 cm

Vòng eo 
: 52 cm

Vòng mông 
: 56 cm


Bài 13:
Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản ?

Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản có đường ráp ngang ngực ?

Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản đường ráp ngang eo?

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm

Dài áo 
: 64 cm

Hạ eo 
: 38 cm

Dài tay 
:
* Ngắn 
=  24 cm



* Dài 
=  48 cm

Bắp tay 
: 
26 cm ( tay ngắn )

Nắm tay
: 24 cm ( tay dài )


	Vòng cổ 
: 32 cm

Vòng nách 
: 36 cm

Vòng ngực 
: 84 cm

Vòng eo 
: 64 cm

Vòng mông 
: 88 cm

Chéo ngực 
: 19 cm

Dang ngực
: 18 cm


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 14:
Thiết kế áo đầm tám mảnh.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:  

	Ngang vai 
: 36 cm

Dài áo 
: 64 cm

Hạ eo 
: 38 cm

Dài tay 
:
* Ngắn 
=  24 cm



* Dài 
=  48 cm

Bắp tay 
: 
26 cm ( tay ngắn )

Nắm tay
: 24 cm ( tay dài )


	Vòng cổ 
: 32 cm

Vòng nách 
: 36 cm

Vòng ngực 
: 84 cm

Vòng eo 
: 64 cm

Vòng mông 
: 88 cm

Chéo ngực 
: 19 cm

Dang ngực
: 18 cm


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.


Bài 15:

Thiết kế quần âu nữ căn bản.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:  

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 16:
Thiết kế thân trước quần tây nữ túi thẳng, thân sau túi mổ 2 viền.

Thiết kế thân trước quần tây nữ túi xéo, thân sau túi mổ 1 viền.

Thiết kế thân trước quần tây nữ túi hàm ếch .

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 17:
Thiết kế quần jean nữ túi hàm ếch.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

Bài 18:
Thiết kế quần âu nữ  xếp plis.

Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:  

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.
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Hình 1.1 Hình mẫu minh họa





Hình 2.1 Hình mẫu minh họa





Hình 2.2 Hình dáng sản phẩm
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Hình 2.6 Qui cách chừa đường may 





Hình 3.1 Hình mẫu minh họa





Hình 3.1 Hình mẫu minh họa





Hình 3.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 3.3 Thân trước áo có pince ngực
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Hình 4.3 Aó có decoupe vai
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Hình 4.4 Aó có decoupe nách





Hình 4.5 Qui cách chừa đường may





Hình 5.1 Hình mẫu minh họa





Hình 5.2 Hình dáng sản phẩm
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Hình 6.1 Hình mẫu minh họa
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Hình 6.4 Bâu lá sen đứng





Hình 6.5 Bâu lá sen nằm
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Hình 6.20 Qui cách chừa đường may bâu lãnh tụ
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Hình 7.1 Hình mẫu minh họa
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Hình 7.7 Tay cánh tiên kiểu 1
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Hình 7.9 Qui cách chừa đường may tay phồng tròn 
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Hình 7.10 Qui cách chừa đường may tay cánh hồng 
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Hình 7.12 Qui cách chừa đường may tay loa rũ 
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Hình 7.13 Qui cách chừa đường may tay lỡ
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Hình 8.10 Qui cách chừa đường may





Hình 9.1 Hình mẫu minh họa





Hình 9.2 Hình dáng sản phẩm
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Hình 9.10 Áo có pince ngực, pince eo
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Hình 10.1 Hình mẫu minh họa





Hình 10.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 10.3 Thân trước, thân sau





Hình 10.4 Nẹp lưng liền





Hình 10.5 Qui cách chừa đường may











Hình 11.1 Hình mẫu minh họa





Hình 11.2 Hình dáng sản phẩm
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Hình 11.8 Qui cách chừa đường may váy chữ A
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Hình 12.1 Hình mẫu minh họa
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Hình 15.1 Hình mẫu minh họa
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Hình 15.3 Thân trước, thân sau
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Hình 15.6 Qui cách chừa đường may
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Hình 16.5 Vị trí túi, đáp túi
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Hình 16.6 Nẹp túi, lót túi
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Hình 16.7 Vị trí túi, đáp túi
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Hình 16.8 Nẹp túi, lót túi
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Hình 16.9 Vị trí túi, đáp túi
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Hình 16.10 Túi mổ, cơi túi, lót túi
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Hình 16.11 Qui cách chừa đường may túi thẳng
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Hình 16.12 Qui cách chừa đường may túi xéo
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Hình 16.13 Qui cách chừa đường may túi hàm ếch
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Hình 16.14 Qui cách chừa đường may túi mổ 1 viền
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Hình 16.15 Qui cách chừa đường may túi mổ 2 viền
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Hình 17.5 Qui cách chừa đường may





Hình 18.1 Hình mẫu minh họa





Hình 18.2 Hình dáng sản phẩm
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Hình 18.3 Thân trước, thân sau
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