TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN: CƠ SỞ CƠ KHÍ
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
Sinh viên thực hiện:	
1/………………………………………….. MSSV:………………….
2/………………………………………….. MSSV ……………….... 
3/………………………………………….. MSSV ……………….... 
Lớp……………………………………………………………………………………
Giáo viên hướng dẫn: ……………………………………………………………….
ĐỀ 7: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI
	

	Hệ thống dẫn động băng tải gồm:
1- Động cơ điện 3 pha không đồng bộ
2- Bộ truyền đai
3- Hộp giảm bánh răng trụ 2 cấp
4- Khớp nối
5-  Xích tải



Số liệu thiết kế: 
Lực vòng trên xích tải:  4500	N	Vận tốc xích tải: 1,1m/s
Số răng đĩa xích tải dẫn: 9 răng 	Bước xích tải: 110mm 
Thời gian phục vụ: 6 năm
Hệ thống quay một chiều, làm việc 2 ca, tải va đập nhẹ,  đai thang.
(1 năm làm việc 300 ngày, 1ca làm việc 8 giờ)
Chế độ tải: T1 = T ;  t1=50 giây; T2  =0,79T ; t2=15 giây
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YÊU CẦU  
01 thuyết minh, 01 bản vẽ lắp A0; 01 bản vẽ chi tiết; bản vẽ 3D hộp giảm tốc
NỘI DUNG THUYẾT MINH 
1. Xác định công suất động cơ và phân bố tỉ số truyền cho hệ thống truyền động.
2. Tính toán thiết kế các chi tiết  máy:
a.  Tính toán các bộ truyền ngoài (xích, đai).
b.  Tính các bộ truyền trong hộp giảm tốc (bánh răng).
c.  Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên các bộ truyền và tính giá trị các lực
d.  Tính toán thiết kế trục và then.
e.  Chọn ổ lăn và nối trục.
f.  Chọn thân máy, bu lông và các chi tiết phụ khác.
3. Chọn dung sai lắp ghép.
4. Tài liệu tham khảo.
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