                 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG VPN

I. CÀI ĐẶT

1. Chuẩn bị:


Phần mềm VPN Client: 
· Bản dành cho hệ điều hành 32 bit: Giải nén file vpnclient-win-msi-5.0.02.0090-k9.rar và chạy file vpnclient_setup.msi
· Bản dành cho hệ điều hành 64 bit: vpnclient-forwindow-64bit.exe

Tải phần mềm này tại địa chỉ: “http://citynoc.qtsc.com.vn/guide.rar”.
2. Cài đặt:

· Step 1: Thực thi file: 
· vpnclient-win-msi-5.0.02.0090-k9.rar và chạy file vpnclient_setup.msi đối với hệ điều hành 32bit.
· vpnclient-forwindow-64bit.exe trong thư mục vừa giải nén đối với hệ điều hành 64bit.
[image: image1.emf]
· Step 2: Click Next để tiếp tục
[image: image2.emf]
· Step 3: Chọn chấp nhận bản quyền “I accept the license agreement”, click Next để

tiếp tục 

[image: image3.emf]
· Step 4: chọn thư mục cài đặt VPN client (mặc định sẽ cài vào ..\Program Files), chọn

Next để tiếp tục
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· Step 5: click Next để cài đặt
[image: image5.emf]
· Step 6: đợi quá trình cài đặt, thiết lập thông số hệ thống hoàn tất
[image: image6.emf]
· Step 7: click Finish để hoàn tất quá trình cài đặt

II. CẤU HÌNH
Khai báo kết nối:

· Step 1: Mở VPN Client (trong Start Menu)
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· Hiện giao diện VPN Client
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· Step 2: Click New để tạo mới kết nối, khai báo các thông số như sau:
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· Connection Entry: QTSC
· Host: 202.78.224.37
· Tab Authencication:


Name: CBCC

Password: icthcm

Confirm Password: icthcm
· Tab Backup Servers:
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Chọn tính năng: “Enable Backup Server”


Click Add để thêm mới VPN Gateway (backup):
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 Trong ô địa chỉ: Nhập địa chỉ IP: 202.78.224.38

 Click OK (hoàn tất khai báo backup server)
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· Step 3: click Save để lưu lại các thiết lập
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· Step 4: click Connect để thực hiện kết nối VPN
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+ Username: GiaoDucDaotao@CBCC 


+ Password: ![t_|,!Q51E~"Y&

(Copy dán vào không gõ được)


+ Click OK để thực hiện đăng nhập

· Step 5: Kết nối thành công
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+ 1: Biểu tượng của kết nối thành công


+ 2: Kết nối đến tên kết nối đã mô tả ở Step 2


+ 3: Hiển thị thời gian kết nối
