Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	SL hiện có

	
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN
	

	1 
	Dụng cụ cứu thương
	Bộ
	1
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ cứu thương
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	3 
	Tủ kính có khóa bấm 
	Chiếc
	1
	
	

	4 
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	1
	
	

	5 
	Dụng cụ sơ cứu
	Bộ
	1
	
	

	6 
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	Bộ
	1
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	

	7 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	8 
	Bình chữa cháy CO2
	Chiếc
	1
	
	

	9 
	Dụng cụ chữa cháy
	Bộ
	1
	
	

	10 
	Thiết bị báo cháy
	Bộ
	1
	
	

	11 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Chiếc
	1
	
	

	12 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
	

	13 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	14 
	Quần, áo bảo hộ 
	Bộ
	1
	
	

	15 
	Mũ vải 
	Chiếc
	1
	
	

	16 
	Giày bảo hộ
	Đôi
	1
	
	

	17 
	Găng tay
	Đôi
	1
	
	

	18 
	Khẩu trang
	Chiếc
	1
	
	

	19 
	Kính bảo hộ
	Chiếc
	1
	
	

	20 
	Ủng cao su
	Đôi
	1
	
	

	
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH
	

	21 
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 
	Bộ
	2
	
	2

	1 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	2 
	Mô đun nguồn cung cấp
	Bộ
	1
	- Uvào: 220/380 VAC

- Iđm: (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được: 

(90 ÷ 400) VAC
	1

	3 
	Đồng hồ cosφ
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng
	1

	4 
	Ampe mét AC
	Chiếc
	01
	
	1

	1 
	Vôn mét AC
	Chiếc
	01
	
	1

	
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)
	Bộ
	01
	Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
	1

	22 
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều
	Bộ
	1
	
	1

	23 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	24 
	Mô đun nguồn cung cấp 
	Bộ
	1
	- Uvào = 220 VAC

- Iđm: (5 ÷ 10) A

- Điện áp ra thay đổi được:

(6 ÷ 24) VDC
	1

	25 
	Cầu  đo điện trở
	Bộ
	1
	Khoảng đo ≤ 50MΩ
	1

	26 
	Ampe mét DC 
	Chiếc
	02
	Loại thông dụng
	2

	27 
	Vôn mét DC 
	Chiếc
	02
	
	2

	28 
	Vôn mét AC
	Chiếc
	1
	
	1

	29 
	Mô đun tải 
	Bộ
	1
	Pđm ≤ 100 W
	1

	30 
	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha
	Chiếc 
	09
	Công suất ≤ 2kVA
	09

	31 
	Máy biến áp 3 pha
	Chiếc
	09
	Công suất: ≥ 0,5kVA
	09

	32 
	Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha 
	Chiếc 
	01
	Công suất: (0.37÷1)kW, cắt 1/4 stato động cơ.
	00

	33 
	Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
	Bộ
	01
	Thể hiện được cách đấu nối dây
	00


	34 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	35 
	Mô đun dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng tâm 
	Bộ
	01
	
	0

	36 
	Mô đun dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn 
	Bộ
	01
	
	0

	37 
	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha 
	Chiếc
	09
	Công suất: ≤ 1,5kW 


	09

	38 
	Động cơ 3 pha 
	Chiếc
	01
	Công suất: ≥ 1,5 kW
	1

	39 
	Động cơ một chiều 
	Chiếc
	09
	Công suất: ≥ 0,55kW
	00

	40 
	Tủ sấy
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng trên thị trường
	00

	41 
	Bàn là
	Bộ
	09
	Công suất: ≤ 1500W
	09

	42 
	Nồi cơm điện 
	Bộ
	09
	Dung tích ≥ 1,8 lít
	09

	43 
	Lò vi sóng
	Bộ
	09
	Công suất: ≥ 900W
	00

	44 
	Ổn áp
	Bộ 
	09
	- Công suất ≥ 1kVA, 

- Điện áp đầu vào: 150V ÷240V

- Điện áp đầu ra: 

220V ± 1,5 ÷ 2%
	09

	45 
	Chỉnh lưu cầu 1 pha
	Bộ
	09
	- Điện áp: ≤ 600 V

- Dòng điện: ≤ 15 A
	09

	46 
	Điện trở hãm
	Bộ
	09
	Loại có trị số phù hợp với thông số phụ tải hãm
	00

	47 
	Cuộn kháng
	Bộ
	09
	Loại có trị số phù hợp với thông số động cơ
	00

	48 
	Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ
	Bộ
	09
	Loại thông dụng trên thị trường
	00

	49 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	50 
	Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều
	Bộ
	01
	
	00

	51 
	Điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều
	Bộ
	01
	
	00

	52 
	Bộ nguồn một chiều
	Bộ
	09
	Loại có điện áp đầu ra vô cấp
	09

	53 
	Bể ngâm hóa chất
	Chiếc
	01
	- Có hệ thống đun nóng hóa chất

- Bồn rửa sạch sau khi ăn mòn.
	00

	54 
	Mô hình mạch điện chiếu sáng 
	Bộ
	01
	Thể hiện được cách đấu dây, công tăc, đèn
	01

	55 
	Mô hình mạch điện máy cắt gọt kim loại
	Bộ 
	01
	- Mạch điện máy phay

- Mạch điện máy tiện

- Mạch điện máy mài
	00

	56 
	Mô hình mạch điện hệ thống băng tải
	Bộ 
	01
	Loại băng tải thông dụng trên thị trường
	00

	57 
	Mô hình mạch điện thang máy
	Bộ 
	01
	Loại thang máy thông dụng trên thị trường
	00

	58 
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	Bộ
	18
	
	18

	59 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	60 
	Mô đun mạch chỉnh lưu
	Bộ
	01
	Nhiều mức điện áp ra một chiều 
	1

	61 
	Mô đun mạch ổn áp 
	Bộ
	01
	Ổn định dải điện áp từ ± 3VDC đến ± 30VDC
	1

	62 
	Mô đun mạch dao động cơ bản
	Bộ
	01
	Có dải tần số 16Hz đến 30Mhz
	1

	63 
	Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng transistor
	Bộ
	01
	Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000 
	1

	64 
	Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng FET
	Bộ
	01
	Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000 
	1

	65 
	Mô đun mạch ghép transistor  và hồi tiếp
	Bộ
	01
	Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000 
	1

	66 
	Mô đun mạch khuếch đại công suất trực tiếp
	Bộ
	01
	Công suất ≥ 2W
	1

	67 
	Bộ thực hành vi mạch tương tự
	Bộ 
	18
	
	18

	68 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	69 
	Mô đun nguồn
	Bộ
	01
	- Điện áp ra:

+ Một chiều đối xứng 

+ Một chiều vô cấp
	1

	70 
	Mô đun mạch ứng khuếch đại thuật toán cơ bản
	Bộ
	01
	- Bao gồm: khuếch đại đảo, khuếch đại không đảo, khuếch đại vi sai, khuếch đại cộng, trừ, nhân, chia, tích phân, vi phân, logarit

- Hệ số khuếch đại ≤ 100
	1

	71 
	Mô đun mạch dao động
	Bộ
	01
	- Mạch dao động sin

- Mạch dao động không sin
	1

	72 
	Mô đun khuếch đại âm tần
	Bộ
	01
	 Hệ số khuếch đại ≤ 50W
	1

	73 
	Bộ thực hành kỹ thuật xung số
	Bộ 
	18
	
	18

	74 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	75 
	Mô đun điều chế và phát xung
	Bộ
	01
	Tần số ≥ 500Hz
	1

	76 
	Mô đun  hàm logic cơ bản 
	Bộ
	01
	AND, OR, NOR, NOT, NAND, X-OR, X-NOR, đệm
	1

	77 
	Mô đun  trigơ Flip-Flop 
	Bộ
	01
	FF-RS, FF - JK, FF- T, FF- D, FF-MS
	1

	78 
	Mô đun mạch đếm và thanh ghi
	Bộ
	01
	Có Led đơn và led ma trận
	1

	79 
	Mô đun mạch mã hóa
	Bộ
	01
	- Mã hóa 4 sang 2

- Mã hóa 8 sang 3

- Mã hóa ưu tiên
	1

	80 
	Mô đun  mạch giải mã 
	Bộ
	01
	- Giải mã 2 sang 4

- Giải mã 3 sang 8

- Giải mã BCD sang thập phân

- Giải mã BCD sang Led 7 đoạn

- Giải mã BCD sang LCD
	1

	81 
	Mô đun mạch dồn kênh, phân kênh 
	Bộ
	01
	- Ghép 2 kênh sang 1

- Ghép 4 kênh sang 1

- Phân 1 kênh sang 2

- Phân 1 kênh sang 4
	1

	82 
	Thiết bị phòng Lab 
	Bộ
	1
	Được kết nối thành hệ thống hoàn chỉnh
	0

	83 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	84 
	Ca bin
	19
	Chiếc
	
	00

	85 
	Máy vi tính
	19
	Chiếc
	
	00

	
	Tai nghe
	19
	Chiếc
	
	00

	86 
	Đài đĩa
	1
	Chiếc
	
	00

	87 
	Bộ thực hành điện tử nâng cao
	Bộ
	18
	
	00

	88 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	89 
	Mô đun linh kiện SMD
	Bộ
	01
	- Linh kiện thụ động SMD

- Linh kiện bán dẫn SMD
	0

	90 
	Mô đun nguồn ổn áp xung
	Bộ
	01
	- Ổn áp kiểu xung dùng transistor.

- Ổn áp kiểu xung dùng IC
	0

	91 
	Mô đun mạch bảo vệ
	Bộ
	01
	- Bảo vệ chống ngắn mạch dùng IC

- Bảo vệ quá áp dùng IC
	0

	92 
	Mô đun mạch ứng dụng dùng IC OP-AMP
	Bộ
	01
	Công suất ≥ 0,5W
	0

	93 
	Bo cắm chân linh kiện
	Chiếc
	18
	Số lượng lỗ cắm ≥ 300 lỗ
	18

	94 
	Biến tần
	Bộ
	01
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 


	00

	95 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	96 
	Biến tần gián tiếp
	
	
	
	

	97 
	Biến tần trực tiếp
	
	
	
	

	98 
	Khối mô đun tải
	Bộ
	18
	Tải R, tải L, tải RL, tải RLE
	00

	99 
	Bộ thực hành vi điều khiển 
	Bộ
	18
	
	18

	100 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	101 
	Mô đun  vi điều khiển 
	Bộ
	01
	Họ IC vi điều khiển thông dụng hoặc tương đương
	1

	102 
	Mô đun bàn phím ma trận và bàn phím đơn
	Bộ
	01
	Bàn phím đơn 8 phím, khối bàn phím ma trận 4x4 phím
	1

	103 
	LED đơn
	Chiếc
	16
	LED màu thông dụng
	16

	104 
	LED 7 thanh
	Chiếc
	08
	LED loại A hoặc K
	8

	105 
	Ma trận LED
	Bộ 
	01
	Ma trận LED 8x8, hoặc kích thước phù hợp
	1

	106 
	Màn hình tinh thể LCD
	Bộ
	01
	Hiển thị ≥ 2 dòng 16 chữ.
	1

	107 
	Chuyển đổi ADC, DAC
	Bộ
	01
	Độ phân giải ≥ 8 bít
	1

	108 
	Rơle trung gian
	Chiếc 
	04
	Điện áp cuộn hút (12(24)VDC, các tiếp điểm 220VAC/5A
	1

	109 
	Khối đồng hồ thực
	Bộ
	01
	Sử dụng các IC thông dụng hoặc tương đương
	0

	110 
	Khối điều khiển và động cơ 
	Bộ
	02
	Điện áp 9VDC(12VDC, dùng transistor điều khiển 
	02

	
	Máy nạp  và xóa ROM
	Chiếc
	03
	- Kết nối PC thông qua cổng USB

- Hỗ trợ cho các bản hệ điều hành hiện hành
	00

	111 
	Phần mềm lập trình vi điều khiển
	Bộ
	01
	Tương thích với hệ điều hành hiện hành
	1

	112 
	Mô đun ghép nối I/O
	Bộ 
	18
	- Ghép nối song song 

- Ghép nối nối tiếp
	00

	113 
	Bộ thực hành PLC cơ bản
	Bộ
	18
	
	18

	114 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	115 
	Mô đun  PLC
	Bộ
	01
	- Kết nối được với máy vi tính PC qua cổng USB

- Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I/O) 
	1

	116 
	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép
	Bộ
	01
	- Dòng điện ≤ 3A

- 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) công suất ≤ 3W
	1

	117 
	Mô đun cảm biến
	Bộ
	01
	- Có ≤ 02 cảm biến 

- Khoảng cách phát hiện tín hiệu (0÷300)mm

- Điều chỉnh được khoảng cách phát hiện tín hiệu
	1

	118 
	Mô đun khởi động từ
	Bộ
	01
	- Bao gồm 02 công tắc tơ, 01 rơle nhiệt;

- Dòng điện cho phép ≥ 22A
	1

	· 
	Mô đun rơ le trung gian
	Bộ
	01
	- Có ≥ 3 rơ le trung gian 

- Dòng điện  ≥ 5A
	1

	119 
	Bộ thực hành cảm biến 
	Bộ
	18
	
	18

	120 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	121 
	Mô đun cảm biến lưu lượng
	Bộ
	01
	- Dòng điện ≥ 400mA
- Công suất ≤ 0,8 Mpa
	1

	122 
	Mô đun cảm biến siêu âm đo mức
	Bộ
	01
	Dòng điện ≥ 400mA
	1

	123 
	Mô đun cảm biến điện dung đo mức
	Bộ
	01
	Dòng điện ≥ 400mA

	1

	124 
	Mô đun cảm biến áp suất 
	Bộ
	01
	- Dòng điện: ≥ 400mA
- Công suất: ≤ 0,8Mpa
	1

	125 
	Mô đun cảm biến góc
	Bộ
	01
	Dòng điện ≥ 400mA
	1

	126 
	Mô đun cảm biến  nhiệt
	Bộ
	01
	- Dòng điện ≥ 400mA
- Khoảng phát hiện từ

(Âm 180 ≤ t ≤ 2000)
	1

	
	Mô đun cặp nhiệt
	Bộ
	01
	- Dòng điện ≥ 400mA
- Khoảng phát hiện từ

(âm 180  ≤ t ≤2000)
	1

	127 
	Mô đun cảm biến thu phát quang
	Bộ
	01
	- Dòng điện ≥ 400mA
- Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm
	1

	128 
	Mô đun cảm biến quang trở
	Bộ
	01
	Dòng điện ≥ 400mA
	1

	129 
	Mô đun cảm biến từ
	Bộ
	01
	- Dòng điện  ≥ 400mA
- Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm
	1

	130 
	Mô đun cảm biến tiệm cận điện dung
	Bộ
	01
	- Dòng điện  ≥ 400mA
- Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm
	1

	131 
	Mô đun cảm biến khói 
	Bộ
	01
	Dòng điện ≥ 400mA
	1

	132 
	Mô đun cảm biến hồng ngoại
	Bộ
	01
	- Dòng điện  ≥ 400mA
- Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm
	1

	133 
	Mô đun cảm biến tiệm cận điện cảm
	Bộ
	01
	- Dòng điện  ≥ 400mA
- Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm
	1

	134 
	Cảm biến lực
	Bộ
	01
	Mức tải ≥ 20Kg
	0

	135 
	Cảm biến vị trí
	Bộ
	01
	Điện áp (12÷30) VDC
	1

	136 
	Bộ thực hành điện khí nén
	Bộ
	09
	
	09

	137 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	138 
	Xi lanh hành trình tác động kép 
	Chiếc
	01
	- Hành trình của pít tông

≥ 100mm
- Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm
	1

	139 
	Xi lanh hành trình tác động đơn
	Chiếc
	01
	
	1

	140 
	Xi lanh băng đai (Xi lanh trượt)
	Chiếc
	01
	- Hành trình của pít tông 

≥ 400mm.

- Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm
	1

	141 
	Xi lanh quay (Động cơ khí nén)
	Chiếc
	01
	- Có kích thước ≥ (50x100)mm

- Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm
	1

	142 
	Van tiết lưu 1 chiều
	Chiếc
	01
	- Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút.

- Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm
	1

	143 
	Bộ lọc khí
	Bộ
	01
	Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm
	1

	144 
	Bộ điều áp khí nén
	Bộ
	01
	- Có đồng hồ hiển thị áp suất.

- Điều chỉnh bằng tay
	1

	145 
	Bộ tra dầu bôi trơn
	Bộ
	01
	Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm
	1

	
	Đồng hồ đo áp suất khí nén
	Chiếc
	01
	- Giải áp làm việc 0÷1Mpa

- Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm
	1

	146 
	Rơ le áp suất
	Chiếc
	01
	Dòng điện cho phép ≥ 3A
	1

	147 
	Van đảo chiều 2/2 điều khiển bằng cơ học
	Chiếc
	02
	- Lưu lượng ≥ 0,5 lít/phút

- Có bánh xe hành trình
	1

	148 
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển  bằng nút bấm
	Chiếc
	01
	Lưu lượng ≥ 0,5 lít/phút
	1

	149 
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển  bằng điện từ
	Chiếc
	01
	- Lưu lượng ≥ 0,5 lít/phút

- Công suất ≥ 4W
	1

	150 
	Van đảo chiều 3/2 tác động kép điều khiển  bằng điện từ
	Chiếc
	01
	
	1

	151 
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển  bằng khí nén
	Chiếc
	01
	- Lưu lượng ≥ 0,5 lít/phút
- Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm
	1

	152 
	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển  bằng nút bấm
	Chiếc
	01
	
	1

	153 
	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển  bằng điện từ có phụ khí
	Chiếc
	01
	- Lưu lượng ≥ 0,5 lít/phút
 - Công suất ≥ 4W
	1

	154 
	Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển  bằng điện từ có phụ khí
	Chiếc
	01
	- Lưu lượng ≥ 0,5 lít/phút
- Công suất ≥ 4W
	1

	155 
	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển  bằng khí nén
	Chiếc
	01
	- Lưu lượng ≥ 0,5 lít/phút
- Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm
	1

	156 
	Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển  bằng khí nén
	Chiếc
	01
	
	1

	157 
	Van lô gic AND
	Chiếc
	01
	Lưu lượng ≥ 0,3 lít/phút
	1

	158 
	Van lô gic OR
	Chiếc
	01
	
	1

	159 
	Bộ nối chữ T
	Chiếc
	04
	Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm
	4

	160 
	Cảm biến từ
	Chiếc
	02
	- Dòng điện ≥ 150mA

- Sử dụng gắn trên thân xilanh
	2

	161 
	Cảm biến hồng ngoại
	Chiếc
	02
	- Dòng điện ≥ 150m
- Khoảng cách phát hiện trong khoảng (0÷300)mm 
	2

	
	Cảm biến tiệm cận loại điện cảm
	Chiếc
	02
	- Dòng điện ≥ 150m

- Khoảng cách phát hiện  (0÷15)mm
	2

	162 
	Công tắc hành trình có bánh xe
	Chiếc
	02
	Dòng điện ≤ 5A
	2

	163 
	Bộ nút bấm 3 vị trí tác động kép
	Bộ
	01
	
	1

	164 
	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép
	Bộ
	01
	- Dòng điện ≥ 3A

- 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) công suất ≥ 3W
	00

	165 
	Mô đun cảm biến.
	Bộ
	01
	- Có ≥ 02 cảm biến 

- Khoảng cách phát hiện tín hiệu (0÷300)mm
- Điều chỉnh được khoảng cách phát hiện 
	1

	166 
	Mô đun khởi động từ
	Bộ
	01
	- Bao gồm 02 công tắc tơ, 01 rơle nhiệt 

- Dòng điện cho phép ≥ 22A
	1

	167 
	Mô đun Rơle trung gian
	Bộ
	01
	- Có ≥ 3 rơle trung gian 

- Dòng điện ≥ 5A
	1

	168 
	Bàn thực hành cơ điện
	Chiếc 
	01
	- Đủ 18 vị trí làm việc

- Nguồn 1 chiều, xoay chiều

- Hệ thống đo lường

- Hệ thống bảo vệ 
	1

	169 
	Bàn thực hành điện tử
	Chiếc
	01
	- Đủ 18 vị trí làm việc

- Nguồn 1 chiều vô cấp

- Nguồn 1 chiều đối xứng 5V, 9V, 12V, 15V

- Nguồn xoay chiều 220V

- Nguồn xoay chiều 15V

- Bảo vệ quá áp, quá dòng
	1

	170 
	Bàn nguội  
	Chiếc
	01
	Đảm bảo 18 vị trí làm việc 
	

	171 
	Ê to
	Chiếc 
	18
	Độ mở ≤ 300mm
	


Đường kính đá

	 ≥ 350mm
	

	172 
	Máy khoan bàn  
	Chiếc
	03 
	Công suất: (1÷ 2,2) kW
	

	173 
	Thiết bị uốn cong  
	Chiếc
	06 
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	174 
	Bộ mẫu 
	Bộ 
	06
	
	

	175 
	Bàn máp 
	Chiếc
	03
	Kích thước: ≤ (700x500) mm
	

	176 
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	Bộ
	01
	
	

	177 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	178 
	Thước cặp 
	Chiếc
	18
	- Phạm vi đo: 0 đến 300mm 

- Độ chính xác: 0,04mm 
	

	
	Thước lá 
	Chiếc
	18 
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	179 
	Êke 
	Chiếc
	18
	
	

	180 
	Compa vạch dấu 
	Chiếc
	18 
	
	

	181 
	Máy hiện sóng (Oscilloscope)
	Chiếc


	09


	Dải tần ≥ 20MHz
	05

	182 
	Máy phát xung 
	Bộ
	09
	- Dải tần 0,05Hz÷ 5MHz  

- Phát tần đa chức năng
	00

	183 
	Bộ dụng cụ đo lường điện
	Bộ
	01
	Loại thông dụng trên thị trường
	1

	184 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	185 
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	18
	
	18

	186 
	Đồng hồ đo từ trường
	Chiếc
	03
	
	0

	187 
	Đồng hồ đo cách điện
	Chiếc
	01
	
	1

	188 
	Đồng hồ đo tốc độ
	Chiếc
	01
	
	1

	189 
	Ampe kế DC, AC  
	Chiếc
	04
	
	4

	190 
	Vôn kế DC, AC
	Chiếc
	03
	
	3

	191 
	Đồng hồ đo công suất
	Chiếc
	01
	
	1

	192 
	Watt kế
	Chiếc
	01
	
	1

	193 
	Đồng hồ đo tần số
	Chiếc
	01
	
	1

	194 
	Đồng hồ đo cosφ
	Chiếc
	01
	
	1

	195 
	Am pe kìm
	Chiếc
	09
	
	9

	196 
	Máy đo R,L,C
	Bộ
	09
	
	0

	197 
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay
	Bộ
	18
	
	18

	198 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	199 
	Máy hàn thiếc
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng trên thị trường
	1

	200 
	Hút thiếc
	Chiếc
	01
	
	1

	201 
	Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh
	Bộ
	02
	- Chiều dài ≤ 300mm

- Đường kính thân ≥ 3mm
	2

	202 
	Kìm cắt dây
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng trên thị trường
	1

	203 
	Kìm tuốt dây
	Chiếc
	01
	
	1

	204 
	Kìm uốn
	Chiếc
	01
	
	1

	205 
	Kìm điện
	Chiếc
	01
	
	1

	206 
	Bút thử điện
	Chiếc
	01
	
	1

	207 
	Khoan cầm tay
	Chiếc
	01
	Sử dụng mũi khoan có đường kính (0,5 ÷ 10)mm
	1

	208 
	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay
	Bộ
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	209 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	210 
	Đục bằng
	Chiếc
	01
	
	

	211 
	Búa nguội
	Chiếc
	01
	
	

	
	Búa cao su
	Chiếc
	01
	
	

	212 
	Cưa gỗ cầm tay
	Chiếc
	01
	
	

	213 
	Vam 3 càng
	Chiếc
	01
	
	

	214 
	Máy nén khí
	Chiếc
	01
	Áp suất khí ≥ 7 bar
	1

	215 
	Bộ mẫu linh kiện thụ động
	Bộ
	01
	Đảm bảo đủ một số chủng loại cơ bản
	1

	216 
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn
	Bộ
	01
	
	1

	217 
	Bộ mẫu linh kiện quang điện tử
	Bộ
	01
	
	1

	218 
	Bộ khí cụ điện 
	Bộ
	09
	
	09

	219 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	220 
	Cầu dao
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng trên thị trường
	1

	221 
	Công tắc 
	Chiếc
	01
	
	1

	222 
	Áp tô mát
	Chiếc
	01
	- Công suất ≥ 1kVA 

- Bảo vệ quá dòng, quá điện áp
	1

	223 
	Khởi động từ
	Chiếc
	01
	Công suất ≥ 0,37kW 
	1

	224 
	Cầu chì
	Chiếc
	01
	Công suất ≥ 0,37kW 
	1

	225 
	Rơ le nhiệt
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng trên thị trường
	1

	226 
	Rơ le điện áp
	Chiếc
	01
	
	1

	227 
	Nút ấn
	Chiếc
	01
	
	1

	228 
	Bộ khống chế
	Chiếc
	01
	
	1

	229 
	Rơ le trung gian
	Chiếc
	01
	
	1

	230 
	Rơ le thời gian
	Chiếc
	01
	
	1

	231 
	Rơ le tốc độ
	Chiếc
	01
	
	00

	232 
	Bộ mẫu vật liệu điện
	Bộ
	09
	Loại thông dụng trên thị trường
	09

	233 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	234 
	Vật liệu dẫn điện
	Chiếc
	01
	
	1

	235 
	Vật liệu cách điện
	Chiếc
	01
	
	1

	236 
	Vật liệu từ

	Chiếc
	01
	
	1

	237 
	Máy hàn khò
	Chiếc
	09
	Loại thông dụng trên thị trường
	00

	238 
	Phần mềm thiết kế mạch
	Bộ
	01
	Phù hợp với hệ điều hành thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1

	
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
	

	239 
	Máy vi tính. 
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	1

	240 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01
	- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu 

≥ (1800x1800)mm.
	1

	241 
	Máy in
	Chiếc
	02
	Loại thông dụng
	2

	242 
	Loa máy tính
	Bộ
	01
	Công suất ≥ 25W
	1


