Bảng 20: DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ  KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số

lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị
	Số lượng hiện có

	I
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH
	

	1
	Máy ép cọc tre
	Chiếc
	02
	Áp lực khí nén từ 4 – 8KG/cm2
	

	2
	Máy ép cọc bê tông
	Chiếc
	01
	Lực ép max: 
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800KN
	

	3
	Máy kinh vỹ
	Bộ
	02
	Độ phóng đại 24 x-30x; độ mở ống kính từ 40mm – 45mm; 
	

	4
	Máy thủy bình
	Bộ
	02
	Độ phóng đại 24 x-30x, độ nhạy bọt từ 5 -8’/2mm
	

	5
	Máy toàn đạc
	Bộ
	02
	Độ phóng đại ống kính 34x; tự động điều quang.
	

	6
	Máy đào gầu nghịch
	Chiếc
	01
	Dung tích gầu 
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 0,15m3
	

	7
	Máy đầm cát
	Chiếc
	01
	Công suất 
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1.0Kw
	

	8
	Máy đầm cóc
	Chiếc
	02
	Cỡ mặt đầm 
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340x265
	

	9
	Cẩu tự hành 
	Chiếc
	01
	Tầm với khoảng 3m, sức nâng khoảng 500kg.
	

	10
	Pa lăng xích
	Bộ
	03
	Tải trọng 
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 3000kg; Chiều cao nâng 
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2m
	

	11
	Tời 
	Chiếc
	01
	Sức nâng tối thiểu 200kg
	

	12
	Máy trộn vữa
	Chiếc
	01
	Dung tích thùng 
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150 lít
	

	13
	Máy phun vữa
	Chiếc
	01
	Công suất điện >= 4KW áp suất bơm 30kg/cm2 
	

	14
	Máy cắt gạch, đá
	Chiếc
	03
	Lưỡi cắt có D 
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 300 – 450
	

	15
	Máy cắt gạch cầm tay
	Chiếc
	06
	Đường kính đá mài khoảng 125 – 150mm
	

	16
	Súng bắn keo
	Chiếc
	03
	Công suất 
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60w.
	

	17
	Máy mài gạch
	Chiếc
	03
	Đường kính đá mài khoảng 125 – 150mm
	

	18
	Máy phun sơn 
	Chiếc
	01
	Công suất tối thiểu 50 W
	

	19
	Máy khoan gỗ cầm tay
	Chiếc
	03
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	20
	Khoan bê tông cầm tay
	Chiếc
	03
	Đường kính khoan từ 6mm – 30mm
	

	21
	Máy bắn vít
	Chiếc
	03
	Momen lực khoảng 90Nm
	

	22
	Máy khoan điện cầm tay
	Chiếc
	06
	Công suất >= 600w
	

	23
	Máy cưa gỗ cầm tay
	Chiếc
	03
	Công suất >=800w
	

	24
	Máy cưa đĩa 
	Chiếc
	01
	Đường kính lưỡi cưa 
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 250mm
	

	25
	Máy bào cầm tay
	Chiếc
	03
	Công suất 0,7 -1 kW
	

	26
	Máy uốn, nắn cốt thép
	Chiếc
	03
	Công suất từ 1 – 1,5kw
	

	27
	Máy cắt cốt thép
	Chiếc
	01
	Cắt được cốt thép có D=1-50mm. Công suất 1,5-3,7 kw
	

	28
	Máy cắt cốt thép cầm tay
	Chiếc
	01
	Công suất cắt 1 – 2 kW
	

	29
	Tời máy
	Chiếc
	01
	Công suất động cơ tối thiểu 1,5 kW
	

	30
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	02
	Đường kính đá 100-200mm
	

	31
	Máy hàn hồ quang
	Chiếc
	03
	Dòng điện hàn tối đa 300A. Kèm theo đầy đủ phụ kiện.  
	

	32
	Máy ren ống đa năng
	Chiếc
	03
	Công suất 750 - 2000w
	

	33
	Máy trộn bê tông
	Chiếc
	01
	Dung tích thùng trộn 
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150L.
	

	34
	Máy bơm bê tông
	Chiếc
	01
	Đường kính ống bơm 150-284mm
	

	35
	Máy đầm cạnh
	Chiếc
	03
	Công suất 750 - 1380w
	

	36
	Máy đầm cóc
	Chiếc
	03
	Công suất 
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1.0Kw
	

	37
	Máy đầm dùi
	Chiếc
	03
	Hiệu suất 4-30m3/h, chiều dài dây dùi 1500-6000mm
	

	38
	Máy vận thăng
	Chiếc
	03
	Tải trọng nâng 500-1000kg, kích thước tối thiểu 3x1.3x2.5 
	

	39
	Máy bơm nước
	Chiếc
	01
	Công suất  ≥750w
	

	II
	THIẾT BỊ -DỤNG CỤ
	

	40
	Dao cắt ống
	Chiếc
	03
	Cắt được ống từ 15 – 100mm
	

	41
	Bàn ren thủ công
	Bộ
	03
	Ren được ống từ 15 -75mm
	

	42
	Kìm cá sấu
	B ộ
	06
	kẹp được ống từ 15 – 50mm
	

	43
	Êke 90˚, êke 120˚
	Chiếc
	9
	Loại thông dụng trên thị trường. 
	

	44
	Compa vạch dấu
	Chiếc
	9
	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
	

	45
	Đài vạch
	Chiếc
	9
	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
	

	46
	Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác.
	Chiếc
	9
	Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc
	

	47
	Búa 
	Chiếc
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	48
	Tô vít
	Bộ
	01
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	49
	Kìm cắt
	Bộ
	01
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	50
	Bút thử điện
	Chiếc
	01
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	51
	Thước mét
	Chiếc
	06
	Từ  3 – 5m loại thước thép lá cuộn
	

	52
	Thước lá
	Chiếc
	18
	Phạm vi đo : 0 - đến 1000mm. Độ chia: 0,1 mm
	

	53
	Thước vuông
	Chiếc
	06
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	54
	Thước tầm
	Chiếc
	06
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	55
	Ni vô
	Chiếc
	09
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	56
	Ống nhựa mềm
	m
	12
	Trong suốt dài 2.5 – 3.5m ; d = 1cm
	

	57
	Quả dọi
	quả
	06
	Đường kính tối đa có Dmax = 2cm
	

	58
	Dao xây
	Chiếc
	18
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	59
	Bàn xoa
	Bộ
	18
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	60
	Búa cao su
	Cái
	18
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	61
	Dao cắt vữa
	Bộ
	06
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	62
	Bay trát vữa
	Bộ
	06
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	63
	Khuôn mẫu
	Bộ
	06
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	


	64
	Tê
	Chiếc
	04
	Bằng thép; kích thước cạnh 
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 EMBED Equation.3  [image: image14.wmf]£

 1m
	

	65
	Ke
	Chiếc
	04
	Bằng thép kích thước cạnh  
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 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf]£

 0.8m
	

	66
	Cưa tay
	Chiếc
	06
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	67
	Cầu bào
	Chiếc
	06
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	68
	Kéo cắt sắt
	Chiếc
	06
	Thông dụng trên thị trường 
	

	69
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	01
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	70
	Cầu bào
	Chiếc
	18
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	71
	Cưa gỗ thủ công
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng
	

	72
	Êtô kẹp ống
	Chiếc
	03
	Loại thông dụng
	

	73
	Êtô kẹp song hành
	Chiếc
	03
	Loại thông dụng
	

	74
	Đe
	Chiếc
	03
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	75
	Búa tạ
	Chiếc
	03
	Trọng lượng 3-5kg
	

	76
	Chạm
	Chiếc
	03
	Bằng thép cường độ cao
	

	77
	Xấn
	Chiếc
	03
	Bằng thép cường độ cao
	

	78
	Đầm
	Chiếc
	03
	Trọng lượng 8 – 10 kg
	

	III
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ
	

	79
	Máy vi tính
	Bộ
	18
	Thông số kỹ thuật phổ thông
	

	80
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01
	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent. 

Phông chiếu tối thiểu 1800x1800 mm 
	

	81
	Khuôn đúc mẫu
	Chiếc
	06
	Kích thước 100x100-200x200
	

	82
	Mô hình trạm trộn bê tông
	Chiếc
	01
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	83
	Xí xổm
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	84
	Xí bệt
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	85
	Âu tiểu nam
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	86
	Âu tiểu nữ
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	87
	Chậu rửa men sứ
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	88
	Chậu rửa inoc
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	89
	Các loại phễu thu nước nhựa, inoc, gang
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	90
	Các loại bồn tắm
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	91
	Các loại vòi tắm hương sen
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	92
	Bình nóng lạnh chạy điện
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	93
	Bình nóng lạnh chạy điện nước nóng trực tiếp
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	94
	Bình nóng lạnh chạy ga
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	95
	Két nước bằng inox
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	96
	Két nước bằng nhựa
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	97
	Các loại van, vòi rửa
	Bộ
	3
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	98
	Bàn gia công
	Chiếc
	06
	Kích thước tối thiểu1,5x1,2x0,8 
	

	99
	Bàn thực tập
	Chiếc
	03
	Bàn được lắp 1 Êtô kẹp ống và 1 Êtô song hành
	

	100
	Ca bin thực hành
	Chiếc
	06
	Kích thước tối thiểu1,4x2,4x2,4 
	

	101
	Xe chuyên dùng
	Chiếc
	01
	Thùng chứa được 0,18m3 
	

	102
	Kẹp thước trát
	Chiếc
	36
	Thép Ø 6
	

	103
	Dưỡng trát trụ tròn
	Chiếc
	06
	Gỗ nhóm 3 có r = (0.15 – 0.25)cm
	

	104
	Máy tính
	Chiếc
	06
	Thông dụng trên thị trường
	

	105
	Bàn, ghế vẽ 
	bộ
	18
	Khổ A1, mặt bàn làm bằng gỗ mềm, có thiết kế rãnh để dụng cụ vẽ, có giá để giấy vẽ, chân bàn làm bằng kim loại gấp được.
	

	106
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	

	-
	Thước thẳng chữ T
	Chiếc
	1
	Chiều dài tương ứng với khổ A1, bằng nhựa dẻo, có vạch kích thước rõ ràng, đầu T vuông 900.
	

	-
	Thước cong
	Chiếc
	1
	Nhựa dẻo.
	

	-
	Eke
	Bộ
	2
	Gồm 01 thước 450, 01 thước 600, bằng nhựa dẻo, có vạch kích thước rõ ràng. Cỡ 42-46mm
	

	-
	Com pa
	Chiếc
	1
	Dùng để kẹp được chì cây, và bút sắt.
	

	107
	Mô hình 3 mặt phẳng chiếu
	Chiếc
	01
	Làm bằng gỗ hoặc thép.
	

	108
	Mô hình  cắt vật thể
	Bộ
	03
	Bằng gỗ, sơn phủ mặt cắt
	

	109
	Thiết bị phòng cháy, chữa cháy 
	Bộ
	01
	Đảm bảo theo tiêu chuẩn PCCC
	

	-
	Bình cứu hoả dạng lỏng
	Chiếc
	01
	Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật PCCC
	

	-
	Bình cứu hoả dạng khí
	Chiếc
	01
	
	

	-
	Bình cứu hoả dạng bọt
	Chiếc
	01
	
	

	-
	Đầu báo khói, báo cháy
	Chiếc
	01
	Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật PCCC
	

	-
	Cuộn vòi chữa cháy 
	Cuộn
	01
	Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật PCCC
	

	-
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Bộ
	01
	Bảng theo tiêu chuẩn PCCC hiện hành.
	

	110
	Trang bị bảo hộ lao động 
	Bộ
	01
	Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật PCCC
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	-
	Quần áo bảo hộ
	Bộ
	01
	Chất liệu dày, thấm mồ hôi tốt, mặc dễ thao tác.
	

	-
	Mũ bảo hộ
	Chiếc
	01
	Làm bằng nhựa có độ bền cao.

Đảm bảo tiêu chẩn kỹ thuật
	

	-
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	01
	Làm bằng vật liệu khó cháy.
	

	-
	Khẩu trang bảo hộ
	Cái
	01
	Khẩu trang hoạt tính
	

	-
	Dây an toàn
	Bộ
	01
	Dây dù, móc inox
	

	-
	Kính bảo hộ
	Cái
	01
	Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
	

	-
	Gang tay bảo hộ
	Đôi
	01
	Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
	

	111
	Bộ trang bị cứu thương
	Bộ
	01
	Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật y tế
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	-
	Tủ cứu thương
	Chiếc
	01
	Có khóa bấm có biểu tượng chữ thập
	

	-
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	01
	Loại khiêng tay
	

	-
	Nẹp định vị
	Bộ
	01
	Theo tiêu chuẩn y tế
	

	-
	Giăng tay y tế
	Đôi
	01
	Theo tiêu chuẩn y tế
	

	-
	Panh, kéo
	Cái
	01
	Theo tiêu chuẩn sơ cứu y tế
	

	-
	Hộp dụng cụ sơ cứu
	Hộp
	01
	Theo tiêu chuẩn sơ cứu y tế
	

	112
	Mô hình mạch điện 1 chiều
	Bộ
	01
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	-
	Máy biến áp
	Chiếc
	01
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	-
	Cầu dao hoặc át tô mát
	Chiếc
	01
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	-
	Điện trở
	Chiếc
	01
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	113
	Mô hình mạch điện xoay chiều
	Bộ
	01
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	-
	Máy biến áp
	Chiếc
	01
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	-
	Cầu dao hoặc át tô mát
	Chiếc
	01
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	-
	Biến trở
	Chiếc
	01
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	-
	Tụ điện
	Chiếc
	01
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	114
	Bộ mẫu vật liệu xây dựng
	Bộ
	01
	Cát vàng, Cát xây, trát, đá các loại, gạch đất nung, gạch không nung, gạch ốp lát, xi  măng, thép.
	

	115
	Khuôn cửa đi 
	Chiếc
	02
	Gỗ nhóm IV; kích thước tiết diện ngang: (60x80); (60 x 120) cho cửa 2 cánh và 1 cánh 
	

	116
	Khuôn cửa sổ
	Chiếc
	02
	Gỗ nhóm IV; kích thước tiết diện ngang: (60x80); (60 x 120) cho cửa KT ( 900 x 1400)
	

	117
	Cửa đi 2 cánh
	Bộ
	01
	Gỗ nhóm IV; kích thước (1200x 2100); 
	

	118
	Cửa đi 1 cánh
	Chiếc
	01
	Gỗ nhóm IV; kích thước 750x 2100
	

	119
	Song cửa
	Bộ
	02
	Gỗ nhóm IV, tròn D= 30, dài 1600; mỗi bộ 7 chiếc
	

	120
	Sen hoa cửa sổ
	Chiếc
	02
	Sắt vuông 14, Kt ( 900x1400)
	

	121
	Cửa sổ
	Bộ
	02
	Gỗ nhóm IV; kích thước  ( 900x1400)
	

	122
	Tấm đan bê tông
	tấm
	12
	Kích thước: (1500 x 600x 70)
	

	123
	Lanh tô BTCT
	Chiếc
	04
	Kích thước: (1500 x 220x 70); ( 1200x 220x 70)
	

	124
	Ô văng BTCT
	Tấm
	04
	Kích thước: (1500 x 650 x70); ( 1200x 650x 70)
	

	125
	Giàn giáo định hình
	Bộ
	02
	Thông dụng có sẵn trên thị trường
	

	126
	Dụng cụ hỗ trợ
	Bộ
	01
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	-
	Xà beng
	Chiếc
	02
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	-
	Cuốc
	Chiếc
	02
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	-
	Xẻng
	Chiếc
	02
	Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	

	-
	Xô 
	Chiếc
	02
	Dung tích từ 8- 10 lít
	

	
	DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU MODUN TỰ CHỌN
	

	
	MÔ ĐUN ( TỰ CHỌN) : LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
	

	1
	Máy ren ống
	Chiếc
	03
	Công suất 0,7-1 kW 
	

	2
	Máy ren ống đa năng
	Chiếc
	01
	Công suất 750w-2000w
	

	3
	Máy uốn ống thủy lực
	Chiếc
	01
	Uốn ống từ Φ15-Φ50
	

	4
	Máy uốn ống đa năng chạy điện
	Chiếc
	01
	Điện áp 220v công suất 1400w-2000w
	

	5
	Máy hàn ống PP-R
	Bộ
	01
	Hàn được ống lớn nhất có D=50
	

	6
	Máy hàn ống PP-E
	Bộ
	01
	Hàn được ống lớn nhất có D=250
	

	7
	Máy thử áp lực đường ống
	Bộ
	01
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	

	8
	Bộ mẫu các phụ kiện đường ống cấp nước
	Bộ
	01
	Tê, co, giảm, cút các đường kính khác nhau.
	

	
	MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC NHÀ VỆ SINH
	

	1
	Máy cắt ống thép
	Chiếc
	01
	Công suất 1 – 1,4 kW
	

	2
	Máy ren ống
	Chiếc
	03
	Công suất 0,7 – 1kW 
	

	3
	Máy uốn ống đa năng chạy điện
	Chiếc
	03
	Công suất 1400w-2000w
	

	4
	Máy hàn ống PP-R
	Bộ
	01
	Hàn được ống lớn nhất có D=50
	

	5
	Máy hàn ống PP-E
	Bộ
	01
	Hàn được ống lớn nhất có D=250
	

	6
	Máy thử áp lực đường ống
	Bộ
	01
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	

	7
	Bộ mẫu các phụ kiện nối đường ống thoát nước
	Bộ
	01
	Có D = 15 – 110
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