CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: LÂM VIẾT DŨNG
· Sinh ngày, tháng, năm:       26/06/1976                             Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Trưởng phòng
· Chức vụ, đơn vị công tác: Phòng Thiết bị - Vật tư
II. HƯỚNG DẪN VIẾT SKKN:

1. Về nội dung:

Nội dung đề tài Sáng kiến kinh nghiệm: 

“Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh”.
2. Về cấu trúc:
2.1. Đặt vấn đề 

· Nước sạch vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Ở đâu cũng cần nhiều nước sạch vì nước dễ gây tác động xấu đến sức khoẻ của con người,  trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh có số lượng học sinh đông lại đang trong độ tuổi rất hiếu động, thích nô đùa, nghịch ngợm và là tuổi đang lớn, cơ thể cần rất nhiều nước nên các giờ ra chơi, sau các hoạt động thể dục thể thao, các em có nhu cầu uống nước rất lớn.
· Việc quan tâm đến chất lượng đào tạo, nhà trường cũng cần quan tâm đến chất lượng phục vụ cho người học. Muốn học đạt được kết quả tốt đòi hỏi người học phải có được sức khỏe tốt. Hiện tại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được xã hội quan tâm thì nước uống có vai trò quyết định cho sự sống. Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên có tái tạo nhờ vòng tuần hoàn của nước. Tuy nhiên, nước cũng gây tai họa và tử vong cho con người khi nhiễm bẩn. 
· Xác định được tầm quan trọng của nguồn nước sạch đối với nhu cầu của học sinh, sinh viên tác giả xin đề xuất nhà trường trang bị hệ thống máy lọc nước trong khuôn viên nhà trường để phục vụ cho nhu cầu nước uống cho gần 8.000 học sinh, sinh viên của trường. Đây là một biện pháp quan trọng nhằm gián tiếp tác động tích cực đến chất lượng dạy và học
2.2. Nội dung
2.2.1.  Thực trạng của vấn đề

Nguồn nước mà các em  học sinh, sinh viên uống hàng ngày rất đa dạng, nước suối đóng chai thì có sản phẩm không có thương hiệu, các loại nước giải khát thì đa dạng loại, vừa không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do không được xử lý đúng mức, không được khử trùng. Điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với học sinh, sinh viên còn nhỏ tuổi, sức đề kháng kém.
Đối với môi trường đào tạo nói chung và cụ thể là trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc quan tâm đến chất lượng đào tạo nhà trường luôn quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ, đây là điều kiện cần thiết để sinh viên học tập đạt kết quả tốt chương trình đào tạo nhằm đạt được mục tiêu đào tạo.
2.2.2.  Nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện
a/. Giai đoạn 1: 

 - Thời gian thực hiện: từ ngày 01/03/2017 đến ngày 15/03/2017        

 - Công việc tiến hành: Thu thập tài liệu và khảo sát
 - Số lượng học sinh, sinh viên từng khoa

 - Hiệu suất sử dụng

 - Lựa chọn thiết bị lọc nước  

 - Chọn vị trí lắp đặt thiết bị 

b/. Giai đoạn 2:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/3/2017       

- Công việc tiến hành: Khảo sát giá thành thiết bị từ đơn vị cung cấp

- Hình ảnh thiết bị, kích thước
- Cách lắp đặt thiết bị

- Cách bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, thay lõi lọc
- Thời gian bảo hành
c/. Giai đoạn 3:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/4/2017 đến ngày 30/4/2017        

Công việc tiến hành: 
 - Xây dựng nội qui, qui định sử dụng nước uống từ thiết bị lọc nước (Phòng công tác chính trị học sinh, sinh viên)
- Kiểm tra

- Lấy ý kiến học sinh, sinh viên

- Điều chỉnh (nếu có)

2.2.3. Mô tả hệ thống thiết bị lọc nước lắp đặt tại trường
Với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật như hiện nay và qua tìm hiểu thiết bị lọc nước trên thị trường tác giả được biết Công ty Sejin của Hàn Quốc cung cấp cho thị trường Việt Nam sản phẩm máy lọc nước mang thương hiệu Sejin AQUA AQ-01.

Tác giả xin giới thiệu sản phẩm máy lọc nước mang thương hiệu Sejin AQUA AQ-01 và quy trình hoạt động của thiết bị
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Hình dạng máy Sejin AQUA AQ-01 
 

· Tính năng của thiết bị

Máy lọc nước UF Sejin AQUA AQ-01 sử dụng công nghệ lọc nước UltraFiltration (gọi tắt là UF), một công nghệ lọc dùng áp suất thấp để loại bỏ những phân tử có kích thước lớn ra khỏi nguồn nước. Dưới áp suất khoảng 1.5~3kgf/cm2, nước tinh, muối khoáng và các phân tử ion nhỏ hơn lỗ lọc. Màng lọc thẩm thấu với mỗi sợi màng có dạng hình ống màu trắng, cho phép nước lọc đi từ ngoài vào trong ống, dưới áp lực của nước sẽ thấm qua các mao dẫn có kích thước từ 0.1 đến 0.001 microns.
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Công nghệ lọc nước UF đột phá trong thế kỷ 21
 

Màng lọc UF trên máy lọc nước Hàn Quốc Sejin AQUA có thể lọc sạch các tạp chất có kích thước nhỏ hơn cả vi khuẩn, loại bỏ dầu mỡ, Hydroxit kim loại, chất keo, nhũ tương, chất rắn lơ lửng, và các phân tử, các dung dịch khác như (phấn hoa, tảo, ký sinh trùng, vi rút và vi trùng gây bệnh...) và có thể loại bỏ được 99,9 % vi khuẩn nhưng vẫn giữ nguyên được khoáng chất trong nước.
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 Biểu đồ so sánh một số công nghệ lọc nước hiện nay
· Nguyên lý hoạt động của máy lọc nước Hàn Quốc Sejin AQUA
- Từ ngoài vào trong: Lớp lọc nằm bên ngoài màng, dòng nước có chất ô nhiễm được đẩy vào từ bên ngoài vào trong màng lọc tất cả các chất độc hại được giữ lại bên ngoài màng lọc. Chỉ duy nhất Nước sạch còn nguyên vi khoáng tinh khiết được thu ở bên trong màng lọc.
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Nguyên lý hoạt động của máy lọc nước Sejin
 

- Từ trong ra ngoài: Lớp lọc nằm bên trong màng. Dòng nước có chất ô nhiễm được thấm vào từ bên trong màng lọc. Nước sạch còn nguyên vi khoáng được thu ở bên ngoài màng lọc.
 

· Ưu điểm của máy lọc nước Sejin AQUA so với các loại máy lọc nước khác
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[image: image6]Ưu điểm của máy lọc nước Sejin AQUA


Khác với các máy lọc nước RO trên thị trường, máy lọc nước Aqua AQ-01 áp dụng công nghệ lọc bằng áp lực nước nên không tiêu hao điện năng. Và với kích thước nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt ở bất cứ nơi đâu hoặc bất cứ vị trí nào phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
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Với công nghệ thẩm thấu tiên tiến nên máy lọc nước Sejin không tạo nước thải lãng phí như các máy RO khác nhưng vẫn loại bỏ hết vi khuẩn, các chất bẩn gây hại  và giữ nguyên các khoáng chất cần thiết. Vì thế, nó an toàn tuyệt đối cho người sử dụng có thể uống nước ngay sau khi lọc mà không cần đun sôi.
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· Công dụng của từng lõi lọc:
 

- Lõi lọc số 1(Sediment): Làm từ phorimer thực hiện các bước lọc 1 và 2 ngăn chặn một số tạp chất thô như: đất, cát, bùn, rong rêu…chất không hòa tan có kích thước phân tử khoảng 1 micron cỡ lớn.

- Lõi lọc số 2 (Pre carbon): Được làm từ than hoạt tính dạng hạt cao cấp có chức năng lọc chặn các chất tiết ra từ nước như: dầu mỏ, clo kim loại nặng, thuốc trừ sâu, nước cứng hấp thụ các kim loại mùi vị không tốt được hòa tan trong nước


- Lõi lọc số 3 (M.UF membrane filter): Màng siêu lọc UF ngăn chặn triệt để các loại vi rút, vi khuẩn hòa tan trong nước và tất cả các chất có hại hòa tan trong nước còn sót lại có kích thước nhỏ nhất, công nghệ UF siêu lọc khử toàn bộ các độc tố, các chất có hại cho sức khỏe con người, công nghệ UF chỉ cho nước trong lành, tinh khiết và bổ dưỡng với nhiều khoáng chất được giữ lại qua hệ thống lọc.

 

- Lõi lọc số 4 (Post carbon): Được làm từ than hoạt tính dạng khối cao cấp, là bước lọc sau màng UF giúp cho nguồn nước sử dụng tinh khiết hơn, ở giai đoạn này lõi lọc tiếp tục hấp thụ và lọc các tạp chất hỗn hợp, các loại mùi màu, dù là nhỏ nhất để mang lại nguồn nước trong lành tươi mát, tinh khiết mà vẫn giữ nguyên được khoáng chất tự nhiên trong nước tốt cho cơ thể.

 - Lõi lọc số 5 (TCR carbon): Được làm từ than hoạt tính cao cấp, là lõi lọc phụ sau lõi số 4 được làm từ 3 nguyên liệu: than hoạt tính, hợp kim bạc, ceramic, có chức năng làm mềm nước và tinh khiết hơn nữa.
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Toàn bộ các chi tiết cấu thành nên sản phấm máy lọc nước Sejin AQUA được Hiệp hội an toàn thực phẩm và nước uống Quốc tế Hàn Quốc kiểm tra và chứng nhận. Vật liệu đạt chuẩn tiêu dùng thực phẩm cấp độ 1.
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· Các Chứng chỉ chất lượng đã nhận được bao gồm

- Chứng chỉ FDA: là chứng chỉ do tổ chức kiểm định nước Hoa kỳ uy tín nhất của Hoa Kỳ và thế giới cấp cho sản phẩm máy lọc Sejin Aqua.

- Chứng chỉ của Bộ Y tế Hàn Quốc, Bộ Y tế Việt Nam, Tổng cục đo lường chất lượng (Quatest1).

- Chứng chỉ NSF: là trung tâm tổng hợp về an toàn thực phẩm và nước uống của tổ chức Y tế thế giới WHO.
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                Chứng nhận của viện Pasteur TP.HCM về chất lượng sản phẩm
Thời gian thay lõi khuyến nghị với máy lọc nước Hàn Quốc AQUA AQ-01:

- Lõi số 1: Thời gian thay thế từ 3 tháng (đối với cơ quan) – 6 tháng (gia đình sử dụng)

- Lõi số 2: Thời gian thay từ 6 tháng (đối với cơ quan) – 9 tháng (gia đình sử dụng)

- Lõi số 3: Thời gian thay từ 12 tháng (đối với cơ quan) – 18 tháng (gia đình sử dụng)

- Lõi số 4: Thời gian thay từ 12 tháng (đối với cơ quan) – 18 tháng (gia đình sử dụng)

- Lõi số 5: Thời gian thay từ 12 tháng (đối với cơ quan) – 18 tháng (gia đình sử dụng)
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[image: image16] Kích thước máy lọc nước Sejin AQ-01
2.3. Kết luận 

Sự phát triển của nhà trường có thể đánh giá thông qua việc đầu tư trang thiết bị và việc sử dụng hiệu quả chúng trong quá trình đào tạo, giảng dạy mà cần phải quan tâm đến việc phục vụ cho học sinh, sinh viên đặc biệt về vấn đề sức khỏe.

- Tạo môi trường văn minh, hiện đại trong khuôn viên của nhà trường

- Tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh, sinh viên việc quan tâm của Nhà trường đối với sức khỏe của con em phụ huynh học tập tại trường

- Nâng được tầm phát triển của một trường kỹ thuật văn minh, hiện đại.

- Góp phần nâng cao nhận thức học sinh, sinh viên trong việc sử dụng nguồn nước sạch để uống.

- Xin được kiến nghị nhà trường trang bị thí điểm tại khu vực Ký túc xá của trường


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ


Lâm Viết Dũng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Giáo dục

2. Báo sức khỏe và đời sống

3. Tạp chí Khoa học và Công nghệ

4. Internet[image: image17.png]
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