	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG

LÝ TỰ TRỌNG TPHCM
	


BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN
Tên Sáng kiến: “Giải pháp thay thế tấm thay đổi tốc độ máy phay Đài Loan từ vật liệu gang sang sắt C45” 

Tác giả: Giáp Đức Nhận
Chức vụ: Nhân viên
Đơn vị công tác: Phòng Quản trị dịch vụ
1. Thực trạng: (Các vấn đề tồn tại trước khi thực hiện sáng kiến, có thể là các khó khăn, bất cập, hạn chế, nhu cầu công việc mới phát sinh…) 
Từ những thập niên về trước khi nói đến ngành công nghiệp cơ khí thì chẳng có ai biết đến nó nhiều. Ngày nay ngành công nghiệp cơ khí đang phát triển và bùng nổ mạnh mẽ và trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước. Ngành công nghiệp chế tạo cơ khí đóng vai trò nền tảng và nó hiện diện hầu hết trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Nó góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Chính vì thế xu hướng phát triển khoa học và kĩ thuật công nghệ cơ khí chế tạo đang được mọi người hết sức quan tâm và đã được Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM đầu tư phát triển trờ thành ngành mũi ngọn của nhà trường .

Phay là một hoạt động không thể thiếu trong ngành gia công cơ khí CNC. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện nay, đưa ra các sản phẩm với độ chính xác cao, tiện lợi, các loại máy phay CNC đã ra đời. Trong quá trình sử dụng máy phay có 1 số hư hỏng thường gặp mà các chi tiết máy rất khó mua ngoài thi trường và với kinh nghiệm. Một trong những hư hỏng đó là Tấm thay đổi tốc độ bằng gang máy phay Paron max của Đài Loan bị gãy và với kiến thức của bản thân tôi chọn nội dung “Giải pháp thay thế tấm thay đổi tốc độ máy phay Đài Loan từ vật liệu gang sang sắt C45” làm đề tài sáng kiến cải tiến công tác chuyên môn của mình.

2. Nội dung sáng kiến: (Các giải pháp cụ thể để giải quyết thực trạng nêu trên):
a. Máy phay CNC là gì?

Máy phay CNC là một loại máy móc gia công cơ khí thông dụng tại các công xưởng, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn trên toàn quốc. Máy được áp dụng công nghệ hiện đại CNC (Computer Numerical Control) – điều khiển tự động bằng máy tính thông minh.
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b. Công dụng của máy phay CNC:

– Công dụng chủ yếu của máy phay là dùng để phay, cắt gọt, khoan,… một cách tỉ mỉ và chính xác.

– Máy phay CNC có khả năng cắt gọt nhiều chi tiết máy khác nhau và cắt gọt được nhiều chi tiết cùng một lúc nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

– Ngoài ra, máy cũng có công dụng để đo khoảng cách với độ chính xác cao.

c. Ưu điểm của máy phay CNC:

– Máy phay CNC có tốc độ cắt nhanh và độ chính xác rất cao. Điều đó giúp cho việc gia công tiết kiệm được thời gian.

– Dao cắt của máy phay CNC có thể cắt được các đường thẳng, ngang, tròn, di chuyển đa dạng nên cắt được nhiều chi tiết đa dạng khác nhau, từ đơn giản đến phức tạo.

- Có thể hoạt động một cách liên tục mà vẫn đảm bảo được độ chính xác.

d. Hướng dẫn thay tấm thay đổi tốc độ máy phay Đài Loan từ vật liệu gang sang sắt C45

Trong quá trình sử dụng máy phay có 1 số hư hỏng thường gặp mà các chi tiết máy rất khó mua ngoài thi trường và với kinh nghiệm. Một trong những hư hỏng đó là Tấm thay đổi tốc độ bằng gang máy phay Paron max của Đài Loan bị gãy. Khi điều chỉnh tốc độ với một lực mạnh giải pháp tạm thời là hàn tấm gang đó lại để sử dụng nhưng hiệu quả không cao có thể lại gãy lại và chi tiết sẽ bị sai lệch không còn chính xác. Từ những hư hỏng đó ta thay đổi vật liệu từ gang qua vật liệu sắt. Vật liệu sắt sẽ dễ gia công và mua ngoài thị trường. Trong quá trình sửa chữa bảo trì trong xưởng phay tôi thấy tấm thay đổi tốc độ bằng gang này rất dễ bị gãy vì chỉ điều chỉnh tốc độ với một lực mạnh cả khi máy đang hoạt động cũng dẫn tới bị gãy do vật liệu bằng gang không có sự đàn hồi về cơ học (cứng dễ gãy). Sau khi thay thế tấm gang bằng sắt trong một năm máy chạy ổn định hiện tượng gãy đã được khắc phục cũng không ảnh hưởng đến các chi tiết khác nào của máy.

Một số hình ảnh về tấm thay đổi tốc độ máy phay Paro max bằng gang sang sắt
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Lưu ý: Ta hàn thêm đường gân dày 5mm trên bề mặt tấm thay đổi bằng sắt nhằm làm tấm sắt có độ cứng cũng như độ đàn hồi lại khi không có lực tác động, bởi vì khi tấm sắt bị kéo mạnh sẽ bị cong một độ nhất định và khi ta không tác động cũng như trả lại thì tấm sắt cũng trở lại vị trí ban đầu.

e. Ứng dụng của máy phay CNC

Máy phay CNC đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của con người nên nó cũng được ứng dụng và thực tế trong đời sống. Các ứng dụng của máy phay CNC là:

– Gia công, cắt gọt các sản phẩm theo khuôn đúc theo nhu cầu của khách hàng.

– Được ứng dụng vào ngành gia công và sản xuất đồ gia dụng cho con người.

– Được ứng dụng ở trong các công ty, xưởng máy chuyên chế tạo các phụ tùng, chi tiết máy.

– Có thể cắt gọt, phay các vật dụng từ gỗ và được ứng dụng trong ngành chế biến đồ gỗ. Nó cũng giúp người điều khiển trong việc chạm khắc các hoạ tiết, các chi tiết gỗ.

3. Hiệu quả mang lại: (Sau khi áp dụng các giải pháp nêu trên đã mang lại hiệu quả như sau: …)
Trong quá trình sử dụng máy phay có 1 số hư hỏng thường gặp mà các chi tiết máy rất khó mua ngoài thi trường và với kinh nghiệm. Một trong những hư hỏng đó là Tấm thay đổi tốc độ bằng gang máy phay Paron max của Đài Loan bị gãy. Khi thay đổi vật liệu từ gang sang sắt là dễ mua, dễ gia công, máy chạy cũng ổn định chưa thấy bất ổn gì. Có thể thay thế cho máy khác khi bị gãy. Nội dung bài viết xuất phát từ thực trạng nhà trường, trên cơ sở nhiệm vụ của công tác, kinh nghiệm kiến thức của bản thân về lĩnh vực chuyên môn đã ứng dụng tại khoa công nghệ cơ khí. Sáng kiến đem lại mục đích tiết kiệm nhiều chi phí, giúp công tác giảng dạy được thuận tiện, giúp đổi mới không ngừng phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục.
Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

( Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 20…
Người viết sáng kiến
Giáp Đức Nhận



3

