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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên : Giáp Đức Nhận
· Sinh ngày, tháng, năm: 21/02/1976      

 Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 

· Chức năng, nhiệm vụ được giao: 

· Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên Phòng Quản trị dịch vụ
II. NỘI DUNG:
Từ những thập niên về trước khi nói đến ngành công nghiệp cơ khí thì chẳng có ai biết đến nó nhiều. Ngày nay ngành công nghiệp cơ khí đang phát triển và bùng nổ mạnh mẽ và trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước.

Ngành công nghiệp chế tạo cơ khí đóng vai trò nền tảng và nó hiện diện hầu hết trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Nó góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Chính vì thế xu hướng phát triển khoa học và kĩ thuật công nghệ cơ khí chế tạo đang được mọi người hết sức quan tâm và đã được Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM đầu tư phát triển trờ thành ngành mũi ngọn của nhà trường .

Phay là một hoạt động không thể thiếu trong ngành gia công cơ khí CNC. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện nay, đưa ra các sản phẩm với độ chính xác cao, tiện lợi, các loại máy phay CNC đã ra đời. Trong quá trình sử dụng máy phay có 1 số hư hỏng thường gặp mà các chi tiết máy rất khó mua ngoài thi trường và với kinh nghiệm. Một trong những hư hỏng đó là Tấm thay đổi tốc độ bằng gang máy phay Paron max của Đài Loan bị gãy và với kiến thức của bản thân tôi chọn nội dung “Giải pháp thay thế tấm thay đổi tốc độ máy phay Đài Loan từ vật liệu gang sang sắt C45” làm đề tài sáng kiến cải tiến công tác chuyên môn của mình.

1. Máy phay CNC là gì?

Máy phay CNC là một loại máy móc gia công cơ khí thông dụng tại các công xưởng, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn trên toàn quốc. Máy được áp dụng công nghệ hiện đại CNC (Computer Numerical Control) – điều khiển tự động bằng máy tính thông minh.
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2. Công dụng của máy phay CNC:

– Công dụng chủ yếu của máy phay là dùng để phay, cắt gọt, khoan,… một cách tỉ mỉ và chính xác.

– Máy phay CNC có khả năng cắt gọt nhiều chi tiết máy khác nhau và cắt gọt được nhiều chi tiết cùng một lúc nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

– Ngoài ra, máy cũng có công dụng để đo khoảng cách với độ chính xác cao.

3. Ưu điểm của máy phay CNC:

– Máy phay CNC có tốc độ cắt nhanh và độ chính xác rất cao. Điều đó giúp cho việc gia công tiết kiệm được thời gian.

– Dao cắt của máy phay CNC có thể cắt được các đường thẳng, ngang, tròn, di chuyển đa dạng nên cắt được nhiều chi tiết đa dạng khác nhau, từ đơn giản đến phức tạo.

-Có thể hoạt động một cách liên tục mà vẫn đảm bảo được độ chính xác.

4. Các loại máy phay CNC:
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Trên thị trường hiện nay cũng có nhiều loại máy phay khác nhau với những hình dáng, kiểu mẫu, chức năng khác nhau. Nhìn chung, các loại máy phay thường được chia thành 3 nhóm chính với cấu tạo và thiết kế khác nhau:

· Nhóm 1: Theo số trục của máy phay thì có loại máy phay 2 trục, 3 trục hoặc có thể là nhiều hơn. Các máy sẽ linh hoạt hơn khi có số trục nhiều hơn.

· Nhóm 2: Được chia theo hướng đi của trục đứng hoặc ngang.
Trục chính của máy phay chuyển động lên xuống thì gọi là máy phay đứng.
Trục chính chuyển động ra vào thì được gọi là máy phay ngang.

· Nhóm 3: Máy phay có bộ thay dao hoặc không có.
Công nghệ ngày càng phát triển nên ngày càng phát minh, chế tạo ra được nhiều loại máy phay khác nhau với sự linh hoạt và các tính năng vượt trội hơn nhắm hỗ trợ cho công việc.

5. Phân loại máy phay

5.1 Phân loại máy phay theo trục chính thì có 2 loại
· Máy phay đứng: là loại máy phay có trục chính vuông góc với bàn máy
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Máy phay nằm ngang: là loại máy phay có trục chính song song với bàn máy
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5.2 Phân loại theo cấu tạo bàn máy của máy phay thì có bốn loại:
· Máy phay côn xôn
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Máy phay thân cố định
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5.3 Các loại dụng cụ gá đơn giản thường dùng
· Êtô: thường dùng gá kẹp những chi tiết đơn giản mang tính chất chuyên dùng, thường gá những chi tiết dạng khối, hộp…

Gá kẹp chi tiết bằng hàm kẹp: dùng trong sản xuất hàng loạt. ( Ưu điểm: Đơn giản, tháo lắp nhanh, đạt độ chính xác cao)
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Đầu phân độ: Để chia chi tiết thành nhiều phần bằng nhau như bánh răng, bánh vít ta sử dụng đầu phân độ.
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6. Hướng dẫn thay tấm thay đổi tốc độ máy phay Đài Loan từ vật liệu gang sang sắt C45

Trong quá trình sử dụng máy phay có 1 số hư hỏng thường gặp mà các chi tiết máy rất khó mua ngoài thi trường và với kinh nghiệm. Một trong những hư hỏng đó là Tấm thay đổi tốc độ bằng gang máy phay Paron max của Đài Loan bị gãy. Khi điều chỉnh tốc độ với một lực mạnh giải pháp tạm thời là hàn tấm gang đó lại để sử dụng nhưng hiệu quả không cao có thể lại gãy lại và chi tiết sẽ bị sai lệch không còn chính xác. Từ những hư hỏng đó ta thay đổi vật liệu từ gang qua vật liệu sắt. Vật liệu sắt sẽ dễ gia công và mua ngoài thị trường. Trong quá trình sửa chữa bảo trì trong xưởng phay tôi thấy tấm thay đổi tốc độ bằng gang này rất dễ bị gãy vì chỉ điều chỉnh tốc độ với một lực mạnh cả khi máy đang hoạt động cũng dẫn tới bị gãy do vật liệu bằng gang không có sự đàn hồi về cơ học (cứng dễ gãy). Sau khi thay thế tấm gang bằng sắt trong một năm máy chạy ổn định hiện tượng gãy đã được khắc phục cũng không ảnh hưởng đến các chi tiết khác nào của máy.
Một số hình ảnh về tấm thay đổi tốc độ máy phay Paro max bằng gang sang sắt
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Lưu ý: Ta hàn thêm đường gân dày 5mm trên bề mặt tấm thay đổi bằng sắt nhằm làm tấm sắt có độ cứng cũng như độ đàn hồi lại khi không có lực tác động, bởi vì khi tấm sắt bị kéo mạnh sẽ bị cong một độ nhất định và khi ta không tác động cũng như trả lại thì tấm sắt cũng trở lại vị trí ban đầu.
7. Ứng dụng của máy phay CNC

Máy phay CNC đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của con người nên nó cũng được ứng dụng và thực tế trong đời sống. Các ứng dụng của máy phay CNC là:

– Gia công, cắt gọt các sản phẩm theo khuôn đúc theo nhu cầu của khách hàng.

– Được ứng dụng vào ngành gia công và sản xuất đồ gia dụng cho con người.

– Được ứng dụng ở trong các công ty, xưởng máy chuyên chế tạo các phụ tùng, chi tiết máy.

– Có thể cắt gọt, phay các vật dụng từ gỗ và được ứng dụng trong ngành chế biến đồ gỗ. Nó cũng giúp người điều khiển trong việc chạm khắc các hoạ tiết, các chi tiết gỗ.

III Kết luận: 

1.Tính mới
Khi thay đổi vật liệu từ gang sang sắt là dễ mua, dễ gia công, máy chạy cũng ổn định chưa thấy bất ổn gì. Có thể thay thế cho máy khác khi bị gãy.
2. Tính khoa học

Nội dung bài viết xuất phát từ thực trạng nhà trường, trên cơ sở nhiệm vụ của công tác, kinh nghiệm kiến thức của bản thân về lĩnh vực chuyên môn đã ứng dụng tại khoa công nghệ cơ khí.

3. Tính ứng dụng thực tiễn

Nội dung sáng kiến dễ áp dụng, dễ thực hiện.
4. Tính hiệu quả

Sáng kiến đem lại mục đích tiết kiệm nhiều chi phí, giúp công tác giảng dạy được thuận tiện, giúp đổi mới không ngừng phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục.
Từ vị trí công tác, kinh nghiệm của bản thân, điều kiện của Nhà trường, tôi mạnh dạn chia sẻ một số kinh nghiệm, rất mong  được đưa vào áp dụng vào học kỳ tới, trong quá trình vận dụng xin được sự hỗ trợ từ lãnh đạo Nhà trường, đồng nghiệp đóng góp thêm để công tác chuyên môn của phòng ngày càng được hoàn thiện.


Thành phố Hồ Chí Minh,ngày   tháng   năm 2019

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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Giáp Đức Nhận
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