CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận giải pháp)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên : Giáp văn Thịnh
· Sinh ngày 14 tháng 09 năm 1982                                   Giới tính: nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: cao đẳng điện 
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Bảo trì sửa chữa điện trong trường
· Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên phòng quản trị dịch vụ
II. NỘI DUNG:
1. Xuất phát điểm

Hiện nay việc sử dụng và áp dụng công nghệ kĩ thuật trong sử dụng và tiết kiệm điện tại trường còn khá đơn giản và lạc hậu. Từ đó việc thực hiện về tiết kiệm năng lượng điện trong nhà trường chưa triển khai triệt để và khoa học.
Để góp phần vào công cuộc phát triển nhà trường , thì việc áp dụng công nghệ kĩ thuật trong sử dụng và tiết kiệm năng lượng phải được hiện đại hóa và mang tính khoa học.

Xuất phát từ nhu cầu trên, tôi đã chọn đề tài “ Áp dụng công nghệ kĩ thuật trong sử dụng và tiết kiệm năng lượng ” nhằm đồng bộ hóa và đạt hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng điện và tiết kiệm năng lượng điện tại trường cao đẳng kĩ thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong  sáng kiến kinh nghiệm.

2.1Yếu tố khách quan

Việc áp dụng công nghệ kĩ thuật trong sử dụng và tiết kiệm năng lượng điện làcông việc rất cần thiết, không thể thiếu ở bất kì đơn vị nào. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng, là tiết kiệm được chi phí chi chả cho tiền điện hàng tháng.

Khi nhà trường đẩy mạnh công tác mở rộng số lượng và trất lương phòng học, xưởng thực tập,thì việc quản lý năng lương điện cũng tăng lên, yêu cầu công tác quả lý phải khoa học và đồng bộ, áp dụng những công nghệ mới.

2.2.Yếu tố chủ quan
Do vốn đầu tư ban đầu khá lớn lên chưa thể áp dụng rộng rải trong toàn trường đươc. Việc thay thế các thiết bị phải từ từ và cần nhiều thời gian
3.   Lý do chọn đề tài và giải pháp

3.1. lý do chọn đề tài

Năng lượng điện phải được sử dụng hợp lý và hiệu quả tại các đơn vị nhằm phục vụ tốt nhất các hoạt động  dạy và học của nhà trương.

Việc áp dụng khoa học kĩ thuật trong sử dụng và tiết kiệm năng lượng điện là rất cần thiết. không những làm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng điện mà còn giảm được các chi phí bảo trì và tiết kiệm tiền điện chi trả hàng tháng.
3.2.Giải pháp

Thay thế dần các bóng đèn cao ap, đèn huỳnh quang băng bóng đèn led tiết kiêm năng lượng điện hơn, có độ bền cao hơn.
4.Giải pháp thực hiện sáng kiến kinh nhiệm, cải tiến kĩ thuật

4.1. Kế hoạch thực hiện cụ thể

4.2.giai đoạn 1
Thời gian thực hiện: từ ngày 09 tháng 09 năm 2015. Đến ngày 01 tháng 10 năm 2015

Công việc tiến hành

Khảo sát các phòng học ,các xưởng thực hành và các phòng chức năng trong nhà trường. lên kế hoạch thay thế các bóng đèn cao áp chiếu sáng công cộng, đèn huỳnh quang bằng bóng đèn led.

Tham khảo các ý kiến của đồng nghiệp,thong nhất các nội dung lên kế hoạch để hoàn thiện cách nắp đặt.
4.3. Giai đoạn 2

Thời gian thực hiện: từ ngày 05 tháng 10 năm 2015 đến ngày 29 tháng 11 năm 2015

Công việc tiến hành

Lắp đặt đèn led chiếu sáng thay cho đèn cao áp tại chục đương đi chính từ cồng trường vào hội trường A.thay 10 bóng đèn cao áp bằng 10 bong đèn led.

Lập bảng so sánh giữa đèn led và đèn cao áp sodium.
	Yếu tố so sánh
	Đèn cao áp sodium
	Đèn led
	Ghi chú

	Tuổi thọ bóng đèn
	Ngắn( 10.000h)
	Rất lớn (>50.000h)
	Lý thuyết tuổi thọ có thể trên (100.000 h)

	Giải điện làm việc
	Hẹp(±10%)
	Rộng(±30%)
	Điện áp thông thường(100-240vac)

	Nhiệt độ màu
	Dải hẹp(2000 K)
	Dải    rộng               (2700-     70000K)      
	

	Làm nóng môi trường
	Cao (>3000C)
	Thấp(<650C)
	

	Hiệu suất ánh sáng
	Kém(60%)
	Cao (90%)
	

	Chi phí cho hệ thống điện
	Cao
	Thấp
	

	Chi phí ban đầu
	2 triệu
	7 triệu

	

	Chi phí bảo dưỡng
	2 triệu
	0
	Dụ trù thay 1-2 lần đèn , kính,tụ bảo dưỡng hệ thống điện

	Chi phí sự cố bất thường
	1 triệu
	0
	Điện áp cao>230V
Hoặc thấp hơn<180V

	Chi phí điện năng tiêu thụ
	40.000h×0.250KW ×2000VNĐ/ 1Kw =20 triệu
	40.000h×0.120Kw ×2000VNĐ/1Kw     =9.6 triệu
	

	Tổng chi phí
	25 triệu
	16.6 triệu
	


Từ bảng so sánh trên ta thấy được hiệu quả kinh tế khi sử dụng bóng đèn led thay cho đèn sodium cao áp.

Khi sử dụng đèn led ta đã tiết kiệm đươc tiền điên tiền bảo trì và tiết kiệm được thời gian bảo trì bảo dưỡng.

Vậy ta đã tiết kiệm được một khoảng tiền lớn cho nhà trường với  1 bóng đèn là

                                (25-16.6=9.4 triệu)

Vậy với 10 bóng đèn ta tiết kiệm được 94 triệu đồng.với 94 triệu là khoảng tiền lớn ta có thể đầu tư vào nhiều việc cần thiết khác để phát triển nhà trường.

4.4.Giai đoạn 3

Thời gian thực hiện từ ngày 10 tháng 01 năm 2016 tới ngày 10 tháng 03 năm 2016.
Khảo sát các phòng học , các xưởng thực tập và các phòng trức năng trong toàn trường.

Thay thế bóng đèn huỳnh quang bang đèn led T8.

Lập bảng so sánh giữa đèn huỳnh quang và đèn led T8

	Thông số so sánh
	Đèn huỳnh quang
	Đèn led 

	Tuổi thọ
	10.000h
	30.000-50.000h

	Nhiệt độ
	800C
	300C

	Số lần bật tắt cho đèn
	30.000 lần
	100.000 lần

	Độ suy dảm theo thời gian sử dụng
	30%→35% sau 3000h
	9→13% sau 3000h

	Công suất
	50W
	15→20W

	Cường độ sáng
	322lux
	345lux

	Giá thành
	100.000VNĐ
	600.000VNĐ

	Chi phí sửa chữa
	300.000VNĐ
	0

	Chi phí điện năng tiêu thụ
	10.000h×0.05Kw×2000VNĐ =1 triệu
	10.000h×0.02Kw×2000VNĐ =400 ngàn đồng

	Tổng chi phí
	1.4 triệu
	1 triệu


Từ bảng so sánh trên ta thấy số tiền đầu tư cho đèn led, thấp hơn so với đèn huỳnh quang thông thường. giam được 400.000VNđ trong 10.000h thắp sáng.

Ngoài ra còn giảm được thời gian bảo trì và sửa chữa tiết kiệm được tiền bạc .không làm gián đoạn việc giảng dạy của giáo viên trong nhà trường.
Khi lăp đèn led nhiệt độ trong phòng cũng giảm hơn so với đèn huỳnh quanh.không sẩy ra hiện tượng cháy nổ khi lắp đèn led.còn đèn huỳnh quang dễ sẩy ra hiện tượng cháy nổ vì nhiệt độ của trấn lưu khá lớn.
Nếu áp dụng vào thực tế tại trường thì hiện nay có khoảng 2500 bóng đèn huỳnh quang cần thay thế bằng đèn led. Thì ta sẽ tiết kiêm đươc môt khoang tiền là:

                                    ( 2500×400.000VNĐ=1 tỉ VNĐ )
Với khoảng tiền trên ta có thể làm nhiều viêc để phát triển nhà trường.
5.Phạm vi áp dụng , khả năng phổ biến.

5.1. Phạm vi áp dụng 

Được áp dụng rộng rãi trong toàn trường, các phòng chức năng, phòng học, xưởng thực tậpvà đèn bảo vệ, dèn đường….
5.2. Khả năng phổ biến

Hiện tại đang đươc áp dụng tại trục đương đi chính trong trường,có khả năng sẽ đươc từ từ lắp đặt và thay thế trong toàn trường.
6. Thời điểm áp dụng

Được áp dụng vào ngày 2 tháng 10 năm2015 tai chục đường đi chính của nhà trường.

Trong tương lai các bóng đèn huỳnh quang sẽ được thay thế dần bằng đèn led.

7. Hiệu quả mang lại

Khi thay đèn led cho đèn cao áp và đèn huỳnh quang, sẽ giảm được chi phí chi chả tiền điện hàng tháng .( như đã lâu trên bảng so sánh)
Tiết kiêm được thời gian và chi phí bảo trì bảo dưỡng.

Chánh được tình trạng cháy nổ do đèn huỳnh quang gây ra.

Không gây ô nhiễm môi trường vì bóng đèn huỳnh quang có chứa thủy ngân.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

     Chiến sĩ thi đua cơ sở,quyết định số :1402/QĐ-GDĐT-VP ngày 26/8/2015

                                                            ngày 28    tháng  03   năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                    Giáp văn Thịnh
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