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A. NỘI DUNG


Tên giải pháp:

HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG FEEDBACK (HÚ) CHO HỆ THỐNG ÂM THANH
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Xuất phát điểm
Sử dụng hệ thống âm thanh là một nhu cầu rất cần thiết, không thể thiếu trong hội họp, hoạt động, dạy học tại bất cứ trường học nào. Với nhu cầu phát triển nhà trường nhanh, mạnh, bền vững, việc sử dụng hệ thống âm thanh để phục vụ tại trường trở thành một yêu cầu tất yếu, đòi hỏi nhân viên kỹ thuật phải có trình độ, kỹ năng trong công tác. 
2. Lý do, sự cần thiết chọn đề tài
Thời gian qua, tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, khi sử dụng hệ thống âm thanh để phục vụ cho các lễ hội, thường xuyên bị hiện tượng feedback (hú, rít, nhiễu) khi điều chỉnh âm lượng quá 50%, do vậy hệ thống âm thanh không thể sử dụng hết công suất cũng như không thể điều chỉnh độ trầm bổng như ý muốn. Hiện tượng feedback trong âm thanh làm giảm tính trang nghiêm của buổi lễ, giảm không khí náo nhiệt, vui tươi của ngày hội. Nhà trường đã quan tâm đến tình trạng này nhưng thực sự chưa mang lại hiệu quả. 

Hiện tượng feedback trong âm thanh gây hao phí công suất âm thanh khi sử dụng cũng như chất lượng âm thanh không tốt làm người nghe khó chịu và ảnh hưởng không tốt đến việc nghe của thính giả.  

Hiện tượng feedback trong âm thanh làm cho các buổi lễ lớn của trường như Lễ 20/11; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ Khai giảng năm học,... kém phần trang nghiêm, sự thành công của buổi lễ chưa cao.
3. Phạm vi và đối tượng đề tài
Tôi mong muốn sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng tại trường, được các đồng nghiệp trong trường vận dụng vào công việc để hiệu quả công việc mỗi ngày cao hơn. Đề tài có thể áp dụng vào tất cả các đơn vị, cơ quan, công ty có sử dụng hệ thống âm thanh, nhất là sử dụng hệ thống âm thanh ngoài trời.
Sáng kiến đã được áp dụng tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Mục tiêu và tầm quan trọng
          Trong một số trường hợp nhất định như các buổi lễ lớn của trường như Lễ 20/11; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ Khai giảng năm học nếu xảy ra hiện tượng feedback sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến buổi lễ, cũng như sự thành công của buổi lễ.
II. Phần nội dung

1. Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn
1.1. Cơ sở lý luận của đề tài

Về mặt lý thuyết thì hiện tượng có thể xảy ra trong toàn bộ dải tần số mà con người có thể nghe thấy được ( 20 ~ 20 KHz ) . Tuy nhiên trong thực tế , feedback thường xảy ra ở 1 vài dải tần thấp ( < 150 Hz )và trung cao ( từ 4 ~ 8 KHz ) , tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp xảy ra ở dải tần khác , có thể bị trong một hoặc nhiều dải tần cùng 1 lúc . 
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài

Nhằm tạo ra những buổi lễ có tính chuyên nghiệp cao, thành công cũng như trang nghiêm.

Nâng cao trình độ của đội ngũ kỹ thuật viên âm thanh nói riêng và kỹ thuật viên nói chung


Môi trường học hỏi trao đổi kinh nghiệm mở rộng

2. Thực trạng hiện tượng feedback tại hệ thống âm thanh của trường

Thực tiễn tại trường hiện tượng feedback xảy ra là do Chủ yếu là do thiếu đồng bộ trong hệ thống âm thanh (Loa, amplier hiệu EV, Equalizer của Dalton, Micro hiệu dbx) gây ra không trùng tần số ở một số dãi tần số thấp (<150Hz) và một số dãi trung tần (4-8KHz) là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng feedback trong âm thanh.


Ngoài ra còn những nguyên nhân quan trọng gây ra hiện tượng feedback như:

2.1.1. Do cách bố trí hệ thống loa tại khu vực lẽ, hội chưa hợp lý

2.1.2. Do cách sử dụng micro chưa đúng đối với người sử dụng

2.1.3. Do cách điều chỉnh âm thanh của nhân viên kỹ thuật, đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng feedback

3. Những biện pháp cho các nguyên nhân gây hiện tượng feedback
3.1. Biện pháp khắc phục do nguyên nhân bố trí hệ thống loa.
Đề nghị bố trí theo sơ đồ sau:
[image: image1.jpg]San
GED





Bố trí như trên để hạn chế nhiều nhất hiện tượng dội âm từ các mặt phẳng (kính của các cửa sổ, cửa ra vào phòng học tại khu vực diễn ra lễ hội)

Không nên bố trí như sau:
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Không nên bố trí như sau:
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3.2. Biện pháp khắc phục do nguyên nhân cách sử dụng micro
Hạn chế triệt để tình trạng đặt micro trước loa một góc 600 
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Theo hình trên, nên sử dụng micro trong vùng có dấu chấm
3.3. Biện pháp khắc phục do nguyên nhân cách điều chỉnh âm thanh của kỹ thuật viên

3.3.1. Cách điều chỉnh Mixer (bộ trộn)

Chỉnh Volume như hình, tức là tất cả các kênh, group và Stereo out đều ở 0 hoặc dưới 0, ở một số tình huống cần thiết có thể lên đến 5 nhưng phải hiệu chỉnh ở một số thông số khác.
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     Điều chỉnh Gain ở mức từ -16 đến mức -34 tức từ đầu đến mức trắng đậm như trong hình
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Để ý khi hoạt động nếu đèn Peak sáng tại kênh nào tức là kênh đó đang có tín hiệu vào vượt quá mức bình thường và chỉnh gian thấp xuống đến khi đèn Peak không sáng nữa, nếu để đèn Peak sáng một thời gian hệ thống sẽ xảy ra hiện tượng feedback.

3.3.2. Cách điều chỉnh Equalizer

Điều chỉnh cho các tần số từ 25-160 (thấp) Hz và 4-8KHz (trung cận cao) luôn ở mức từ 0 trở xuống, các tần số khác ta có thể chỉnh hơn mức 0 nhưng cao nhất ở mức +5
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Do bộ EQ (Equalizer) tại trường thuộc dạng EQ như hình trên tức là dạng EQ mù nên ta chỉ có thể hạn chế bằng cách điều chỉnh tần số thông qua cơ sở kinh nghiệm nên hiện tượng feedback (hú) vẫn đôi khi xảy ra do hoạt động của micro khi sắp hết pin sẽ không ổn định cũng như một số yếu tố khách quan khác (tạp âm có tần số thấp như tiếng máy xe, tiếng trống trường,…)

3.4. Những biện pháp khắc phục triết để
Nhìn chung hiện tượng feedback đã giảm đáng kể, nhưng để khắc phục triệt để,  cần có bộ feedback destroyer chuyên nghiệp:
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Và bộ Micro không dây có độ tin cậy cao ví dụ của hãng Sennheiser, Shure.
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4. Ý nghĩa và hiệu quả của đề tài
Đề tài: “Hạn chế hiện tượng feedback (hú, rít, nhiễu) cho hệ thống âm thanh”, nếu áp dụng vào thực tế sẽ hạn chế rất nhiều hiện tượng hú, rít, nhiễu sóng trong thời gian sử dụng hệ thống âm thanh ngoài trời.

5. Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra
        Đã áp dụng tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM và đã mang lại những thành công ban đầu tốt

        Cần học hỏi thêm trong công tác sử dụng, điều chỉnh âm thanh cũng như các công tác kỹ thuật khác.
6. Khả năng ứng dụng của giải pháp
        Giải pháp trên có thể áp dụng cho những cơ quan, công ty, ... mà tại đó có sử dụng hệ thống âm thanh ngoài trời.
III. Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận
Trên cơ sở kinh nghiệm thực tế trong công tác sử dụng hệ thống âm thanh để phục vụ trong các buổi lễ, hội tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, tôi thấy cần nêu ra một số biện pháp khắc phục khi sử sụng hệ thống âm thanh, để từ đó cùng rút kinh nghiệm, cùng đề ra những biện pháp hay nhất để khắc phục hiện tượng feedback trong âm thanh. Hy vọng những kinh nghiệm này giúp các đồng nghiệp có thêm một số kỹ năng về công tác kỹ thuật, tăng hiệu quả công việc của mỗi cá nhân và đơn vị để đạt hiệu quả cao. 

· Mặt tích cực: Dễ hiểu, dễ áp dụng, thiết thực.

· Mặt hạn chế: Do công việc chuyên môn của mỗi nhân viên kỹ thuật chiếm rất nhiều thời gian nên mọi người chưa quan tâm nhiều đến các kỹ thuật cũng như một số kỹ năng của bản thân, nhiều người sẽ thấy không có nhu cầu phải biết các kinh nghiệm này để thực hiện tốt hơn công việc của mình.

Tôi thực hiện đề tài này với mong muốn kinh nghiệm đã nêu được áp dụng tại trường sẽ đạt hiệu quả cao hơn và ngày càng mang tính chuyên nghiệp hơn
2. Kiến nghị, đề xuất
· Cần trang bị bộ feedback destroyer và bộ micro đồng bộ với dàn âm thanh như đã nêu trên phần nội dung bài báo cáo
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Catalog  Pro sound – loudspeaker and electronics của Electro voice
2. Catalog  2231 graphic equalizer của DBX
3. Catalog Yamaha MG166CX Mixing Console
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