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PHẦN NỘI DUNG

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Xuất phát điểm
Hiện công tác quản lý năng lượng điện tại trường còn khá thủ công và chưa đồng bộ, từ đó việc thực hiện tiết kiệm năng lượng điện và an toàn trong phòng chống cháy nổ trong nhà trường cũng chưa triển khai triệt để, khoa học. 
Để góp phần vào công cuộc phát triển nhà trường thì công tác quản lý sử dụng năng lượng điện cũng phải được hiện đại hóa, mang tính khoa học.
Xuất phát từ nhu cầu trên, tôi chọn đề tài “Sử dụng công tắc KG316T trong quản lý năng lượng điện” nhằm đồng bộ hóa và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý năng lượng điện tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
2. Lý do
Công tác quản lý năng lượng điện là công việc rất cần thiết, không thể thiếu ở bất kỳ đơn vị, cơ quan nào. Việc đồng bộ trong công tác quản lý năng lượng điện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và giúp các đơn vị thuận lợi trong việc quản lý năng lượng điện một cách hợp lý và kịp thời.
Khi Nhà trường đẩy mạnh công tác mở rộng số lượng và chất lượng phòng học, xưởng thực tập, … quản lý năng lượng điện cũng tăng lên, yêu cầu  công tác quản lý phải khoa học và đồng bộ. Cán bộ viên chức có nghĩa vụ thực hiện tốt việc tiết kiệm điện và đề cao công tác phòng chống cháy nổ trong nhà trường.
Sử dụng công tắc thời gian thực trong quản lý năng lượng điện nhằm đồng bộ hóa, hiện đại hóa cũng như thực hiện hiệu quả công tác quản lý năng lượng điện.
Khi sử dụng công tắc KG316T sẽ giúp bộ phận quản lý năng lượng điện kiểm soát hiệu quả việc sử dụng điện tại các đơn vị trong trường, từ đó sẽ chủ động quản lý năng lượng điện và có kế hoạch sử dụng điện một cách hợp lý hơn.
3. Tầm quan trọng

Năng lượng điện phải được sử dụng hợp lý và hiệu quả tại các đơn vị nhằm phục vụ tốt nhất các hoạt động dạy và học của nhà trường.
Sử dụng công tắc thời gian thực trong quản lý năng lượng điện là rất cần thiết không những làm tăng hiệu quả của sử dụng năng lượng điện mà còn giảm tối đa nguy cơ cháy nổ do chập điện sau giờ làm việc do quên không tắt các thiết bị điện.
Quy trình quản lý năng lượng điện khi sử dụng công tắc KG316T sẽ giúp nhân viên phụ trách công tác quản lý năng lượng điện tiết kiệm thời gian trong công việc, phương pháp làm việc chuyên nghiệp hơn, hiệu quả công việc cao hơn đồng thời thuận lợi cho các đơn vị sử dụng.

4. Phạm vi ứng dụng

Áp dụng cho các đơn vị trong toàn trường.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

A.  Kế hoạch thực hiện cụ thể: 

1/. Giai đoạn 1: 

1.1.  Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2014 đến ngày 31 tháng 10 năm 2014
1.2.  Công việc tiến hành:  

Khảo sát, ghi chép lại những phòng làm việc, phòng học, xưởng thực hành có giờ dạy đến 17h30 hoặc sau 17h30 những ngày trong tuần và những phòng học, xưởng thực hành đã có một số trường hợp quên tắt các thiết bị điện sau giờ học, giờ làm việc.

Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, thống nhất các nội dung để hoàn thiện cách lắp đặt 
2/. Giai đoạn 2:

2.1.  Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014


2.2. Công việc tiến hành: 

Lắp đặt thử nghiệm tại Tổ Sửa chữa thuộc phòng Quản trị cơ sở vật chất
Cài đặt thông số cho công tắc thời gian thực KG316T qua bảng điều khiển có trên thiết bị
2.2.1 Quy trình quản lý năng lượng điện tại các phòng học, xưởng thực hành
a. Lưu đồ tổng quát:


b. Mô tả chi tiết:

(1) Hàng ngày các phòng học có nhu sử dụng điện sẽ được công tắc thời gian thực biết được thời gian sử dụng điện nhờ thông số cài đặt trước đó do nhân viên kỹ thuật cài đặt
(2) Dựa vào thông số đã được cài đặt, đúng giờ công tắc này sẽ bật và tắt hệ thống điện theo lịch đã được cập nhật vào từ trước
(2.1) Công tắc thời gian thực chỉ điều khiển hệ thống chính, các thiết bị khác (đèn, quạt, máy chiếu) người dùng (giáo viên phụ trách) có thể tự điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, ngoài ra người sử dụng cũng có thể tự bật lại hệ thống nếu thấy cần thêm thời gian giảng dạy bằng cách nhấn nút AUTO/MANU trên thiết bị KG316T sao cho dấu ở nút on hiện lên và đèn WORK trên thiết bị bật lên
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(2.2) Công tắc thời gian thực KG316T được nhân viên kỹ thuật cài đặt thông số dựa trên lịch học cụ thể mỗi tuần của phòng học, xưởng thực hành cho từng lớp của các khoa
2.2.2 Quy trình quản lý năng lượng điện tai các phòng ban
a. Lưu đồ tổng quát:

b. Mô tả chi tiết:
(1)  Hàng ngày các phòng làm việc có nhu sử dụng điện sẽ được công tắc thời gian thực biết được thời gian sử dụng điện nhờ thông số cài đặt trước đó do nhân viên kỹ thuật cài đặt
(2)   Dựa vào thông số đã được cài đặt, đúng 7h sáng công tắc này sẽ bật và tắt hệ thống điện vào lúc 17h30
(2.1) Công tắc thời gian thực chỉ điều khiển hệ thống chính, các thiết bị khác (đèn, quạt, máy vi tính,…) người sử dụng (Trưởng, phó, nhân viên thuộc đơn vị) có thể tự điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, ngoài ra người sử dụng cũng có thể tự bật lại hệ thống nếu thấy cần thêm thời gian làm việc bằng cách nhấn nút AUTO/MANU trên thiết bị KG316T sao cho dấu ở nút on hiện lên và đèn WORK trên thiết bị bật lên.
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(2.2) Công tắc thời gian thực KG316T được nhân viên kỹ thuật cài đặt thông số đúng theo thời gian làm việc hành chính.
3/. Giai đoạn 3
3.1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014
3.2. Công việc tiến hành:   

Thử nghiệm hoạt động tại tổ Sửa chữa để xem xét độ tin cậy của thiết bị.
Thử nghiệm tại một số phòng học trong trường.
Từ đó rút kinh nghiệm và sửa chữa lỗi phát sinh.

B. Kết quả thực hiện 

Phần chi tiết của đề tài hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.
C. Mặt hạn chế và tích cực của sáng kiến kinh nghiệm:

1/. Tích cực

· Một số phòng học, xưởng thực hành, đơn vị được đưa thiết bị vào thử nghiệm công tác quản lý rất đồng bộ với nhau, rất tiện lợi trong công tác quản lý điện năng
· Góp phần sử dụng điện năng hợp lý, tiết kiệm và an toàn.
· Góp phần bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ.
· Do công tác quản lý điện năng rất dể dàng nên nhân viên quản lý điện sẽ năng động hơn trong công việc và tiết kiệm nhiều thời gian trong công việc
2/. Hạn chế

· Chưa thể áp dụng rộng rãi trong nhà trường do tính đặc thù của một số đơn vị trực thuộc trường.
· Công tắc thời gian thực KG316T hoạt động nhờ PIN nên phải bảo trì định kỳ hàng tháng để thay PIN

D. Kết luận

Sử dụng công tắc KG316T trong quản lý năng lượng điện là rất cần thiết do nhu cầu phát triển về chất lượng và quy mô đào tạo của trường. 
Kinh phí đầu tư thiết bị thấp công tắc KG316T giá tại thời gian thực hiện là 130.000 vnđ, dễ sử dụng, dòng làm việc tối đa là 20A, với các yêu cầu tải lớn hơn ta có thể mở rộng bằng cách gắn thêm contactor.
Sử dụng công tắc KG316T trong quản lý năng lượng điện tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng sẽ giúp phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, tiết kiệm năng lượng điện và góp phần tích cực trong công tác phòng chống cháy nổ.
Tuy là sáng kiến kinh nghiệm còn hạn chế, nhưng đã phát huy tính hiệu quả khi được áp dụng tại một số đơn vị trong nhà trường. Vì vậy cần áp dụng rộng rãi trong trường để nâng cao hiệu suất sử dụng và tiết kiệm năng lượng điện.
                                     Người viết báo cáo 
Phòng học, xưởng có nhu cầu sử dụng điện
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Giáo viên phụ trách
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Công tắc thời gian thực KG316T











(2.1)








Hệ thống điện bật, tắt
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Chế độ hoạt động:


On (relay bên trong luôn đóng)


Off (relay bên trong luôn hở)


Auto ( theo cài đặt thời gian On Off ở phần C)





Đồng hồ thực, thứ
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Nhân viên kỹ thuật cài đặt thông số dựa theo lịch làm việc cụ thể
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Trưởng, phó, nhân viên thuộc đơn vị








 











Hệ thống điện bật, tắt








Đơn vị phòng ban có nhu cầu sử dụng điện

















Công tắc thời gian thực KG316T



































Chế độ hoạt động:


On (relay bên trong luôn đóng)


Off (relay bên trong luôn hở)


Auto ( theo cài đặt thời gian On Off ở phần C)





Đồng hồ thực, thứ





Nhân viên kỹ thuật cài đặt thông số dựa theo lịch học cụ thể
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