CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: 
· Sinh ngày, tháng, năm:                
Giới tính: 
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: 
· Chức vụ, đơn vị công tác: 
II. NỘI DUNG:
1. Xuất phát điểm:

· Hiện nay trong khuôn viên trường Cao Đằng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh có trồng rất nhiều mảng cây xanh và những thảm cỏ, ngoài chức năng làm đẹp cho Nhà trường thì những mảng xanh còn có tác dụng làm trong lành không khí giúp cho người làm việc và học sinh -  sinh viên cảm thấy tinh thần thoải mái để làm việc và học tập có hiệu quả. 
· Tuy nhiên công việc chăm sóc, cắt tỉa và tưới nước hàng ngày lại tiêu tốn một khoảng thời gian không nhỏ cho nhân viên chăm sóc, làm ảnh hưởng đến thời gian và sức khỏe của người chăm sóc. 
· Từ quan sát thực tế và cũng muốn được giúp giảm tải công việc nên tôi đã nghĩ ra đề tài “Điều khiển hệ thống bơm sử dụng Timer” để giúp nhân viên trong công việc chăm sóc và tưới cỏ trong khuôn viên Nhà trường được thuận tiện và dễ dàng hơn.
2. Những yếu tố khách quan và chủ quan:
a. Yếu tố khách quan:

· Hạn chế thứ nhất là hiện nay việc sử dụng Timer để điều khiển hệ thống bơm nước tuy đang được áp dụng rộng rãi trong các khu vực rộng như công viên, sân bóng đá và các vườn cây ăn trái nhưng khi áp dụng vào trong việc tưới cỏ trong khuôn viên Nhà trường còn gặp khó khăn vì khả năng để tưới cho tất cả các đám cỏ được xanh tươi không cao vì hạn chế về khoảng cách, giới hạn về chiều cao của các đầu phun không đủ để tưới hết đám cỏ.
· Hạn chế thứ hai là do hiện nay công việc của nhân viên chăm sóc là vẫn phải kéo vòi nước nhựa để tưới nên đạt được hiệu quả cao hơn, do đó việc sử dụng hệ thống bơm tưới bằng đầu phun sẽ khó phát huy hết hiệu quả của nó.
b. Yếu tố chủ quan:

· Yếu tố chủ quan là do hạn chế về kỹ năng cũng như hạn chế về kỹ thuật lắp đặt để các đầu phun có thể đạt được hiệu quả cao nhất.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu:

a. Tên sáng kiến:

· Điều khiển hệ thống bơm dùng Timer
b. Giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu:
· Sử dụng hệ thống bơm điều khiển bằng Timer sẽ làm giảm được thời gian cũng như công chăm sóc của nhân viên nhưng bên cạnh đó cũng mang lại hiệu quả cao do nguồn nước được liên tục bơm tưới cho các mảng cỏ xanh, mang lại sức sống cho cây xanh trong Nhà trường.

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu:
· Do hiện nay công việc chăm sóc cây xanh và các mảng cỏ trong khuôn viên Nhà trường gặp khó khăn do đây là công việc thủ công, phải kéo dây để tưới nên tuy mang lại hiệu quả cao nhưng lại làm tiêu tốn một khoảng không nhỏ thời gian của người chăm sóc, bên cạnh đó do phải liên tục làm việc dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời nên cũng ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của người chăm sóc.Từ những khó khăn trên và từ quan sát thực tế của công việc nên tôi đã nghĩ ra việc sử dụng một hệ thống bơm tự động để giúp giảm tải công việc, đề tài “Điều khiển hệ thống bơm dùng Timer” ra đời để giải quyết vấn đề trên.
· Những thiết bị cần để hình thành nên một hệ thống bơm nước hoàn chỉnh bao gồm:

· 01 máy bơm 3 pha.
· 01 Timer ( relay ON DELAY 24h )

· 01 CONTACTOR.
· 01 Relay nhiệt dùng để bảo vệ quá nhiệt.

· Hệ thống các đầu phun.

· Ống nước các loại.

· Co, van và nối các loại.

· Về relay 24h hiện nay trên thị trường có nhiều loại như JYE/Camsco (Đài Loan), Panasonic… Nhưng sử dụng phổ biến là loại relay TB35N của JYE/Camsco.
· Hình ảnh của relay TB35N của JYE/Camsco :
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· Relay JYE/Camsco có 2 loại:
+ Loại không có pin dự trữ ( Sẽ chạy sai giờ khi bị mất điện đột ngột)

+ Loại có pin dự trữ ( Vẫn duy trì được hoạt động của đồng hồ khi mất điện)

· Chế độ tác động là 1 trong 3 chế độ sau:

· OFF : tắt công tắc ngõ ra tải.
· ON : mở công tắc ngõ ra tải.

· AUTO : công tắc ngõ ra tải được điều khiển bởi các chốt chỉnh tác động, vị trí các chốt quyết định trạng thái.

· Sơ đồ mạch điện:
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· Nguyên lý hoạt động: Sau khi đóng CB để cấp nguồn cho máy bơm đồng thời cấp nguồn cho hệ thống, nhấn nút ON dòng điện sẽ cấp nguồn cho Timer T đồng thời cấp nguồn cho Contactor K , lúc này tiếp điểm duy trì của T sẽ đóng lại để duy trì nguồn điện cho K, contactor K có điện sẽ đóng tiếp điểm cấp nguồn 3 pha cho máy bơm hoạt động, sau một thời gian được định trước thì Timer sẽ tác động lên tiếp điểm đóng chậm mở nhanh T làm mất nguồn K dẫn đến máy bơm không có nguồn và máy bơm sẽ ngưng hoạt động. Tuy nhiên nguồn điện vẫn được duy trì do khóa T của Timer vẫn còn đóng, sau một thời gian Timer T sẽ tác động làm K có điện dẫ đến máy bơm sẽ hoạt động trở lại.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến:
· Hệ thống bơm điều khiển bằng Timer được áp dụng rộng rãi ở mọi địa điểm như sân banh, công viên, cả trong các hệ thống bơm tưới nhỏ trong các hộ gia đình vì có thể chủ động được thời gian để tưới cũng như hạn chế được việc phải tắt mở nhiều lần có thể nhanh chóng làm hư hỏng máy bơm khi liên tục phải tưới vào mùa khô.

· Ngoài ra hệ thống bơm này còn có thể áp dụng vào hệ thống bơm nước sinh hoạt hàng ngày cho các hộ gia đình theo thời gian nhất định trong ngày, giúp hạn chế việc thất thoát nước sạch và tiết kiệm được tiêu hao điện tiêu thụ.
6. Thời điểm áp dụng: 
Có thể áp dụng đề tài này cho tất cả mọi thời điểm trong năm mà không phải chịu sự hạn chế về thời gian cũng như vào mùa khô hay mùa nắng. Nếu vào mùa khô thì ta sẽ đặt thời gian cho máy tưới nhiều hơn, còn vào mùa mưa thì sẽ ít lại.
7. Hiệu quả mang lại:
Mặc dù hiện nay hệ thống này được sử dụng rộng rãi ở khắp mọi nơi từ sân banh, công viên, đài phun nước nhưng trong khuôn viên Nhả trường vẫn chưa được áp dụng nên hiệu quả từ đề tài này mang lại không cao, mong rằng trong tương lai thì đề tài này sẽ được áp dụng một cách rộng rãi để góp phần làm xanh thêm những mảng xanh  cũng như làm đẹp thêm cho Nhà trường trong thời gian tới để nâng cao tinh thần làm việc của cán bộ - nhân viên và học sinh – sinh viên khi được làm việc và học tập tại trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
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