Thuyết minh sửa chữa các hạng mục năm 2018

1. Hạng mục: Sửa chữa cải tạo khối nhà H1 
(Gía trị dự toán: 2.193.780.000vnđ)
Hiện trạng: Mặt nền phía trước hành lang thấp hơn mặt sân và  nền gạch thấp hơn sân nên khi trời mưa bị nước ngoài sân tràn vào và thấm từ dưới lên sàn gây nên hiện tượng thấm sàn ẩm mốc. 
Hướng cải tạo: Đục phá nền gạch cũ, tháo dỡ cửa, đắp cát tôn nền cao 20 cm, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, Lát lại nền gạch mới 400x400mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ tường cột đã bị bong tróc, bả matit sơn lại lớp sơn mới.
2. Hạng mục: Sửa chữa cải tạo khối nhà F1,
(Gía trị dự toán:  1.338.748.000 vnđ)
Hiện trạng: Nền mặt trước thấp hơn mặt sân, nền gạch thấp hơn sân khi trời mưa nước tràn vào và thấm từ dưới lên sàn gây ẩm ướt ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện, làm rò rỉ điện gây nguy hiểm tới các em học sinh sinh viên. Khối thư viện được đầu tư từ nhiều năm trước, bàn ghế hỏng, cũ và thiếu không gian cho học sinh, sinh viên có điều kiện nghỉ ngơi, đọc sách nghiên cứu học tập, chưa có phòng cho học sinh sinh viên tổ chức học nhóm. 
Hướng cải tạo: - Đục bỏ nền gạch cũ, đắp cát tôn nền cao 20cm đổ bê tông nền đá 1x2 M200, Lát lại nền gạch 400x400mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ tường cột đã bị bong tróc, bả matit sơn lại lớp sơn mới.

· Phá dỡ tường ngăn của các phòng mở rộng diện tích tạo không gian thoáng cho các em học sinh có nơi nghỉ ngơi học tập và nghiên cứu.
3. Sửa chữa khối nhà I1,I2, F2, E2
Giá trị dự toán: 1.655.000.000 vnđ
Hiện trạng:
- Khối nhà I1, I2 do xây dựng lâu năm  từ năm 1964 nên hiện nay đã xuống cấp, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún. 
· Khối nhà F2, E2 mái tôn nóng. Cửa sổ bị hư 
Hướng cải tạo: Phá dỡ tường ngăn, tháo dỡ mái tôn, xà gồ,cửa, , đục bỏ nền gạch cũ. Đắp cát tôn nền chống ngập, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, lát lại nền gạch 400x400mm .Lợp lại xà gồ, thay thế mái tôn mới, chống thấm mái, lắp đặt cửa kính cường lực, cảo bỏ lớp sơn cũ trên tường, bà matit và sơn mới lại tường. Chống nóng mái tôn, thay thế các cửa sổ bị hư. 
4. Sửa chữa hệ thống âm thanh, điện, mạng, internet trong toàn trường 
Giá trị dự toán:  1.714.000.000 vnđ.
Hiện trạng: 
- Hệ thống âm thanh (loa- amli) trang bị đã cũ, nên bị rè khi sử dụng ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh 

- Hệ thống điện của nhà trường hiện nay là các đường dây điện trên không lâu năm cũ, dây chằng chịt nên để tránh trường hợp nguy hiểm và gây gián đoạn cung cấp điện khi thời tiết bất lợi.

        - Do nhu cầu và qui mô đào tào ngày càng đông mà hệ thống mạng internet của nhà trường hiện nay yếu, đường dây chưa đi theo hệ thống, nhu cầu tìm kiếm thông tin của sinh viên, giáo viên  nhà trường ngày càng nhiều.     

        - Hệ thống camera giám sát nhà trường chỉ có 7camera được lắp đặt ở khu vực sân, bãi xe và ký túc xá chưa đáp ứng được nhu cầu trong quản lý nhà trường. 
Hướng cải tạo:
 - Thay thế các đường dây điện cũ , xây dựng lắp đặt hệ thống tuyến cáp ngầm.
· Nâng cấp hệ thống cáp quang- ieternet tốc độ cao

· Trang bị và lắp đặt thêm camera để quản lý tốt hơn, an toàn hơn  cũng như đáp ứng yêu cầu Dự án nhà trường thông minh
