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THUYẾT MINH NHU CẦU MUA SẮM SỬA CHỮA NĂM 2017
         Hiện trạng thực tế các hạng mục sửa chữa nhỏ và mua sắm trang thiết bị do đơn vị đề xuất năm 2017.
1. Sửa chữa lát lại nền gạch các phòng học tầng trệt khối nhà G, H1 (Khoa Công Nghệ Động Lực)
Nền phía bên trong phòng học,  phòng làm việc, khu thực hành bong tróc, sụt lún nền, nền gạch thấp hơn sân nên khi mưa bị nước tràn vào phòng học lý thuyết và thực hành thấm nền gây ẩm ướt đến hệ thống cung cấp điện, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến các em sinh viên... Nhà trường cần cải tạo khắc phục đáp ứng cho nhu cầu học và làm việc.
2. Sửa chữa nâng nền các phòng học tầng trệt khối nhà G (Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh)
Sửa chữa nâng nền phía bên trong phòng học,  phòng làm việc, khu thực hành bong tróc, sụt lún nền, nền gạch bể ... Nhà trường cần cải tạo khắc phục đáp ứng cho nhu cầu phục vụ cho khu dạy thực hành Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh.
3. Sửa chữa nâng nền các phòng học THPT khối nhà H1, các phòng máy tính 11,12,13,14 khối nhà F1, các phòng máy tính 1,2 khối nhà H1( Khoa CNTT)
Sửa chữa nâng nền các phòng học lý thuyết khối nhà H1, các phòng máy tính  11,12,13,14 (Khối nhà F1), Các phòng máy tính 1,2 (Khối nhà H1) mặt nền thấp hơn mặt đường, nền gạch thấp hơn sân khi mưa bị nước tràn vào và thấm từ dưới lên phòng học lý thuyết và thực hành thấm nền gây ẩm ướt  đến hệ thống cung cấp điện, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến các em sinh viên... Nhà trường cần cải tạo khắc phục đáp ứng cho nhu cầu học và làm việc cho Khoa CNTT.
4. Sửa chữa nâng nền các phòng tầng trệt ký túc xá (Nhà E1); nâng nền các phòng học Khoa Công nghệ May thời trang.
Nền gạch thấp hơn sân khi mưa bị nước tràn vào phòng học lý thuyết và thực hành thấm nền gây ẩm ướt đến hệ thống cung cấp điện, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm  đến người và tài sản.... Nhà trường cần cải tạo khắc phục đáp ứng cho nhu cầu học tập, làm việc cho Khoa Công nghệ may thời trang và phục vụ lưu trú ở ký túc xá (Nhà E1);
5. Sửa chữa chống nóng mái tôn, thay cửa sổ, lắp rèm chống nóng cho nhà E2 và F2
Cải tạo sửa chữa chống nóng mái tôn, các phòng học lý thuyết nhà E2 và F2 quá nóng giáo viên không thể đứng lớp được, cửa sổ hư và gãy cần phải thay thế và sửa chữa cửa sổ, lắp rèm chống nóng cho các cửa sổ bị chói nắng các cửa sổ bị chói nắng cho các phòng lý thuyết của nhà  E2 và F2. ..Nhà trường cần cải tạo khắc phục đáp ứng cho nhu cầu học tập cho các em sinh viên

6. Sửa chữa lắp đặt cống thoát nước cho khu vực lý thuyết khối nhà C1, C2, C3; Khu vực sân bóng trước thư viện
Nền gạch sân khu vực lý thuyết thấp, hệ thống cống bị nghẹt không thoát nước khi trời mưa, làm  nước tràn vào sân khu lý thuyết gây ẩm .....Nhà trường cần cải tạo khắc phục đáp ứng cho nhu cầu học tập
7. Lắp đặt cửa sắt cầu thang tầng trệt , tầng 1 khối nhà G
     Lắp đặt cửa sắt ở cầu thang khối nhà G nhằm giúp bảo vệ kiểm soát an ninh trong khu vực nhà G.
8. [bookmark: _GoBack]Bảo trì sửa chữa, nâng cấp máy tính theo danh sách thiết bị
· Khắc phục sự cố và duy trì hệ thống: mạng LAN, truy cập Internet, Hệ điều hành.
· Cài đặt, sửa chữa phần mềm máy tính: nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tức thời khi máy tính hoặc hệ thống mạng gặp sự cố.
· Khắc phục sự cố phát sinh qua hotline
· Khắc phục sự cố phát sinh tận nơi (số lần bằng 1/3 số máy)
· Quét virus, cập nhật hệ thống virus mới, update phần mềm
· Cài đặt lại phần mềm.
· Backup và sao lưu dữ liệu.
· Kiểm tra và sửa lỗi phát sinh.
Vệ sinh máy tính 1 tháng/2 lần
9. Bảo trì server; Nâng cấp Switch; Nâng cấp phòng server; Camera IP; Đầu ghi hình
A. Bảo trì server:
· Khắc phục sự cố và duy trì hệ thống: mạng LAN, truy cập Internet, Hệ điều hành.
· Khắc phục sự cố phát sinh.
· Quét virus.
Cài đặt lại phần mềm.
B. Nâng cấp Switch: 
· Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-48T-L
· Stackable 48 x 10/100/1000 Ethernet ports
· Four optional uplink network modules with GE or 10GE ports
· Dual redundant, modular power supplies and fans
· Media Access Control Security (MACsec) hardware-based encryption
· Flexible NetFlow and switch-to-switch hardware encryption with the Service Module uplink
· USB Type-A and Type-B ports for storage and console respectively and an out-of-band Ethernet management port
C. Nâng cấp phòng server: 
Thông số kỹ thuật:
· 1 x 550W High Efficiency Platinum X3500 M5 8x HDD HotSwap
· IBM x3500 M5 Mainboard
· ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller
· 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
· 1 x 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
· 2 x 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS 1yr Warranty HDD NONE TRAY
· DVD-ROM Drive, Internal
· 1 x Heatsink Kit for IBM X3500 M5
· 2 x Tray 2.5" HDD Drive SAS SATA Caddy Sled for Lenovo Server
D. Camera IP
Thông số kỹ thuật camera IP vantech VP-183B
· Cảm biến ảnh 1.3 Megapixel
· Chuẩn nén video H.264 & MJPEGvà chụp ảnh tĩnh JPEG
· Hồng ngoại 3 LED Array, tầm xa 30m
· Ống kính cố định
· Phần mềm xem trên điện thoại từ xa: Qmeye (Android và iOS)
· Nguồn: DC12V2000mA
E. Đầu ghi hình
Thông số kỹ thuật đầu ghi hình HDCVI VANTECH VP-3252 CVI
· Hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H.264 giúp tối ưu hóa băng thông mạng.
· Chế độ ghi hình full HD 720P ở tất cả các kênh.
· Ngõ ra Video: HDMI - VGA 
· Có thể xem lại hình ảnh đồng thời trên các kênh và chế độ tìm kiếm thông minh.
· Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA, dung lượng lên đến 6TB.
· Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 có thể sử dụng để sao lưu dữ liệu hay dùng chuột.
· Giám sát hiệu quả trên di động: Window Mobile, Symbian, Android, iPhone và Blackerry.
· Cho phép ghi hình, xem lại, truyền dữ liệu qua mạng, sao lưu, giám sát trên điện thoại.
· Hỗ trợ giám sát quan internet với: Web viewer, PSS, DMSS.
9. Bảo trì sửa chữa 02 trạm biến điện, 02 máy phát điện
	Bảo trì, khắc phục sự cố và duy trì hệ thống hoạt động tốt phục vụ tốt cho công tác dạy và học
10. Bảo trì sửa chữa, bơm hóa chất cho bình chữa cháy
	Bảo trì, khắc phục sự cố và duy trì hệ thống hoạt động tốt phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chửa cháy.
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