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BÁO CÁO
Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy 

	Căn cứ cuộc họp ngày 15/12/2016 với Ban Giám hiệu về việc triển khai nhiệm vụ và phân công các tổ công tác trong Ban An toàn lao động,
	Nay Đội công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy của các tổ gửi Ban Giám hiệu sau khi đã kiểm tra tại các khu vực như sau:
A. An toàn vệ sinh (ATVS), an toàn lao động (ATLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC)
I. Công tác vệ sinh công nghiệp:
1.1 Khu HC-TC: 
- Vệ sinh sạch sẽ, nhà vệ sạch không hôi.

1.2 Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F, Thư viện
a. Khoa Cơ Khí:
- Vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh, nhà vệ sinh trong văn phòng khoa sạch, nhà vệ sinh trong xưởng  rất dơ.
- Vệ sinh xưởng CNC, Tiện sạch, tuy nhiên sàn dơ, cần lau sạch các xưởng Nguội, Hàn.
- Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các xưởng học thực hành.
b. KTX: 
- Khu ký túc xá vệ sinh chưa tốt, sinh viên còn hút thuốc lá trong phòng. 
- Có 01 nhà vệ sinh nam phí sau thư viện vệ sinh sạch. 
c. Phía sau thư viện: 
- Vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh phía sau hội trường vệ sinh chưa sạch, còn nhiều tàn thuốc lá.
1.3 Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
a. Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử:
- Vệ sinh xưởng sạch, nhà vệ sinh không hôi.
b. Nhà G, H Khoa Động lực:
- Vệ sinh xưởng sạch, tuy nhiên sàn dơ, cần lau sạch. (Các xưởng Khoa CN Động lực), nhà vệ sinh không hôi.
- Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành, xưởng khoa khoa CN Động lực
c. Nhà G Khoa CN Nhiệt lạnh:
- Vệ sinh xưởng sạch, tuy nhiên sàn dơ, cần lau sạch. (Các xưởng Khoa CN Nhiệt lạnh), nhà vệ sinh không hôi.
- Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành, xưởng khoa CN Nhiệt lạnh
d. Nhà H Khoa CNTT:
-  Toàn khoa vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh, 01 nam, 01 nữ vệ sinh sạch.
- Có 01 nhà vệ sinh trong văn phòng khoa vệ sinh sạch.
- Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành Khoa CNTT.
e. Nhà H Khoa CN May: 
- Vệ sinh sạch sẽ phòng học lý thuyết, nhà vệ sinh sạch.
- Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành, xưởng Khoa CN May thời trang.
e. Nhà H THPT: 
- Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học lý thuyết PTTH.
- Nhà vệ sinh nữ vệ sinh sạch.
f. Căn tin THPT: 
- Vệ sinh chưa tốt tại căn tin.	
g. Căn tin khu C:
- Vệ sinh tốt.
1.4 Khu vực lớp học lý thuyết
- Vệ sinh sạch sẽ phòng học lý thuyết, nhà vệ sinh sạch.
II. Công tác an toàn lao động:
2.1 Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F, Thư viện
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
· Vệ sinh sạch sẽ
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Khoa CN Cơ khí đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng;
· KTX thiếu ánh sáng, còn ẩm thấp; 
· Dãy nhà E, F, Thư viện đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng;
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
2.2 Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
· Vệ sinh sạch sẽ
· Có vài viên gạch ở tầng 1 bị bốc lên, có thể cho sửa lại cho an toàn GV-SV đi không bị vấp ngã
· Kính cửa phòng G1.2-11 bị vỡ
· Cửa sổ phòng G1.2.07 không có kính.
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Tầng 2 nhà G nóng, nên có gắn thông gió cho mát
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
2.3  Khu vực lớp học lý thuyết và khu vực hành chính
a. Về thiết bị máy móc học sinh học tập
· Vệ sinh sạch sẽ
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
c. [bookmark: _GoBack]Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
·  Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
III. Công tác PCCC
Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
3.1 Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F, Thư viện
1. Khoa CN Cơ khí
a. Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
· Xưởng Phay thiếu hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
· Xưởng Nguội, Hàn thiếu hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
b. Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu
· Xưởng CNC-CB thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
· Xưởng Nguội thiếu tiêu lệnh PCCC
· Xưởng Tiện 2 thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
· Xưởng Phay thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý
· Đảm bảo an toàn cho khoa
2. Ký túc xá 
a. Tầng trệt
· 06 bình chữa cháy bố trí ở bên hông cầu thang, có lắp đặt đầy đủ biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.
· 01 bình chữa cháy bố trí giữa phòng 03 và 04, tuy nhiên không lắp đặt biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.
b. Tầng 1
· 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang. Có lắp đặt đầy đủ biển báo, tiêu lệnh chữa cháy 
c. Tầng 2
· 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang. Có lắp đặt  biển báo, tiêu lệnh chữa cháy ở cầu thang bên trái (phòng 12).
· Cầu thang bên phải không lắp đặt biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy (phía phòng 09-11).
Lưu ý:
Hạn sử dụng các bình chữa cháy đến ngày 24/10/2017.
3. Khu nhà F
· Không có bình chữa cháy và các loại biển báo PCCC
4. Trung tâm Truyền thông – Thư viện
· Có 05 bình chữa cháy bố trí ở cửa ra vào (cạnh phòng Photo copy)
· Không có biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.
· Hạn sử dụng bình chữa cháy đến ngày 24/10/2017.
3.2 Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
a. Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
· Các xưởng của Động Lực thiếu các Bình chữa cháy tại 4 xưởng mới
· Phi cát chữa cháy
· Các hành lang tầng 1 và tầng 2 nhà G có đầy đủ các bình PCCC 
· Tiêu lệnh PCCC ở tầng 1 nhà G bị mờ
· Nội qui PCCC ở tầng 1 nhàG bị mờ
· PCCC fire box ở tầng 1 Nhà G bị vỡ kính
b. Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu
· 11 Xưởng của Động Lực thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý
· Đảm bảo an toàn cho khoa
3.3 Khu vực lớp học lý thuyết và khu vực hành chính
· Các bình xịt CO2  PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý.
B. Những ý kiến khác và kiến nghị đề xuất.
1. Những ý kiến khác phát sinh khi kiểm tra
- Mỗi tầng phải có bảng tiêu lệnh PCCC;
- Trang bị các bình chữa cháy tại chỗ cho các xưởng và khu ký túc xá gồm các 
bình CO2 vá bình bột;
2. Kiến nghị và đề xuất
- Các bảng tiêu lệnh PCCC đã cũ và còn thiếu ở một số khu vực, cần thay mới;
- Bồn chứa cát và dụng cụ xúc cát để chữa cháy xăng dầu cho xưởng thực tập Động lực;
- Nhà H hệ thống chống sét cần phải thay mới;
- Định kỳ 1 tháng cho khởi động máy bơm nước chữa cháy một lần;
- Đề nghị các đơn vị vệ sinh sàn dơ, cần lau sạch các xưởng; 
- Đề nghị vệ sinh sạch nhà vệ sinh phía sau hội trường vệ sinh chưa sạch;
- Đề nghị các đơn vị lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành;
- Đề nghị nhà trường bổ sung, trang bị đầy đủ cho các xưởng nhằm đảm bảo về PCCC:
a. Sửa lại gạch hành lang ở tầng 1 nhà G để an toàn cho GV-SV đi không bị vấp ngã
b. Thay kính cửa phòng G1.2-11 bị vỡ
c. Bổ sung kính cho cửa sổ phòng G1.2.07 không có kính.
d. Gắn thên hệ thống thông gió cho tầng 2 nhà G được mát.
e. Thay mới các Tiêu lệnh PCCC và Nội qui PCCC ở tầng 1 nhà G bị mờ
f. Thay kính cho PCCC fire box ở tầng 1 nhà G bị vỡ kính


	Báo cáo




                                                                            Lê Quang Liêm


1

