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TỜ TRÌNH 

VỀ THUYẾT MINH VỀ ĐỀ XUẤT DANH MỤC MUA SẮM SỬA CHỮA NĂM 2017
      Kính gửi: -   Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh;

     
 -   Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh.
A. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ vào Quyết định số 2631/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/12/2013 về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
Căn cứ vào Quyết định số 3036/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM ban hành ngày 20/6/2014 về tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại thành phố Hồ Chí  Minh;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017;

Căn cứ hiện trạng thiết bị máy móc phục vụ nhu cầu dạy học.
B. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

II. ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA NHỎ:
	STT
	TÊN HẠNG MỤC
	HIỆN TRẠNG
	HƯỚNG CẢI TẠO

	1
	Sửa chữa nâng nền chống ngập tầng trệt khối nhà H1(khoa CN Động lực, khoa CNTT, khoa CN May – thời trang và khối THPT)
	Sửa chữa nâng nền các phòng học khối nhà H1. Mặt nền phía trước hành lang thấp hơn mặt sân, nền gạch thấp hơn sân (0,2m), Phía sau nền gạch thấp hơn mặt sân (0,4m) khi mưa bị nước tràn vào và thấm từ dưới lên sàn thực hành thấm nền gây ẩm ướt ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến các em sinh viên.
	Tiến hành đắp cát nâng nền cao 0,3m so với hiện trạng, đổ bê tông nền, xử lý chống thấm và lát lại nền gạch mới, thay cửa đi chính, sơn dầu cửa sổ, cải tạo hệ thống điện và cạo bả trát bả sơn nước, phía trong nhà.

	2
	Sửa chữa nâng nền chống ngập, nâng cửa cho tầng trệt khối nhà F1(Khoa CNTT)
	Nền gạch thấp hơn sân khi trời mưa bị nước ngoài sân tràn vào phòng học thực hành Khoa Công nghệ thông tin gây hiện tượng thấm nền gây ẩm ướt đến hệ thống cung cấp điện, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến người và tài sản, tường bị bong rộp...
	Tiến hành đắp cát nâng nền cao 0,3m so với hiện trạng, đổ bê tông nền xử lý chống thấm và lát nền gạch mới, chỉnh sửa cửa đi chính, sơn dầu cửa sổ, cải tạo hệ thống điện và cạo bả trát bả sơn nước phía trong nhà.

	3
	Sửa chữa nâng nền chống ngập, nâng cửa các phòng  học (Nhà E2).
	Nền gạch thấp hơn sân khi trời mưa bị nước ngoài sân tràn vào phòng thực hành nhà E2 gây hiện tượng thấm nền, nền gạch bê tông
	Tiến hành đắp cát nâng nền cao 0,2m so với hiện trạng, đổ bê tông nền xử lý chống thấm và lát nền gạch mới, chỉnh sửa cửa đi chính,  sơn dầu cửa sổ, và cạo bả trát bả sơn nước phía trong nhà.

	4
	Chống nóng mái tôn, sửa chữa cửa sổ, lắp rèm chống nắng cho nhà E2, F2
	Hiện tại các phòng học lý thuyết nhà E2 và F2 mái tôn quá nóng làm ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh- sinh viên, cửa sổ nắng chiều chiếu vào cần lắp màn che nắng, cửa sổ hư và gãy gây nguy hiểm cho học sinh đi phía dưới khi có gió lớn. Cần phải thay thế và sửa chữa cửa sổ, lắp rèm chống nóng cho các cửa sổ bị chói nắng cho các phòng lý thuyết của nhà  E2 và F2.
	Lót lớp cách nhiệt chống nóng mái tôn, Cải tạo sửa chữa các cửa sổ, lắp rèm chống nắng ngăn áng sáng cho các phòng học lý thuyết.

	5
	Sửa chữa nâng nền, chống ngập khối nhà C1.
	Nền gạch sân khu vực lý thuyết thấp, hệ thống cống bị nghẹt không thoát nước khi trời mưa làm  nước tràn vào các phòng làm việc gây ẩm phía bên trong  phòng làm việc
	Tiến hành đắp cát nâng nền cao 0,3m so với hiện trạng, đổ bê tông nền xử lý chống thấm và lát nền gạch mới, thay cửa đi chính, sơn dầu cửa sổ,  cải tạo hệ thống điện và cạo bả trát bả sơn nước phía trong nhà và khu vực vệ sinh CB-CNV.

	6
	Nâng nền, chống lún, chống ngập, chống thấm tầng trệt khối nhà A1, A2, D1
	Nền gạch khu vực khối nhà A1, A2, D1 thấp không thoát nước khi trời mưa, làm  nước tràn vào các phòng gây ẩm phía bên trong  phòng làm việc, khu thực hành bong tróc, gạch bể, sụt lún nền, gây thấm nền, gây ẩm ướt ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện âm sàn, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến cán bộ công nhân viên...
	Tiến hành đắp cát nâng nền cao 0,3m so với hiện trạng, đổ bê tông nền xử lý chống thấm và lát nền gạch mới, thay cửa đi chính, cải tạo hệ thống điện và cạo bả trát bả sơn nước, sơn dầu cửa sổ phía trong nhà và khu vực vệ sinh.

	7
	Nâng nền, chống lún, chống thấm tầng trệt khối nhà C2
	Nền gạch sân khu vực lý thuyết thấp, hệ thống cống bị nghẹt không thoát nước khi trời mưa, làm  nước tràn vào lớp học lý thuyết gây ẩm  các phòng học ở tầng trệt  khu lý thuyết khối nhà C2 ngập nước. Nền gạch thấp hơn sân nên khi mưa bị nước tràn vào phòng học gây ẩm ướt ảnh hưởng đến học tập của các em sinh viên...Nhà trường cần phải cải tạo khắc phục chống ngận bằng cách nâng nền đáp ứng cho nhu cầu học tập.
	Tiến hành đắp cát nâng nền cao 0,3m so với hiện trạng, đổ bê tông nền xử lý chống thấm và lát nền gạch mới, thay cửa đi chính, sơn dầu cửa sổ,  cạo trát bả sơn nước phía trong nhà và khu vực vệ sinh.

	8
	Nâng nền, chống lún, chống thấm tầng trệt khối nhà C3
	Nền gạch sân khu vực lý thuyết thấp, hệ thống cống bị nghẹt không thoát nước khi trời mưa, làm  nước tràn vào lớp học lý thuyết gây ẩm  các phòng học ở tầng trệt  khu lý thuyết khối nhà C3 ngập nước. Nền gạch thấp hơn sân nên khi mưa bị nước tràn vào phòng học gây ẩm ướt ảnh hưởng đến học tập của các em sinh viên...Nhà trường cần phải cải tạo khắc phục chống ngận bằng cách nâng nền đáp ứng cho nhu cầu học tập.
	Tiến hành đắp cát nâng nền cao 0,3m so với hiện trạng, đổ bê tông nền xử lý chống thấm và lát nền gạch mới, thay cửa đi chính, sơn dầu cửa sổ,  cạo trát bả sơn nước phía trong nhà và khu vực vệ sinh.

	9
	Bảo trì sửa chữa, bơm hóa chất cho bình chữa cháy.
	Bảo trì sửa chữa thường xuyên, khắc phục sự cố và duy trì hệ thống hoạt động tốt phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy. Nhà trường cần phải thực hiện tốt việc bảo trì sửa chữa, bơm hóa chất thường xuyên hàng năm cho bình chữa cháy để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy.
	Bơm hóa chất , thay thế thiết bị cho các bình chữa cháy bị hư hỏng và quá hạng sử dụng.

	10
	Sửa chữa nhà kho lưu trử hồ sơ
	Cải tạo sửa chữa nhà tạm phía sau nhà C1 thành kho lưu trử hồ sơ cho nhà trường, chống thấm nâng nền, phục vụ công tác bảo quản trang thiết bị cho phòng tổ chức hành chính, phòng kế hoạch tài chính, phòng Tuyển sinh – Đào tạo và phòng thiết bị vật tư đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng và bảo quản.
	Tháo dỡ khung sắt, xây tường, nâng nền cải tạo thành kho lưu trử hồ sơ

	11
	Bảo dưỡng tháp nước
	Tháp nước lâu năm bị ẩm mốc, sơn bị bong tróc. Nhà trường cần phải thực hiện tốt việc bảo trì  bảo dưỡng để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng.

	Bảo dưỡng, trát bả sơn nước, chống thấm bồn, sơn dầu lang cang cầu thang. Bảo trì bảo dưỡng sửa chữa tháp nước, khắc phục sự cố hư hỏng. Kiểm định tháp nước và duy trì hệ thống cấp nước hoạt động tốt phục vụ cấp nước sinh hoạt thường xuyên trong nhà trường.

	12
	Sửa chữa xưởng E2.1-05 xưởng  thực hành 9 và văn

Phòng đoàn khoa Công nghệ Động lực thành phòng học lý thuyết
	Cải tạo sửa chữa 01 phòng thực hành cầu nâng và văn phòng đoàn của Khoa Công nghệ Động lực thành 02 phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu phòng học lý thuyết cho nhà trường.


	Sửa chữa nền, lắp khung sắt nối khoảng trống cầu nâng, làm lại nền mới, làm trần và lát nền gạch mới cạo trát bả sơn nước, sơn dầu cửa thành 02 phòng học lý thuyết

	13
	Nạo vét hố ga, cống hệ thống thoát nước toàn trường
	Hệ thống thoát nước toàn trường lâu năm chưa nạo vét, nghẹt cống gây nên ngập nước  khi trời mưa
	Tiến hành nạo vét các hố ga, và ống cống trong toàn trường

	14
	Sửa chữa các xưởng nhà  E3 thành các phòng học cho Khoa Công nghệ thông tin
	Cải tạo các xưởng của khoa Công nghệ Động lực  cũ thành các phòng cho khoa Công nghệ thông tin
	Ngăn vách, lát lại nền gạch, xây tường, sửa lại mái tôn, lắp trần thạch cao


III. KIẾN NGHỊ KHÁC NẾU CÓ :
Năm 2016 nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của trường gặp khó khăn do phải choàng trả 2.023.675.000 đồng (Bị khấu trừ kinh phí do điều chỉnh giảm dự toán năm 2015), vì vậy kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM và Sở Tài chính TP. HCM duyệt kinh phí mua sắm – sửa chữa trên chủ yếu là nguồn kinh phí không thường xuyên.
Nơi nhận :                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;

- Lưu: VT.
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