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BÀI KIỂM TRA 
PHẦN DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI VÀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
Hướng dẫn:   Chọn 01 câu trả lời đúng nhất, ghi 1 chữ vào ô tương ứng câu, 
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                        nếu điều chỉnh thì gạch bỏ và ghi bên cạnh. Vd:  6  A  B

ĐỀ KT:

##
1. Hạt dẫn điện trong thanh kim loại là
a. Các electron tự do.

b. Các ion dương.

c. Các electron và lổ trống.

d. Các ion dương, ion âm và electron.

2. Bản chất dòng điện trong dung dịch điện phân là dòng di chuyển của …
a. Các ion dương, ion âm.

b. Các electron và lổ trống.

c. Các electron tự do.

d. Các ion dương, ion âm và electron.

3. Khối lượng kim loại tan ở cực dương bình điện phân tỉ lệ nghịch với: 
a. Hóa trị chất tan.

b. Cường độ dòng điện qua bình.

c. Thời gian dòng điện qua bình.

d. Khối lượng nguyên tử chất tan. 

4. Kim loại dẫn điện tốt là do 
a. Mật độ electron trong kim loại rất cao.

b. Mật độ ion dương trong kim loại rất cao.

c. Mật độ ion âm trong kim loại rất cao.

d. Mật độ lổ trống trong kim loại rất cao. 

5. Điện trở kim loại tăng khi nhiệt độ tăng là do 
a. Mạng ion dao động nhanh hơn.

b. Mật độ hạt electron tăng.

c. Số lượng lổ trống tăng lên.

d. Mật độ ion dương tăng. 

6. Trong hiện tượng hồ quang, dòng điện đi từ cathode đến anode là dòng  
a. Các electron bức xạ nhiệt từ cathode bị nung nóng.

b. Các ion dương bức xạ nhiệt từ cathode bị nung nóng.

c. Các ion âm bức xạ nhiệt từ cathode bị nung nóng.

d. Các ion dương bức từ cathode bị bắn phá. 

7. Thao tác khi hàn dùng hồ quang điện là: 
a. Chập đầu que hàn vào điểm cần hàn, đợi cho nóng đỏ rồi kéo nhích ra.

b. Đặt đầu que hàn gần sát điểm cần hàn, tia lửa điện sẽ phát sinh.

c. Tăng cao hiệu điện thế giữa que hàn và vật hàn để tạo tia lửa điện khi chúng đặt gần nhau.

d. Áp mạnh que hàn vào điểm cần hàn để dòng điện tăng cao làm dính các điểm hàn.  

8. Hình vẽ tương tác tĩnh điện nào sau đây đúng:
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9. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có thể kết luận:

a. Chúng cùng dấu nhau

b. Chúng đều là điện tích dương  

c. Chúng đều là điện tích âm   

d. Chúng trái dấu nhau  

10. Theo qui ước, chiều dòng điện 
a. Ngược chiều chuyển động có hướng của dòng hạt mang điện tích âm. 
b. Theo chiều chuyển động có hướng của dòng hạt mang điện tích âm.
c. Ngược chiều chuyển động có hướng của dòng hạt mang điện tích dương.
d. Theo chiều chuyển động có hướng của dòng hạt mang điện tích.
11. Tính tổng trở đoạn mạch bên với các đèn có điện trở mỗi đèn là 60 ( [image: image5.png]



a. 20 (
b. 180 (
c. 0,05 (
d. 0,006 (
12. Một bóng đèn có ghi 120V- 6W, điện trở của nó là

a. 2 400 (
b. 20 (
c. 720 (
d. 86 400 (
13. Công thức tính UAB trong sơ đồ: 
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2 – I(R1 + R2 + r1 + r2)

b. UAB = [image: image9.png]


1 + [image: image10.png]


2 + I(R1 + R2 + r1 + r2)

c. UAB = [image: image11.png]
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2 – I(R1 + R2 + r1 + r2)

d. UAB = [image: image13.png]
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2 + I(R1 + R2 + r1 + r2)
14. Công thức tính cường độ dòng điện I trong sơ đồ:[image: image15.png]61, &2, m
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15. Với UAB = 10 V,  [image: image20.png]


 = 9 V,  r = 0,2 ( , R = 9,8 ( thì cường độ dòng điện là: [image: image21.png]



a. 0,1 A

b. – 0,1 A

c. 1,9 A

d. – 1,9 A

16. Đặt hiệu điện thế 20 V vào hai đầu điện trở 30 ( thì lượng nhiệt sinh ra sau 1 phút là:

a. 800 J

b. 720 000 J

c. 13,33 J

d. 600 J 

17. Điện năng tiêu thụ được đo bằng:

a. công tơ điện.

b. vôn kế.

c. ampe kế.

d. tĩnh điện kế.

18. Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn tròn khi sáng bình thường. Thông số trên bóng: (110 V; 75 W)

a. 0,68 A

b. 8 250 A

c. 1,47 A

d. 0,83 A

19. Với R1 = R2 =2,9 (;  [image: image22.png]


 = 9 V; r  = 0,2 (.  Tính cường độ dòng điện I trong sơ đồ: [image: image23.png]



a. 1,5 A

b. 3 A

c. 5,45 A

d. 54 A

20. Tính tổng trở đoạn mạch bên với các đèn có R1= 30 (; R2 = R3 =  60 ([image: image24.png]



a. 60 (
b. 150 (
c. 24 (
d. 36 (
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