Tính cảm ứng từ do 1 dòng điện thẳng gây ra tại 1 điểm
1. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,3 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 10 A. 
a. 6,667.10-6T
b. 7.108 T
c. 7.10-6 T
d. 6.10-7 T
2. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,6 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 10 A. 
a. 3,333.10-6 T
b. 3.108 T
c. 3.10-6 T
d. 10-6 T
3. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,2 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 10 A. 
a. 1,333.10-5 T
b. 109 T
c. 10-5 T
d. 3.10-7 T
4. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,7 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 10 A. 
a. 2,857.10-6 T
b. 3.108 T
c. 3.10-6 T
d. 10-6 T
5. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,4 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 15 A. 
a. 75.10-7 T
b. 8.108 T
c. 8.10-6 T
d. 10-6 T
6. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,7 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 15 A. 
a. 4,286.10-6 T
b. 4.108 T
c. 4.10-6T
d. 2.10-6 T
7. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,2 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 15 A. 
a. 15.10-6 T
b. 2.109 T
c. 2.10-5 T
d. 6.10-7 T
8. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,8 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 15 A. 
a. 3,75.10-6 T
b. 4.108 T
c. 4.10-6 T
d. 2.10-6 T
9. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,3 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 5 A. 
a. 3,333.10-6T
b. 3.108 T
c. 3.10-6 T
d. 3.10-7 T
10. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,4 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 5 A. 
a. 25.10-7 T
b. 3.108 T
c. 3.10-6 T
d. 4.10-7 T
11. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,6 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 5A. 
a. 1,667.10-6T
b. 2.108 T
c. 2.10-6 T
d. 6.10-7 T
12. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,7 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 5 A. 
a. 1,429.10-6 T
b. 108 T
c. 10-6 T
d. 7.10-7 T
13. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,3 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 4 A. 
a. 2,667.10-6 T
b. 3.108 T
c. 3.10-6 T
d. 2.10-7 T
14. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,5 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 4 A. 
a. 16.10-7 T
b. 2.108 T
c. 2.10-6 T
d. 4.10-7 T
15. Tính độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn một đoạn 0,6 m trong chân không. Biết rằng cường độ dòng điện qua dây dẫn là 4 A. 
a. 1,333.10-6 T
b. 108 T
c. 10-6 T
d. 5.10-7 T
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