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	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện: 45 phút

Tên chương: Những Định Luật Cơ Bản Của Dòng Điện Không Đổi
Thực hiện ngày 15 tháng 06 năm 2015


Bài số 14:  ĐỊNH LUẬT KIARƠKHỐP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức:  
∙ Trình bày được cấu tạo của một mạch điện tổng quát
∙ Phát biểu được các định luật Kiarơkhốp
· Kỹ năng: 
∙ Vẽ được sơ đồ  của một mạch điện đơn giản
∙ Vận dụng những định luật Kiarơkhốp để tính toán I, U trong một mạch điện đơn giản
· Thái độ: Tự tin giải được bài tập về mạch điện
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector. 

· Vaät thaät: Bảng biểu, nam châm, thước kẻ, bảng, phấn 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
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của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Các thiết bị đồ điện dùng trong nhà


	Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường sử dụng các thiết bị điện như: nồi cơm điện, máy quạt, tivi, ..., bên trong chúng có một mạch điện, làm thế nào để xác định được điện áp của chúng.
	Lắng nghe và suy nghĩ điều GV vừa nói
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	2
	I. Cấu tạo của một mạch điện tổng quát

[image: image1]
       Gồm các phần tử:

       1. Nhánh là một hoặc nhiều phần tử mắc nối tiếp, trong đó có một dòng điện chạy theo một chiều xác định với cường độ xác định.

2. Nút là chỗ nối các đầu nhánh. (một mạch điện không có nút vào, nút ra gọi là mạch kín)  

3. Đường đi của một mạch điện nối liền hai điểm cho trước là một dãy các nhánh kế tiếp nhau của mạch nối liền hai điểm ấy: giữa hai điểm cho trước của một mạch có thể có nhiều đường đi khác nhau.

   4. Vòng kín là một đường đi đặc biệt có điểm cuối trùng với điểm đầu.

 II. Các định luật Kiarơkhốp

1. Định luật nút: “Tại mỗi nút của mạch điện, tổng cường độ những dòng điện đi vào nút bằng tổng cường độ những dòng điện từ nút đi ra”.
( Ii vào nút = ( Ij ra khỏi nút
2. Định luật về đường đi: “Hiệu điện thế giữa hai điểm cho trước của một mạch điện bằng tổng đại số các hiệu điện thế giữa hai đầu của những nhánh liên tiếp trên một đường đi của mạch nối liền hai điểm ấy”.
3. Định luật về vòng kín: “Tổng đại số các hiệu điện thế giữa hai đầu của những nhánh liên tiếp trên một vòng kín của một mạch điện bằng không”.        
( Ui trong 1 vòng kín  = 0

* Chú ý: Cách tính hiệu điện thế trong 1 nhánh AB bất kỳ:



Dấu của cực nối về phía điểm A
     UAB = ± ( ±  I.R



       Dấu + nếu chiều I cùng chiều A ( B


      Dấu – nếu chiều I ngược chiều AB

III. Ứng dụng

Cho sơ đồ mạch điện 


a/ Tìm cường độ và chiều dòng điện chạy qua các nhánh.

b/ Tính UAB


	 Dùng hình để hỏi về các định nghĩa:
- Các đoạn nào được gọi là nhánh?

- Các nút là các vị trí nào?
- Kể 2 đường đi từ A đến B

( chỉ trước một đường đi)

- Trên hình có bao nhiêu vòng kín?

( chỉ trước 1 vòng kín)

 - Nhờ 1 học sinh lên kiểm chứng định luật

 - Các em có nhận xét gì về việc chứng minh các định luật trên?
- Nhận xét, chỉnh sửa
- Cho 1 ví dụ để hướng dẫn cách viết công thức tính hiệu điện thế để đảm bảo chính xác về dấu.

- Lên bảng, cho 1 ví dụ mẫu về định luật nút

- Nhận xét, chỉnh sửa
 - Hướng dẫn cách giải
- Mời học sinh lên bảng giải, các em còn lại làm vào phiếu học tập, nộp 5 phiếu để chấm điểm

 - Chỉnh sửa, nhận xét

- Chấm điểm

	 - Tự nghiên cứu tài liệu ở nhà trước
- Quan sát, lắng nghe, trả lời

- Trả lời

- Trả lời

- Lắng nghe, quan sát, trả lời, ghi chép vào phiếu học tập.

- Lên bảng kiểm chứng định luật
- Theo dõi, quan sát, nhận xét
- Quan sát, ghi chép vào phiếu học tập
- Quan sát, theo dõi, thắc mắc 

- Lên bảng
- Quan sát, thắc mắc, ghi chép
- Lên bảng giải

- Một em lên bảng giải
- Làm vào phiếu học tập 
- Lắng nghe, thắc mắc, ghi vào phiếu học tập
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:


	- Cấu tạo của một mạch điện tổng quát 
- Vắn tắt lại các định luật Kiarơkhốp cho việc tính toán các thông số trong mạch điện đơn giản.


	 - Lắng nghe, phát biểu lại cấu tạo của một mạch điện tổng quát, các định luật
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	Hướng dẫn tự học:

Tìm hiểu các đại lượng đặc trưng của dòng điện.

	Các em xem trong giáo trình
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	Nguồn tài liệu tham khảo 

· Lương Duyên Bình, Vật lí Đại cương Tập 2, NXB Giáo Dục, 2003.

· Lương Duyên Bình, Bài tập Vật lí Đại cương Tập 2, NXB  Giáo Dục, 2001.


	Thư viện của trường hoặc các nhà sách



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: đầy đủ 


· Phương pháp: cần cho lớp hoạt động nhóm, thuyết trình


· Thời gian: đủ để thực hiện bài giảng trên  

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN

ThS. Nguyễn Quỳnh Giao

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm2015 
GIÁO VIÊN

                       ThS. Trần Thị Ánh Tuyết







ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
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Sổ giáo án


Lý thuyết





Môn học: VẬT LÍ 1


Lớp: 14CĐ – ĐT1, ĐT2, CK3		Khoá: 2014


Họ và tên giáo viên: Trần Thị Ánh Tuyết


Năm học: 2014 - 2015























Quyển số: 01
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