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ĐỀ 124 

- Thí sinh làm trên phiếu làm bài và nộp lại đề thi. 
Câu 1: Với chi tiết trục có kích thước 
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, sai lệch giới hạn trên là:

A. 
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C. 30µm
D. 
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Câu 2: Ren trục hệ mét, đường kính danh nghĩa là 12, bước ren 1, miền dung sai là 7g, có ký hiệu là:

A. M12 – 7g
B. M12x1-7g
C. M12x1 LH – 7g
D. M12 RH- 7g

Câu 3: Mối lắp ghép chặt theo hệ thống trục có công thức tổng quát là:

A. 
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Câu 4: Cấp chính xác dùng cho các mối ghép thông dụng là:

A. CCX 1 ( CCX 4
B. CCX 6 ( CCX 8
C. CCX 4 ( CCX 11
D. CCX 3 ( CCX 5

Câu 5: Trục có  Ø30
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 có dung sai là:

A. 
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D. 155µm
Câu 6: Ổ lăn có kí hiệu 6205:

A. Ổ bi đỡ chặn cỡ trung bình
B. Loại ổ bi đỡ chặn cỡ nhẹ

C. Ổ bi đỡ chặn cỡ nặng
D. Ổ bi đỡ chặn không tiêu chuẩn

Câu 7: Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05 + 10±0.01 - 30±0.03 - 40±0.04, khâu X có dung sai TDX là:

A. TDX  = 260µm
B. TDX = 240µm
C. T​DX = 26µm
D. TDX = 24µm
Câu 8: Trục có kích thước Ø40
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 có chánh phẩm là:
A. dt = 40.001
B. dt = 40.019
C. dt = d = 40
D. dt =  40.015

Câu 9: Gọi là lắp trung gian khi:

A. Mối lắp có độ hở cộng độ dôi.
B. Mối lắp có độ hở hoặc độ dôi.

C. Mối lắp có độ hở và độ dôi.
D. Mối lắp có độ hở làm trung gian.

Câu 10: Mối lắp ghép lỏng theo hệ thống lỗ có công thức tổng quát:

A. 
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Câu 11: Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05 + 10±0.01 - 30±0.03 - 40±0.04 , khâu khép kín X có kích thước danh nghĩa là:

A. 170
B. 170µm
C. 30µm
D. 30
Câu 12: A14x9x50 là ký hiệu:

A. Then bán nguyệt
B. Then bằng đầu vuông
C. Then bằng đầu tròn
D. Then hoa
Câu 13: Chi tiết có trục kích thước d = 50f7( es = -25µm , ei= -50µm) Có trị số dung sai là:

A. Td = 25μm
B. Td = 50μm
C. Td = -50μm
D. Td = -25μm
Câu 14: Trong hệ thống lỗ cơ bản, lỗ có sai lệch dưới  là:

A. EI = 0
B. ES =0
C. ei = 0
D. es = 0
Câu 15: Một trục gọi là chánh phẩm khi:

A. dmin  >  dt  >  dmax
B. dmin   < dt   <  dmax
C. dmin  ≤ dt   ≤  dmax
D. dmin   ≥  dt   ≥ dmax
Câu 16: Nhám bề mặt có Ra từ 5µm đến 10µm thường đạt được:

A. Trong gia công thô.
B. Trong gia công tinh.

C. Trong gia công bán tinh
D. Trong gia công siêu tinh.

Câu 17: Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05 + 10±0.01-30±0.03-40±0.04, khâu X có sai lệch giới hạn trên là :

A. ES= +13µm
B. ES=+130 µm.
C. ES=30 µm.
D. ES=110 µm.
Câu 18: Chọn kí hiệu đúng cho trục then hoa?

A. d – 8. 42f7. 48. 8f7
B. d – 8. 42. 48H12. 8F8

C. D – 8. 42f7. 48. 8f7
D. D – 8. 42
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Câu 19: Kích thước 
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được sử dụng ở:

A. Bản vẽ lắp.
B. Bản vẽ chế tạo.
C. Bản vẽ chi tiết.
D. Bản vẽ lắp đặt.

Câu 20: Các mối ghép sau đây mối ghép nào là mối ghép lỏng:

A. H7/k6
B. H7/n6
C. H7/p6
D. H7/h6

Câu 21: Đọc kích thước trên thước trên thước cặp hình 1 có giá trị: (Lưu ý: vạch trùng ngay chỗ mũi tên)
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A. 80.58mm
B. 8.58mm
C. 85.88mm
D. 86.88mm

Câu 22: Kích thước danh nghĩa là:

A. Kích thước ghi trên bản vẽ.
B. Kích thước đo được trên chi tiết gia công.

C. Kích thước chỉ danh theo định nghĩa.
D. Kích thước đo được trên bản vẽ.

Câu 23: Then bằng, lắp tự do có dung sai lắp ghép then với rãnh trên trục là:

A. Lắp ghép giữa then với trục là 
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B. Lắp ghép giữa then với trục là 
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C. Lắp ghép giữa then với trục là 
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D. Lắp ghép giữa then và trục là 
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Câu 24: Chọn kích thước b của then bằng theo :
A. Theo đường kính d và bề rộng B
B. Theo bề rộng bạc

C. Dung sai trục
D. Đường kính d của trục
Câu 25: Gọi là lắp chặt khi :

A. dmin       
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         Dmax
B. dmin       
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        Dmax
C. dmin       <          Dmax
D. dmin       >         Dmax
Câu 26: Trị số dung sai phụ thuộc:

A. Cấp chính xác
B. Dụng cụ đo

C. Kích thước danh nghĩa
D. Kích thước danh nghĩa và cấp chính xác

Câu 27: Kích thước thực là:

A. Kích thước phù hợp với dung sai.
B. Kích thước thực tế nhìn thấy.

C. Kích thước đo được sau khi gia công.
D. Kích thước thực sự là chánh phẩm.

Câu 28: Độ hở nhỏ nhất trong mối ghép 
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 ( EI=0,ES=+25µm; ei=−16 µm,es=0) là:

A. 
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D. 0µm
Câu 29: Dung sai lắp ghép then bằng

A. Theo hệ thống lỗ và trục
B. Theo hệ thống trục
C. Theo hệ thống lỗ
D. Theo hệ thống lỗ hoặc trục
Câu 30: Chi tiết lỗ có kích thước D = Ø30JS7 ( EI = - 10µm , ES = + 10µm), dung sai là:

A. TD = 30µm
B. TD = 18µm
C. TD = 25µm
D. TD = 20µm

Câu 31: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước 
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 độ hở Smax là:

A. Smax = 27μm
B. Smax = 18μm
C. Smax = 2μm
D. Smax = 23μm
Câu 32: Trong hệ thống trục cơ bản có sai lệch trên của trục là:

A. ei = 0
B. es ≥0
C. ei ≥ 0
D. es = 0

Câu 33: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước 
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 độ hở Smax là:

A. Smax = -75μm
B. Smax = 50μm
C. Smax = 25μm
D. Smax = 75μm

Câu 34: Đọc kích thước trên thước cặp hình 2 có giá trị: (Lưu ý: vạch trùng ngay chỗ mũi tên).
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A. 14.35mm
B. 114.27 mm
C. 140.25 mm
D. 114,35mm

Câu 35: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước Ø30
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, có Nmax là:

A. Nmax = 22μm
B. Nmax = 14μm
C. Nmax = 35μm
D. Nmax =  1μm

Câu 36: Kích thước hình 3 có giá trị:

A. 7,68mm
B. 7,518mm
C. 75,18mm
D. 70,68mm
Câu 37: Cho chuỗi kích thước sau: X=90±0.05+10±0.01-30±0.03-40±0.04, khâu X có sai lệch giới hạn dưới là:

A. EI = +50 µm
B. EI = -13µm
C. EI = +13µm
D. EI = -130µm
Câu 38: Kí hiệu [image: image36.png]


 có ý nghĩa:

A. Dung sai độ đảo của bề mặt đang xét là 0,03mm so với mặt chuẩn A.
B. Dung sai độ đảo cho phép là 0,03mm.

C. Dung sai độ đảo đối xứng cho phép 0,03mm so với mặt A.

D. Dung sai độ đồng tâm cho phép 0,03mm so với mặt chuẩn A.

Câu 39: Kí hiệu [image: image37.png]0,01




có ý nghĩa:

A. Dung sai độ trụ 0,01mm.
B. Dung sai độ tròn là 0,01mm.

C. Dung sai đô O là 0,01mm.
D. Dung sai độ đồng tâm là 0,01mm.

Câu 40: Ý nghĩa của lắp lẫn:
[image: image38.wmf]
A. Lắp lẫn lộn các chi tiết.
B. Lắp lẫn trục với lỗ có cùng miền dung sai.
C. Lắp được bất kỳ chi tiết cùng loại nào vào vị trí của nó mà không cần sửa chữa.
D. Lắp lẫn lộn được giữa trục và lỗ có cùng kích thước danh nghĩa.
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