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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:     

NĂM HỌC:  20    – 20

Bậc đào tạo:


Học phần: DUNG SAI – KỸ THUẬT ĐO 


Lớp: 


                Ngày thi:  ____ / ____ / 20 



Thời gian thi: 60 phút. (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

ĐỀ 123
- Thí sinh làm trên phiếu làm bài và nộp lại đề thi. 
Gọi là lắp chặt khi :

 dmin       >        Dmax

dmin       
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Một trục gọi là chánh phẩm khi:

dmin   ≤ dt   ≤  dmax

dmin  >  dt   > dmax
     dmin   ≥  dt  ≥ dmax

dmin  < dt   <  dmax
Mối lắp ghép chặt theo hệ thống trục có công thức tổng quát là:
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Chọn kí hiệu đúng cho trục then hoa?
d – 8. 42f7. 48. 8f7

D – 8. 42
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 D – 8. 42f7. 48. 8f7

 d – 8. 42. 48H12. 8F8

Các mối ghép sau đây mối ghép nào là mối ghép lỏng:

H7/h6

H7/k6


 H7/p6

H7/n6

Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05 + 10±0.01 - 30±0.03 - 40±0.04, khâu X có dung sai TDX là:

TDX  = 260µm
T​DX = 26µm

TDX = 240µm


TDX = 24µm
Ren trục hệ mét, đường kính danh nghĩa là 12, bước ren 1, miền dung sai là 7g.có ký hiệu là:

M12x1-7g

 M12 – 7g

M12x1 LH – 7g

M12 RH- 7g

Gọi là lắp trung gian khi:
 Mối lắp có độ hở hoặc độ dôi.

Mối lắp có độ hở cộng độ dôi.

Mối lắp có độ hở và độ dôi.

Mối lắp có độ hở làm trung gian.
Đọc kích thước trên thước cặp hình 2 có giá trị: ( Lưu ý: vạch trùng ngay chỗ mũi tên )
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114,35mm
14.35mm


      114.27 mm


140.25 mm
Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước Ø30
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, có Nmax là:

 Nmax = 35μm
 Nmax = 14μm

 Nmax =  1μm


Nmax = 22μm

Chi tiết lỗ có kích thước D = Ø30JS7 ( EI = - 10µm , ES = + 10µm) Có dung sai là:

TD = 20µm
TD = 30µm

TD = 18µm

TD = 25µm

Chi tiết có trục kích thước d = 50f7( es = -25µm , ei= -50µm) Có trị số dung sai là:

Td = 25μm

Td = 50μm

Td = -50μm

Td = -25μm
Trong hệ thống lỗ cơ bản, lỗ có sai lệch dưới  là:

EI = 0

ES =0

 ei = 0

es = 0
Ổ lăn có kí hiệu 6205:

Loại ổ bi đỡ chặn cỡ nhẹ
Ổ bi đỡ chặn cỡ trung bình

Ổ bi đỡ chặn cỡ nặng

Ổ bi đỡ chặn không tiêu chuẩn

Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05 + 10±0.01 - 30±0.03 - 40±0.04, khâu X có sai lệch giới hạn trên là :

ES=+130 µm.
ES=110 µm.

 ES=30 µm.


 ES= +13µm
Kích thước thực là:

Kích thước đo được sau khi gia công.
 Kích thước thực tế nhìn thấy.

Kích thước phù hợp với dung sai.

Kích thước thực sự là chánh phẩm.

Độ hở nhỏ nhất trong mối ghép 
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 ( EI=0,ES=+25µm; ei=−16 µm,es=0) là:

 0µm
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Kích thước 
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được sử dụng ở:

Bản vẽ lắp.

Bản vẽ chế tạo.

 Bản vẽ chi tiết.

Bản vẽ lắp đặt.

Trục có  Ø30
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 có dung sai là:

155µm
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Kí hiệu [image: image19.png]


 có ý nghĩa:

Dung sai độ đảo của bề mặt đang xét là 0,03mm so với mặt chuẩn A.
Dung sai độ đảo cho phép là 0,03mm.

 Dung sai độ đảo đối xứng cho phép 0,03mm so với mặt A.

Dung sai độ đồng tâm cho phép 0,03mm so với mặt chuẩn A.
Then bằng, lắp tự do có dung sai lắp ghép then với rãnh trên trục là:

Lắp ghép giữa then với trục là 
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Lắp ghép giữa then với trục là 
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Lắp ghép giữa then và trục là 
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Lắp ghép giữa then với trục là 
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A14x9x50 là ký hiệu:

Then bằng đầu tròn

Then hoa
Then bằng đầu vuông

Then bán nguyệt
Mối lắp ghép lỏng theo hệ thống lỗ có công thức tổng quát:
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Với chi tiết trục có kích thước 
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; Sai lệch giới hạn trên là:
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30µm

Chọn kích thước b của then bằng theo :
Đường kính d của trục
Theo đường kính d và bề rộng B

Theo bề rộng bạc

Dung sai trục

Kích thước danh nghĩa là:

Kích thước ghi trên bản vẽ.
Kích thước đo được trên chi tiết gia công.

Kích thước đo được trên bản vẽ.

Kích thước chỉ danh theo định nghĩa.

Cấp chính xác dùng cho các mối ghép thông dụng là:

CCX 6 ( CCX 8
CCX 1 ( CCX 4


CX 3 ( CCX 5

CCX 4 ( CCX 11

Dung sai lắp ghép then bằng

Theo hệ thống trục
Theo hệ thống lỗ và trục

Theo hệ thống lỗ

Theo hệ thống lỗ hoặc trục
Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05 + 10±0.01 - 30±0.03 - 40±0.04 , khâu khép kín X có kích thước danh nghĩa là:

 30
170


30µm

170µm
Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước 
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 độ hở Smax là:

Smax = 23μm
Smax = 27μm

Smax = 18μm

Smax = 2μm

Trong hệ thống trục cơ bản có sai lệch trên của trục là:

es = 0
ei = 0

ei ≥ 0


es ≥0

Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước 
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 độ hở Smax là:

Smax = 75μm
Smax = -75μm

Smax = 50μm

     Smax = 25μm

Đọc kích thước trên thước trên thước cặp hình 1 có giá trị: (Lưu ý: vạch trùng ngay chỗ mũi tên)
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85.88mm
8.58mm

80.58mm


86.88mm
Trị số dung sai phụ thuộc:

Kích thước danh nghĩa và cấp chính xác
Dụng cụ đo

Cấp chính xác

Kích thước danh nghĩa
Kích thước hình 3 có giá trị:
70,68mm
7,68mm

7,518mm

75,18mm


Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05+10±0.01-30±0.03-40±0.04, khâu X có sai lệch giới hạn dưới là:

EI = -130µm
EI = +50 µm

EI = -13µm

EI = +13µm

Trục có kích thước Ø40
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 có chánh phẩm là:
 dt =  40.015

dt = 40.001

dt = 40.019

dt = d = 40

 Ý nghĩa của lắp lẫn:
[image: image37.wmf]
Lắp được bất kỳ chi tiết cùng loại nào vào vị trí của nó mà không cần sửa chữa.
Lắp lẫn lộn các chi tiết.
Lắp lẫn trục với lỗ có cùng miền dung sai.
Lắp lẫn lộn được giữa trục và lỗ có cùng kích thước danh nghĩa.
Nhám bề mặt có Ra từ 5µm đến 10µm thường đạt được:

Trong gia công thô.

Trong gia công bán tinh

Trong gia công siêu tinh.

Trong gia công tinh.

Kí hiệu [image: image38.png]0,01




có ý nghĩa:

Dung sai độ tròn là 0,01mm.

Dung sai đô O là 0,01mm.

Dung sai độ trụ 0,01mm.

Dung sai độ đồng tâm là 0,01mm.
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       TRƯỞNG BỘ MÔN 
       
           GV RA ĐỀ                          (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên)                  
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   Vũ Quang Khải
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ĐÁP ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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Ngày thi:  ____ / ____ / 20 
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                                VŨ QUANG KHẢI                               VŨ QUANG KHẢI
Trang 1/4 – ĐỀ 123

_1382439490.unknown

_1382439501.unknown

_1382439507.unknown

_1382439511.unknown

_1382439514.unknown

_1382439516.unknown

_1382439518.unknown

_1382896599.unknown

_1382439517.unknown

_1382439515.unknown

_1382439512.unknown

_1382439513.unknown

_1382439509.unknown

_1382439510.unknown

_1382439508.unknown

_1382439505.unknown

_1382439506.unknown

_1382439503.unknown

_1382439504.unknown

_1382439502.unknown

_1382439497.unknown

_1382439499.unknown

_1382439500.unknown

_1382439498.unknown

_1382439495.unknown

_1382439496.unknown

_1382439494.unknown

_1382439486.unknown

_1382439488.unknown

_1382439489.unknown

_1382439487.unknown

_1382439484.unknown

_1382439485.unknown

_1382439483.unknown

