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NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY MÀI
(Bao gồm máy cưa cần)

Điều 1
Tuyệt đối không được sử dụng máy khi chưa được sự đồng ý của Giáo viên hướng dẫn.
Điều 2 
Trước khi cho máy hoạt động, phải kiểm tra toàn diện về an toàn của máy như kiểm tra dây điện nguồn có bị đức hay tróc lớp võ bọc bảo vệ không. Kiểm tra khoảng không gian hoạt động an toàn của cần cưa, kiểm tra các núm điều khiển của máy, các cơ cấu cài đặt chế độ của máy. Tuyệt đối không được thay đổi tốc độ cần cưa khi không được phép của giáo viên.
Điều 3
[bookmark: _GoBack]Khi cho máy hoạt động cũng như khi đang cưa, tuyệt đối không được đứng trong vùng không gian cần cưa hoạt động. Khi cưa phải đứng ở bên cạnh của máy cưa để đề phòng sự cố cần cưa đẩy trúng người.
Điều 4
Phải sử dụng máy cưa phù hợp với yêu cầu của máy, không cưa những phôi liệu có kích thước không phù hợp với yêu cầu sử dụng của máy. Phải đảm bảo phôi đã được gá đặt an toàn, chắc chắn tại vị trí gá phôi.
Điều 5
Khi tắt máy, cần phải đợi cho cần cưa dừng hoạt động hẳn rồi mói tiến hành tháo phôi ra khỏi vị trí gá phôi.
Điều 6
Không được cưa khi khu vực làm việc thiếu bóng đèn chiếu sáng, hoặc bị hạn chế tầm nhìn.
Điều 7
Khi có sự cố, cần phải la lớn, cúp cầu dao điện tại vị trí làm việc và toàn bộ xưởng, tiến hành cách ly nạn nhân ra khỏi tác nhân gây hại, sơ cấp cứu, nhanh chóng đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất.
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