KIỂM TRA LẦN 3
Học phần: Cơ kỹ thuật

Khối lớp: TCN-CKL

Thời gian: 30 phút

Câu 1: (5 điểm)

Thanh thép dài l = 3m, có đường kính d chịu tác dụng của lực kéo đúng tâm P = 5kN thì nó dãn ra 3 mm. Biết E = 2.1011 N/m2
a) Xác định đường kính d của thanh  

b) Tính ứng suất phát sinh khi chịu tác dụng lực đó 
Câu 2: (5 điểm)

Một trục có đường kính d = 80mm làm bằng thép có ứng suất cho phép ((( = 100MN/m2
a) Tính momen xoắn cho phép của trục  

b) Tính công suất truyền cho phép, biết tốc độ quay của trục n = 200 vòng/phút 
KIỂM TRA LẦN 3

Học phần: Cơ kỹ thuật

Khối lớp: TCN-CKL

Thời gian: 30 phút

Câu 1: (5 điểm)

Một thanh thép tròn có chiều dài 3 m, đường kính 1,6mm chịu nén bởi một lực P =174N thì nó co lại một đoạn 1,3mm

a) Xác định mô đun đàn hồi của thanh thép.
b) Tính ứng suất phát sinh của thanh thép.
Câu 2: (5 điểm)

Một trục có đường kính d = 6cm làm bằng thép, trục quay với vận tốc n = 200 vòng/phút và có công suất N = 150kW, biết ((( = 80MN/m2. Hãy kiểm tra trục theo điều kiện bền.
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